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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	布草清洗消毒项目

	项目代码
	2506-431121-04-05-267922

	建设单位联系人
	唐国雄
	联系方式
	133****7678

	建设地点
	湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号

	地理坐标
	（111度51分30.090秒，26度33分25.896秒）

	国民经济

行业类别
	D4430 热力生产和供应
O8030 洗染服务
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	祁阳市发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	祁发改备[2025]122号

	总投资（万元）
	300
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	2000

	专项评价设置情况
	1.1 项目专项评价设置情况
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中表1-1专项评价设置原则表，本项目专项评价设置情况如下：

表1-1 本项目专项评价设置情况一览表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
不涉及

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
不涉及

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
不涉及

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
不涉及

根据上表可知，本项目无需开展专项评价。

	规划情况
	规划名称：祁阳高新技术产业开发区控制性详细规划；

审批机关：祁阳市人民政府；

审查文件名称及文号：无

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》

审查机关：湖南省生态环境厅

审查文件名称及文号：《关于<祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》(湘环评函[2024]29号)

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1.2 与祁阳高新技术产业开发区规划相符性分析
本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，所处地块为工业用地，符合用地规划要求和准入要求。根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》(中航长沙设计研究院有限公司，2024年)及其审查意见的函(湘环评函[2024]29号)。祁阳高新区新区(区块二)主要发展装备制造、轻工纺织(服装服饰业、制鞋业、文体用品制造业等)、食品生物医药、新能源新材料(锂电池制造、特种陶瓷制造等)，辅助发展高端服务业。项目与祁阳经济开发区新区片区产业准入清单相符性情况详见下表：

表1-2 本项目与园区产业准入要求相符性分析

片区
类别
相关要求

本项目情况

相符性

新区(区块二)
产业定位

主要发展装备制造、轻工纺织(服装服饰业、制鞋业、文体用品制造业等)、食品生物医药、新能源新材料(锂电池制造、特种陶瓷制造等)为主导产业，辅助发展高端服务业。

本项目属《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)D4430 热力生产和供应和O8030 洗染服务，与园区产业定位不冲突。
相符

限制类
属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类工艺技术、装备及产品。

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类工艺技术、装备及产品。
相符

禁止类
装备制造：使用涉及重金属的电镀工艺；根据国家、省政策要求，须强制进入化工园区发展的项目。

本项目不使用涉及重金属的电镀工艺，不属于化工项目。
相符

综上，本项目与园区产业准入要求不冲突。
1.3 与《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其规划环境影响评价批复符合性
《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》由中航长沙设计研究院有限公司编制完成，并于2024年6月获得了湖南省生态环境厅的审批。根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》和湖南省生态环境厅关于《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见》(湘环评函[2024]29号)，本项目与其相符性具体分析如下：

表1-3 本项目与与祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环评审查意见(湘环评函[2024]29号)相符性分析

湘环评函[2024]29号要求

本项目情况

相符性

(一)做好功能布局，严格执行准入要求。园区应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。新区(区块二)部分区域现状已与集中居住区交错布局，在紧邻集中居住区的位置应限制新引入噪声大、以气型污染为主的工业企业，并加强对已有气型污染企业的污染控制，园区涉电镀工艺的项目应向黎家坪片区(片区一)集中，园区纺织相关产业应不断提升清洁生产水平以减少废水排放量。产业引进应落实园区生态分区环境管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，对于《长江经济带发展负面清单指南》《湖南省湘江保护条例》(最新修订版)提出的相关禁止性、限制性要求应予以落实。

本项目属《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)D4430 热力生产和供应和O8030 洗染服务，不属于电镀等水型污染重、排水涉重金属及持久性有机污染物的项目。

本项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，不属于三类企业项目，本项目选址于祁阳高新区技术开发区新区(区块二)范围内，项目最近居民为北侧的田塘冲居民点，其直线距离约为100m，根据后文源强分析，经减振、隔声、降噪措施后，项目厂界噪声能够达标排放。

本项目废气及其处理措施有：①锅炉生物质燃烧废气：经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过30m高排气筒（DA001）高空排放。②烘干水汽、烫平水汽：经车间通风后无组织排放。③污水处理站恶臭：经通风后无组织排放。④生物质颗粒装、卸粉尘：本项目生物质颗粒在锅炉房中暂存，其装、卸过程产生的粉尘无组织排放。⑤消毒异味：经车间通风后无组织排放。根据后文源强核算，废气处理方式均属排污许可核发技术中的可行处理技术，其经处理后能够相关标准达标排放，因此本项目满足园区准入要求，满足相关规范要求。
相符

(二)落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，按要求完成环保督察指出的污水处理厂超标排放问题的整改。各片区污水处理厂应具备针对该片区产业特征污染物的处置能力，确保污水处理设施及管网与建设项目同步规划、同步建设、同步投入运营。新区(区块二)的白竹污水处理厂规划期内排放规模按 5 万吨/天控制，尾水应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，加大 VOCs 排放的整治力度，对重点排放企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期的相关减排要求。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物的产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区需严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。

本项目不涉及VOCs废气，本项目废气及其处理措施有：①锅炉生物质燃烧废气：经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过30m高排气筒（DA001）高空排放。②烘干水汽、烫平水汽：经车间通风后无组织排放。③污水处理站恶臭：经通风后无组织排放。④生物质颗粒装、卸粉尘：本项目生物质颗粒在锅炉房中暂存，其装、卸过程产生的粉尘无组织排放。⑤消毒异味：经车间通风后无组织排放。根据后文源强核算，废气处理方式均属排污许可核发技术中的可行处理技术，其经处理后能够相关标准达标排放，因此本项目满足园区准入要求，满足相关规范要求。
本项目废水及其处理方式为：①雨污分流。②员工生活污水：经现有化粪池处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理。③锅炉排污水及软化处理废水、锅炉纯水装置反冲洗水、布草洗涤废水：经自建污水处理站处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理，尾水排入湘江。本项目不涉及重金属废水。

本项目各类固废处理厂措施：①一般固废暂存间位于厂区西北侧，面积约10m2，一般固体废物暂存一般固废暂存间后外售综合利用；②危险废物暂存间位于厂区西北侧，面积约10m2，危险废物暂存危废间后交有资质单位处理；③员工生活垃圾交由环卫部门清运处置。本项目各类固废按规范收集、综合利用和安全处置，危险废物按规定交有资质单位处理。
相符

(三)完善监测体系，监控环境质量变化状况。
本项目按要求配套相应的环保设施，并制定有监测计划

相符

强化环境风险管控，严防园区环境事故。

项目将按要求进行环境风险管控

相符

综合上表，本项目符合《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见》(湘环评函[2024]29号)中所提出的要求。

	其他符合性分析
	1.4 产业政策符合性分析
本项目属于《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)D4430 热力生产和供应和O8030 洗染服务，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年）中的鼓励类、限制类及淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，确定本项目为允许类。

同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批，本项目所用设备不属于其中的淘汰落后设备；所用工艺也不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类落后工艺。根据《市场准入负面清单》（2025年版），项目不属于国家产业政策中限制或禁止建设类别。

因此，该建设符合国家的产业政策。
1.5 生态环境分区管控相符性分析

本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，不在划定的生态红线区域内，因此与湖南省生态保护红线区域保护规划相符。

根据2024年祁阳市环境空气质量年报，项目所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求；项目附近地表水环境、声环境质量能满足相应标准要求；本项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不会改变项目所在区域的环境质量，符合环境质量底线要求。

本项目用水均为市政自来水，不涉及水资源利用上线；正常运营过程中主要使用电能和正规厂家外购成型生物质颗粒，不涉及高污染能耗。项目营运期对区域资源消耗情况较小，未达到区域资源利用上线，本项目对整个区域资源影响较小，符合资源利用上线要求。

本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，祁阳高新技术产业开发区为重点管控单元（ZH43112120003）和省级以上工业园区环境管控单元。省级以上工业园区环境管控单元生态环境准入清单依照《湖南省生态环境厅关于发布<湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单>的函》（湘环函〔2024〕26号）祁阳高新技术产业开发区要求执行。本项目符合性详见下表：

表1-4 与祁阳高新技术产业开发区管控要求及符合性分析一览表

管控维度
管控要求

本项目

符合性

空间布局约束
禁止引进造纸、制革等水型污染重、排水涉持久性有机污染物的项目。

区块二（新区）：

（1.2）原则上不得新建三类工业企业项目。

区块三（白水片区）：

（1.3）原则上不得新建三类工业企业项目。

本项目位于园区区块二工业用地范围内，本项目属《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)D4430 热力生产和供应和O8030 洗染服务，不属于造纸、制革等水型污染重、排水涉持久性有机污染物的项目，本项目不属于三类工企业。
符合

污染物排放管控
（2.1）废水：

开发区排水实施雨污分流。各片区雨水就近排入附近自然水体或现有排洪渠。区块一（黎家坪片区）：

（2.1.1）废污水依托黎家坪镇污水处理厂处理达标后排入祁水，适时对该污水处理厂进行提质改造；海螺水泥公司水泥生产区的初期雨水经隔油池、沉淀池处理后排入祁水。

区块二（新区）：

（2.1.2）废污水经白竹污水处理厂处理达标后排入湘江。

区块三（白水片区）：

（2.1.3）废污水经祁阳科技工业园污水处理厂处理达标后排入湘江。

（2.2）废气：

（2.2.1）对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。

（2.2.2）新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。

（2.2.3）开发区内水泥等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。特定企业特护期按要求实施错峰生产。

（2.3）固废：做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物和危险废物的资源化进程、提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。

本项目为区块二内。

本项目废水及其处理方式为：①雨污分流。②员工生活污水：经现有化粪池处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理。③锅炉排污水及软化处理废水、锅炉纯水装置反冲洗水、布草洗涤废水：经自建污水处理站处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理，尾水排入湘江。本项目不涉及重金属废水。

本项目废气及其处理措施有：①锅炉生物质燃烧废气：经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过30m高排气筒（DA001）高空排放。②烘干水汽、烫平水汽：经车间通风后无组织排放。③污水处理站恶臭：经通风后无组织排放。④生物质颗粒装、卸粉尘：本项目生物质颗粒在锅炉房中暂存，其装、卸过程产生的粉尘无组织排放。⑤消毒异味：经车间通风后无组织排放。根据后文源强核算，废气处理方式均属排污许可核发技术中的可行处理技术，其经处理后能够相关标准达标排放，因此本项目满足园区准入要求，满足相关规范要求。

本项目不属于水泥行业。
本项目各类固废处理厂措施：①一般固废暂存间位于厂区西北侧，面积约10m2，一般固体废物暂存一般固废暂存间后外售综合利用；②危险废物暂存间位于厂区西北侧，面积约10m2，危险废物暂存危废间后交有资质单位处理；③员工生活垃圾交由环卫部门清运处置。本项目各类固废按规范收集、综合利用和安全处置，危险废物按规定交有资质单位处理。
符合

环境风险防控
（3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实开发区突发环境事件应急预案中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。

（3.2）开发区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

（3.3）对各类涉及可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

根据湖南省生态环境厅关于印发《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》的通知（湘环发[2024]49号），本次评价要求企业完成环境影响评价后按照文件要求核实项目环境应急预案等级，按照文件要求完善风险防范措施。

本项目属《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)D4430热力生产和供应和O8030洗染服务，废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氨气、臭气浓度，本项目位于工业园区内，项目厂区已全面硬化，实际生产过程中对土壤环境影响较小。
符合

资源开发效率要求
（4.1）能源：

（4.1.1）高新区管理机构应加强管理，对2017年以前建成的企业进行能源结构清洁化改造，2017年以后区块一（黎家坪）、区块二（新区）引进企业必须采用天然气、电能等清洁能源。区块三（白水片区）实施集中供热。各片区涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求。

（4.1.2）到2025年，祁阳高新区能源消费强度控制在0.487吨标煤/万元，能源消费增量控制在181401.00吨标煤以内，能源消费总量控制在954897吨标煤以内。

（4.2）水资源：优化高耗水行业空间布局，推动高耗水行业沿河布局，推广串联式循环用水布局，促进可利用再生水的企业与城市污水处理厂就近布局。加大工业节水技术改造，提高水的重复利用率。以纺织、食品等主要高耗水行业为重点，组织开展节水型企业创建。规范各行业用水定额，各行业应严格按照湖南省用水定额执行，对暂时不能达到要求的，应逐步提高水利用率。到2025年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，祁阳市用水总量控制在34567万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%。

（4.3）土地资源：

促进园区土地高质量利用；在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，工业用地固定资产投入强度须达到250万元/亩以上，工业用地均税收15万元/亩。

本项目能源主要为电能和成型生物质颗粒，不涉及燃煤及重油的使用；本项目不属于高耗水行业。
符合

备注*（湘发改园区〔2022〕
601号）

区块一面积：1.2642km2，四至范围：东至祁水路西侧，南至黎文路，西至科力尔路东侧、工业一路，北至海螺水泥；

区块二面积：6.9294km2，四至范围：东至湘江，南至南峰路、明阳路、长流路，西至祁阳大道，北至元结路；

区块三面积：1.4924km2，四至范围：东至湘江，南至G356国道，西至G356国道，北至泉南高速公路。

本项目位于区块二范围内。
符合

综上，本项目与祁阳高新技术产业开发区管控要求相符。
1.6 与《湖南省湘江保护条例》（2026年修正）符合性分析
本项目与《湖南省湘江保护条例》（2026年修正）符合性分析情况见下表。

表1-5 项目与《湖南省湘江保护条例》（2026年修正）符合性分析情况
序号

要求

本项目情况

是否

符合

1

禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，不在饮用水源保护区范围内。

符合

2

禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。
3

禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，不在湘江干流岸线一公里范围内，且本项目不属于化工项目。
符合

4
禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，不在湘江干流岸线一公里范围内，且本项目不属于尾矿库项目。
符合

根据上述内容可知，本项目符合《湖南省湘江保护条例》（2026年修正）相关要求。

1.7 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析情况见下表。
表1-6 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析情况
文件要求

项目情况

相符性

1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。

项目不属于码头项目、过长江通道项目。
符合

2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。

项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。
符合

饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。

饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，不在饮用水源保护区范围内。
符合

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。

除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。

本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内、不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
符合

7.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。

本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，本项目不在划定的长江岸线内。
符合

6.禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
不涉及
7.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不涉及新设、改设或扩大排污口。
不涉及

8.禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。

本项目不涉及开展生产性捕捞。
不涉及

9.禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内；不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。
不涉及

10.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。

本项目不属于高污染项目。
符合

11.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。

本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
符合
12.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不属于落后产能项目、严重过剩产能行业项目、高耗能高排放项目。
符合

根据上述内容可知，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。

1.8 与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发[2024]33号）符合性分析
该实施方案提出：

（一）加强“两高”项目管理。新改扩建项目严格落实国家和省级产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上达到国内清洁生产先进水平、采用清洁运输方式，主要产品能效达到标杆水平。涉及产能置换、能耗替代、煤耗替代和污染物总量控制的项目，被置换产能及其配套设施关停，能耗、煤耗、新增污染物总量削减替代措施落实后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能，建立多元化废钢资源保障体系，持续提升钢铁工业的废钢使用量。

（七）推进燃煤锅炉关停整合和散煤替代。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，加快重点城市35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰，加大民用及农业散煤替代力度，高污染燃料禁燃区散煤动态清零。到2025年，全省基本淘汰燃煤热风炉、固定炉排燃煤锅炉和10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；完成燃煤烤烟房清洁能源替代12500座，发挥热电联产电厂供热能力，开展管网覆盖范围内燃煤锅炉、落后燃煤小热电机组（含自备电厂）和生物质锅炉关停或整合。

（八）实施工业炉窑清洁能源替代。以使用高污染燃料的工业炉窑为重点，大力推进电能、天然气替代。新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。全省原则上不再新增燃料类煤气发生炉，逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。

符合性分析：

本项目属于《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)D4430 热力生产和供应和O8030 洗染服务，不属于“两高项目”，本项目燃料采用正规厂家外购的成型生物质燃料，不使用高污染燃料。因此本项目符合《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》的相关要求。

1.9 与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析
根据湖南省发改委关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知（文号：湘发改环资[2021]968号），可知，具体详见下表分析。
表1-7 与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析一览表
序号

行业

主要内容

涉及主要产品及工序

备注

本项目情况
1

石化

原油加工及石油制品制造（2511）

炼油、乙烯

/
本项目不属于该行业
2

化工

无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）

烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇

/
本项目不属于该行业

3

煤化工

煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）

一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料

/
本项目不属于该行业

4

焦化

炼焦（2521）

焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦

/
本项目不属于该行业

5

钢铁

炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）

炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰

不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。

本项目不属于该行业

6

建材

水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）

石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦

不包括资源综合利用项目。

本项目不属于该行业

水泥熟料、平板玻璃

/

本项目不属于该行业

7

有色

铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）

铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼

不包括再生有色资源冶炼项目。

本项目不属于该行业

8

煤电

火力发电（4411）、热电联产（4412）

燃煤发电、燃煤热电联产

/

本项目不属于该行业

9
涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目

本项目不涉及
综上所述，本项目不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中所涉及的行业，符合相关要求。

1.10 项目与周边环境相容性分析
本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，结合现场勘查，项目周边50m范围内无声环境敏感目标，500m范围内大气环境敏感目标有田塘冲居民点、五里社区居民点、刘家冲居民点、湘南旅游学校，其最近的大气环境保护目标为田塘冲居民点，位于本项目北侧100m，属主导风向上风向，200m范围内无食品、医药企业。本项目运营期产生的各类污染物在采取相应的防治措施后，废气、废水、噪声可实现达标排放，各类固废可得到合理妥善处置。因此，本项目的建设与周边环境基本相容。

1.11 选址合理性分析

本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，符合工业园的发展和产业定位，周边环境不敏感，项目区域基础设施完善，供电、供水、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，项目占地属于工业用地，符合园区土地利用总体规划。

本项目废水及其处理方式为：①雨污分流。②员工生活污水：经现有化粪池处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理。③锅炉排污水及软化处理废水、锅炉纯水装置反冲洗水、布草洗涤废水：经自建污水处理站处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理，尾水排入湘江。本项目不涉及重金属废水。本项目废气及其处理措施有：①锅炉生物质燃烧废气：经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过30m高排气筒（DA001）高空排放。②烘干水汽、烫平水汽：经车间通风后无组织排放。③污水处理站恶臭：经通风后无组织排放。④生物质颗粒装、卸粉尘：本项目生物质颗粒在锅炉房中暂存，其装、卸过程产生的粉尘无组织排放。⑤消毒异味：经车间通风后无组织排放。根据后文源强核算，废气处理方式均属排污许可核发技术中的可行处理技术，其经处理后能够相关标准达标排放，因此本项目满足园区准入要求，满足相关规范要求。本项目各类固废处理厂措施：①一般固废暂存间位于厂区西北侧，面积约10m2，一般固体废物暂存一般固废暂存间后外售综合利用；②危险废物暂存间位于厂区西北侧，面积约10m2，危险废物暂存危废间后交有资质单位处理；③员工生活垃圾交由环卫部门清运处置。本项目各类固废按规范收集、综合利用和安全处置，危险废物按规定交有资质单位处理。项目产生噪声经减震和建筑隔声等措施后达标排放。综上所述，本项目对周边环境影响较小。

本项目位于工业园区内，周边交通便利，项目用水、用电、原料供应均有保证，项目区域基础设施能够满足厂区日常生产需求，周边均为工业企业，因此项目选址合理。

1.12 平面布置合理性分析

本项目位于祁阳市灯塔路68号，根据本项目生产的特点，生产厂房总平面布置确定以下布置原则：合理组织功能分区；合理布置生产设施；合理布置工艺车间，工艺流程顺畅；合理组织交通运输，物料运输方便快捷；满足消防及其他国家规范要求。

本项目办公室、仓库、危废暂存间、一般固废暂存间、自建污水处理站及自来水储水塔位于厂区北侧，锅炉房位于厂区东南侧。厂房内分为医用布草洗涤区和酒店布草洗涤区两条生产线，医用布草洗涤区有消毒区、洗脱区、烘干区、烫平区、感染清洗区、人工折叠工作台等；酒店布草洗涤区有洗脱区、烘干区、烫平区、人工折叠工作台等。
本项目生物质锅炉燃烧废气排气筒位于厂区东南侧，本项目最近居民点为北侧田塘冲居民点，距本项目直线距离约100m，属主导风向上风向，本项目废气排气筒布设基本合理，对最近居民点影响可接受。
生产设备总体上按工艺顺序进行布置，物料运输距离小，工艺流程顺畅。平面布置在满足工艺流程顺畅的基础上，可最大限度减小项目污染物对外环境的影响。厂內平面布局按照生产流程需求的基础上充分考虑周边环境敏感性，生产厂房内各车间内设备均按照生产工序进行布置，生产工序线路明确分工，场地布置紧凑，满足工艺运转需求，使得生产井然有序。项目具体平面布置详见附图2。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1 项目由来

2.1.1 项目背景

改革开放为国民经济的蓬勃发展带来了生机，同时也为国民经济不可或缺的第三产业带来了机遇，深受广大群众欢迎的洗涤行业，于今已成为第三产业的热点。随着城市化的高速发展，人民生活水平的不断提高，宾馆、酒店服务行业得到高速的发展，洗涤被服、台布、床单量越来越大，且对其服务质量要求也不断提高。

基于以上优势，湖南常新洗涤有限公司投资300万元，选址于祁阳市灯塔路68号，建设了布草清洗消毒项目。项目占地面积2000m2，主要建设内容包括有医院委托洗涤和酒店委托洗涤两条生产线，同时配套建设锅炉房、污水处理站、仓库、办公室等。

2.1.2 项目环评编制依据
根据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》，建设项目的环境影响评价实行分类管理，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业-91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“燃煤、燃油锅炉总容量65t/h（45.5兆瓦）及以下的”类别，应编制环境影响报告表。为此，湖南常新洗涤有限公司委托湖南振澜环保有限公司（以下简称“我公司”）承担“布草清洗消毒项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关技术人员对项目选址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，在此基础上按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的规定，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。

2.2 建设内容

本项目具体建设内容详见下表：
表2-1 建设内容一览表

类别

名称

规模/数量

备注

主体工程

生产线
占地面积约1200m2，主要建设内容包括有医院委托洗涤和酒店委托洗涤两条生产线，同时配套建设锅炉房、污水处理站、仓库、办公室等。

医院委托洗涤产线有分拣区、消毒区、清洗区、烘干区、烫平区、污渍处理区、人工折叠工作台。

酒店委托洗涤产线有分拣区、清洗区、烘干区、烫平区、污渍处理区、人工折叠工作台。
新建
锅炉房
2.5t/h生物质锅炉一台，配备有旋风除尘+布袋除尘器处理生物质燃烧废气，后经30m高排气筒（DA001）高空排放。
新建

辅助工程

办公室
位于厂区北侧，占地面积约100m2
新建
公用工程

给水

市政供水管网接入
依托园区给水管网
排水
雨污分流，污水管网
依托园区雨水及污水管网
供电
市政供电
依托国家电网

环保工程

废气
①锅炉生物质燃烧废气：经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过30m高排气筒（DA001）高空排放。

②烘干水汽、烫平水汽：经车间通风后无组织排放。

③污水处理站恶臭：经通风后无组织排放。

④生物质颗粒装、卸粉尘：本项目生物质颗粒在锅炉房中暂存，其装、卸过程产生的粉尘无组织排放。

⑤消毒异味：经车间通风后无组织排放。
新建
废水
①雨污分流。

②员工生活污水：经现有化粪池处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理。

③锅炉排污水及软化处理废水、锅炉纯水装置反冲洗水、布草洗涤废水：经自建污水处理站处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理。
新建
固废
①一般固体废物：一般固废暂存间位于厂区西北侧，面积约10m2，一般固体废物暂存一般固废暂存间后外售综合利用；

②危险废物暂存间：危险废物暂存间位于厂区西北侧，面积约10m2，危险废物暂存危废间后交有资质单位处理；
③员工生活垃圾交由环卫部门清运处置。
新建
噪声
选用低噪声设备，隔声、减振等
新建
风险防范

危废暂存间建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB.18597-2023）相关要求进行建设，同时加强对固废及危废的管理，建立台账管理制度。
新建
储运工程

洗涤剂仓库
位于厂区北侧，面积约50m2，暂存各类洗涤剂。
新建
危险废物暂存间
位于厂区西北侧，面积约10m2，危险废物暂存危废间后交有资质单位处理。
新建

一般工业固废暂存间
位于厂区西北侧，面积约10m2，一般固体废物暂存一般固废暂存间后外售综合利用。
新建

2.3 生产规模及产品方案
本项目布草洗涤主要分为医院委托洗涤和酒店委托洗涤，其清洗方案如下表：
表2-2 医院委托清洗布草方案一览表

序号
洗涤产品名称
年洗涤量
单位
单件参考重量（kg）
备注

1
被单
250000
床
0.8
病房床单，常规医用全棉
2
被套
250000

床
1.3
病房被套
3
枕套
200000

件
0.15
医用枕套
4
病人衣裤
18000

件
0.45
一套病号服
5
孔巾

20000

件

0.2
手术小孔巾
6
治疗巾

60000

件

0.25
手术室/换药治疗巾
7
大单

24000

件

0.6
手术普通大单
8
加厚大单

35000

件

1
加厚手术铺单
9
洗手衣裤

61200

件

0.5
医护洗手衣套装
10
手术衣

40000

件

0.7
纯棉手术衣
11
台布

12000

件

0.4
器械台布
12
棉脚套

200

个

0.08
棉制脚套
13
约束带

500

个

0.15
棉制约束带
14
工作衣裤

50000

件

0.55
医护工作服套装
15
被芯

300
件

1.8
可水洗薄被芯
16
窗帘
400
块

2.5
病房布艺窗帘
综上，医疗类布草清洗总重量为724.031t/a。
表2-3 酒店委托清洗布草方案一览表

序号
洗涤产品名称
年洗涤量
单位
单件参考重量（kg）
备注

1
被单
360000
床
0.75
酒店客房床单
2
被套
360000

床
1.2
酒店客房被套
3
枕套
600000

件
0.12
酒店枕套
4
浴巾
500000

条
0.5
标准酒店大浴巾
5
面巾
450000

条

0.15
洗脸小面巾
6
浴衣
80000

件

0.8
酒店浴袍
7
保护垫/被芯
400
件

1.6
床保护垫或薄被芯
8
窗帘
600
块

2.80
客房布艺窗帘
综上，非医疗类布草清洗总重量为1157.82t/a。
本项目医院委托清洗的布草和酒店委托清洗的布草为分开的两条产线清洗，故不存在交叉感染。
2.4 主要原辅料
本项目建成后，项目主要原辅材料情况见下表：

表2-4 主要原辅材料一览表

序号

原辅料名称

单位

年耗量

厂内最大暂存量
储存方式
备注

1
增白洗衣粉
t/a
15
1
粉状，，密封桶装，分区存放于洗涤剂暂存间
正规厂家外购，洗涤剂
2
乳化剂
t/a
12
1
液态，密封桶装，分区存放于洗涤剂暂存间

正规厂家外购，洗涤剂
3
漂白粉
t/a
12
1
粉状，，密封桶装，分区存放于洗涤剂暂存间

正规厂家外购，漂白剂
4
中和粉
t/a
4.5
0.5
粉状，，密封桶装，分区存放于洗涤剂暂存间
正规厂家外购，洗涤剂
5
柔顺剂
t/a
3
0.5
液态，密封桶装，分区存放于洗涤剂暂存间

正规厂家外购，柔顺剂
6

强力粉
t/a
4.5
0.5
粉状，，密封桶装，分区存放于洗涤剂暂存间
正规厂家外购，洗涤剂
7
84消毒剂
t/a
1
0.1
液态，密封桶装，分区存放于洗涤剂暂存间
正规厂家外购，消毒剂
8
机油
t/a

0.01

0.01

液态，密封桶装，分区存放于洗涤剂暂存间

正规厂家外购，用于设备检修及润滑

9
PAC
t/a

9
1
固态片状，密封袋装，25kg/袋，分区存放于洗涤剂暂存间

设备厂家供给

10
PAM
t/a

0.36
0.05
颗粒状，密封袋装，25kg/袋，分区存放于洗涤剂暂存间

设备厂家供给

11
成型生物质燃料
t/a
1067.07
/
/
正规厂家外购成型生物质燃料
12
水
t/a

50813.67
/
/
市政供水
13
电
Kwh/a
30万
/
/
市政供电
原辅用料理化性质：
增白洗衣粉：根据建设单位提供资料，增白洗衣粉物理形状为白色或带色颗粒粉末，呈弱碱性（1%溶液pH常大于10），其主要成分为阴离子/非离子表面活性剂、碳酸钠、硅酸钠、硫酸钠、荧光增白剂、羟甲基纤维素钠及酶制剂。其检测报告中总五氧化二磷未检出，pH值10.9，游离碱19.58%。详见附件5。

布草洗涤洗衣粉系列产品：根据建设单位提供资料，酒店布草专用洗衣粉（含强力去污洗衣粉、增白洗衣粉、彩漂洗衣粉、软水助洗衣粉等系列商用洗涤粉剂），其主要成分为阴离子表面活性剂、非离子表面活性剂、软水螯合剂、碱性助洗剂、抗再沉积剂、香精（微量）、抗结块剂，该系列产品为无磷环保配方。详见附件6。

84消毒剂：主要成分次氯酸钠，有效氯4.0%，无色至淡黄绿色透明液体，有特征气味，无可见杂质，无分层沉淀。不属于易燃液体；但属于强氧化剂，可加速可燃物燃烧，严禁与盐酸、硫酸等酸性中和剂混合。
PAC：絮凝剂，聚合氯化铝含量不小于30%，无机高分子水处理药剂，固态片状，自建污水处理站絮凝池絮凝用。
PAM：絮凝剂，聚丙烯酰胺，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并加快沉淀的速度。固态颗粒，自建污水处理站絮凝池絮凝用。

成型生物质燃料：本项目配套 2.5t/h 生物质蒸汽锅炉，年运行 2400h。锅炉燃料采用生物质成型颗粒燃料，燃料低位发热量17860.89kJ/kg，锅炉热效率按 85% 计，经核算，小时消耗生物质燃料约444.61 kg，年消耗生物质成型燃料约1067.07 t。生物质颗粒检测报告详见附件7。
根据《衣料用液体洗涤剂》（QB/T 1224-2014）中“表1 感官和理化指标-总五氧化二磷小于1.1%为无磷产品”，根据建设单位提供各洗涤用品的检测报告，本项目所用洗涤剂总磷酸盐（以五氧化二磷计）监测结果均为未检出。本评价要求建设单位运营期必须使用符合国家标准要求，正规厂家外购的无磷洗涤剂进行生产。
2.5 主要设备仪器

根据建设单位提供的资料，主要设备见下表。
表2-5 主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

生产厂家

备注

酒店布草清洗产线
1
福特洗脱机
XGQ-50F
2
上海福特洗涤设备有限公司
洗脱
2
福特洗脱机
XGQ-100F
3
上海福特洗涤设备有限公司
3
百强洗脱机
XGQ-100F
1
上海百强洗涤设备有限公司
4
福特烘干机
HG-50KG
2
上海福特洗涤设备有限公司
烘干
5
川岛烘干机
HG-1000Z
1
上海川岛艾美机械设备有限公司
6
福特烘干机
HG-2000Z
1
上海福特洗涤设备有限公司
7
上海雅森烘干机
HG-2000G
5
上海雅森洗涤设备有限公司
8
上海百强折叠机
ZD-3300V
1
上海百强洗涤设备有限公司
折叠
9
上海百强送布机
YZ-3300
1
上海百强洗涤设备有限公司
送布
10
上海百强平烫机
YZ-3300V
1
上海百强洗涤设备有限公司
平烫
11
CBW-T60压榨机
CBW-T60
1
上海艾斯维洗涤机械工程技术有限公司
脱水
12
缝纫机
PS9980
1
上海百强洗涤设备有限公司
缝补
医院布草清洗产线（非感染性科室）
13
浸泡消毒池

/
3
/
消毒
14
上海雅森洗脱机
SXT-1000F
5
上海雅森洗涤设备有限公司
洗脱
15
海峰洗脱机
XGQ-100
1
/
16
洗涤龙整套
/
1
/
洗涤龙
17
上海雅森烘干机
HG-2000Z
5
上海雅森洗涤设备有限公司
烘干
18
雅森折叠机
ZD-3300V
1
上海雅森洗涤设备有限公司
折叠
19
上海雅森送布机
LS-3300
1
上海雅森洗涤设备有限公司
送布
20
上海雅森平烫机
Y-33001VZ
1
上海雅森洗涤设备有限公司
平烫
医院布草清洗产线（感染性科室）
21
浸泡消毒池
/
1
/
消毒
22
用心洗脱机
XGQ-100FA
1
泰州市用心惠子机械制造有限公司
洗脱
23
百强烘干机
GXH-125Q
1
上海百强洗涤设备有限公司
烘干
公用设备及环保设备
24
生物质蒸汽锅炉整套
DZF2.5-1.25-BMF
1
衡阳市腾飞锅炉有限公司
2.5t/h
25
空压机
/
1
/
/
26
旋风除尘+布袋除尘
/
1
/
/
27
自建污水处理站（含水泵及压滤机等）
/
1
/
/
本项目的设备不属于国家发展和改革委员会令（第7号）《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《工业和信息化部高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备及工艺。

2.6 劳动定员及工作制度

项目定员30人，一班制/白班，每日8小时（8:00-12:00；14:00-18:00），年工作日300天，年工作2400h/a。员工均不在厂内食宿。

2.7 公用工程

（1）给水

本项目用水主要为员工生活用水、锅炉软水制备用水、锅炉蒸汽用水、锅炉纯水装备反冲洗用水、布草洗涤用水。
①员工生活用水：本项目劳动定员30人，员工均不在厂内食宿。根据《用水定额 第3部分：生活、服务及建筑业》（DB43/T 988.3-2025）中“表4公共事业用水定额”中的“机关通用值38m3/人·a”，则本项目生活用水量为1140t/a。

②锅炉蒸汽用水：本项目锅炉为2.5t/h锅炉，每天工作8h，年工作300天，则本项目蒸汽产生量为6000t/a。根据建设单位提提供资料，本项目锅炉系统设置蒸汽冷凝水回收利用装置，蒸汽经换热后冷凝液返回锅炉循环使用，产出的蒸汽可回收85%，锅炉循环水由于蒸汽损耗，需补充一定量的水，其中蒸汽损耗占蒸汽产生量的15%。因此损耗量为900t/a，故年补充水量为900t/a。该部分水循环使用，不外排。
③锅炉软水制备用水：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，锅炉排污水和软化处理废水产污系数为0.356t/t原料，本项目锅炉年消耗生物质成型燃料约1067.07 t，则本项目锅炉排污水和软化处理废水产生量为379.88t/a。本项目锅炉蒸汽用水全部为软水，故本项目锅炉软水制备用水量为1279.88/a。
④锅炉纯水装置反冲洗用水：本项目锅炉配套纯水装备装置需定期进行反冲洗，反冲洗频率为7天一次（锅炉年工作时间为300天，故需要冲洗43次），每次反冲洗时间为10min，每次冲洗水用量为1t，则反冲洗水量为43t/a，排污系数取0.9，则锅炉纯水装置反冲洗废水产生量为38.7t/a。
⑤布草洗涤用水：本项目洗涤用水采用系数法进行核算，《用水定额 第3部分：生活、服务及建筑业》（DB43/T 988.3-2025）“表4 公共事业用水定额”中的“洗染服务-公共纺织品洗染”医疗类通用值30L/kg，非医疗类通用值23L/kg，根据建设单位提供资料，本项目医疗类布草年清洗量为724031kg，非医疗类布草年清洗量为1157820kg，古本项目布草洗涤用水量为48350.79t/a，排污系数取0.9，则布草洗涤废水产生量为43515.71t/a。
（2）排水及水平衡
本项目排水采用“雨污分流”制，雨水进入园区雨水管网。
①员工生活污水：根据上文核算，本项目员工生活用水量为1140t/a，员工生活污水产生量按用水量的85%计算，故员工生活污水产生量为969t/a，经化粪池处理后排入市政污水管网后进入祁阳白竹污水处理厂处理。
②锅炉软水制备废水：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，锅炉排污水和软化处理废水产污系数为0.356t/t原料，本项目锅炉年消耗生物质成型燃料约1067.07 t，则本项目锅炉排污水和软化处理废水产生量为379.88t/a，经自建污水处理站处理后排入祁阳白竹污水处理厂处理。
③锅炉纯水装置反冲洗废水：根据前文，本项目锅炉纯水装置反冲洗废水产生量为38.7t/a。
④布草洗涤废水：根据前文，本项目布草洗涤废水产生量为43515.71t/a。
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图2-1 水平衡图（单位：t/a）
（3）供电

本项目供电由区域市政电网统一供应。

2.8 平面布局

本项目位于祁阳市灯塔路68号，根据本项目生产的特点，生产厂房总平面布置确定以下布置原则：合理组织功能分区；合理布置生产设施；合理布置工艺车间，工艺流程顺畅；合理组织交通运输，物料运输方便快捷；满足消防及其他国家规范要求。

本项目办公室、仓库、危废暂存间、一般固废暂存间、自建污水处理站及自来水储水塔位于厂区北侧，锅炉房位于厂区东南侧。厂房内分为医用布草洗涤区和酒店布草洗涤区两条生产线，医用布草洗涤区有消毒区、洗脱区、烘干区、烫平区、感染清洗区、人工折叠工作台等；酒店布草洗涤区有洗脱区、烘干区、烫平区、人工折叠工作台等。
本项目生物质锅炉燃烧废气排气筒位于厂区东南侧，本项目最近居民点为北侧田塘冲居民点，距本项目直线距离约100m，属主导风向上风向，本项目废气排气筒布设基本合理，对最近居民点影响可接受。
生产设备总体上按工艺顺序进行布置，物料运输距离小，工艺流程顺畅。平面布置在满足工艺流程顺畅的基础上，可最大限度减小项目污染物对外环境的影响。厂內平面布局按照生产流程需求的基础上充分考虑周边环境敏感性，生产厂房内各车间内设备均按照生产工序进行布置，生产工序线路明确分工，场地布置紧凑，满足工艺运转需求，使得生产井然有序。项目具体平面布置详见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	2.9 施工期工艺流程和产排污环节

2.9.1 施工期工艺流程及产污节点图
本项目施工期建设内容如下：

[image: image2.emf]主体设备安装 环保设施修建 运行

废气、废水、噪声、

固废

废气、废水、噪声、

固废


图2-2 项目施工工艺流程及产污节点图
2.9.2 施工期工艺流程简介及产污分析
（1）废气

施工期废气主要有：项目施工期为已建车间内生产设备和环保设备的安装，不进行土建作业，主要废气为运输车辆及其它燃油动力设备运行产生尾气。运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是 NOx、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到规定排放标准。

（2）废水

施工现场不设施工营地和食堂，施工人员均为附近工人，施工期间食宿自理，故施工期排放的废水主要是施工废水。项目施工废水经沉淀池处理后回用于厂内浇洒和洒水抑尘，不外排。

（3）噪声

项目施工过程产生的噪声主要来自设备安装噪声和运输车辆噪声，设备安装噪声和运输车辆噪声的单体声级一般均在80dB(A)以上，将会影响施工场地周围区域声环境质量，在合理安排施工时间，合理组织施工的情况下，项目施工期产生的噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。

（4）固体废物

施工期固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生情况如下：施工建筑垃圾：包括废弃的建筑材料和安装设备的包装物等。项目规模较小，施工建筑垃圾定期清运到环卫部门指定场所，对环境影响很小。生活垃圾：项目施工人员最大按10人计，施工现场不设施工营地和食堂，施工人员全部为附近工人，施工期间食宿自理。每天的垃圾产生量按0.5 kg/人·d计算，项目施工期约为2个月（60天），整个施工期生活垃圾产生量为0.3t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。

2.10 运营期工艺流程和产排污环节

2.10.1 酒店布草清洗工艺流程及产污节点
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图2-3 酒店布草清洗工艺流程及产污节点图
酒店布草清洗工艺流程简述：
（1）脏布草分拣：将收回的等待清洗的宾馆或酒店布草（床单、被套、浴巾、面巾、方巾等）人工按类分拣，一类为床单、被套等大件，另一类为毛巾、浴巾等小件，方便洗涤。

（2）布草洗脱：洗脱工序包括预洗、主洗、第一次漂洗、第二次漂洗、中和、脱水。

①预洗：预洗涤通常包括两个步骤，对一些污渍程度较高的布草，对重污渍进行人工清理；对一般脏污程度的布草和人工清理后的布草卸入洗涤机，加冷水，高水位，浸泡5-10min，排出部分预洗废水至低水位。

②主洗：低水位，洗涤时间15-20min。该工序不再加水，在预洗的基础上向洗衣机内加入适量洗涤剂（含消毒剂），让洗涤物件与洗涤剂充分接触，不断搅合，附在各种物件上的污垢、脏物即被洗衣粉和水包裹形成亲水性物质，渐渐从布草上溶解到水中，各种脏污得以去除，洗完后排出洗涤废水。

③漂洗：加冷水，高水位。共漂洗两次，流程可简化为：加水-第一次漂洗-排水-加水-第二次漂洗-排水。

④中和：加冷水，高水位；去除残留多余碱，过程控制约10~15min，然后排水。

⑤脱水：中和排水完毕后，即启动脱水程序。机筒在电机带动下高速旋转甩干布草中大部分水分，甩脱水排出洗涤机。

（3）烫平折叠：对床单、被套等大件采用烫平机烫平，其供热为锅炉间接供热，烫平并自动折叠。
（4）烘干折叠：对毛巾、浴巾等小件采用烘干机进行烘干，烘干后于操作台上人工折叠。
（5）净布草打包送货：对折叠好的净布草进行打包，后送货至对应客户。
2.10.2 医院布草清洗工艺流程及产污节点
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图2-4 医院布草清洗工艺流程及产污节点图
医院布草清洗工艺流程简述：
脏布草浸泡消毒：脏布草进厂后分类在浸泡池内进行浸泡消毒，按比例加入消毒剂。

（2）布草洗脱：洗脱工序包括预洗、主洗、第一次漂洗、第二次漂洗、中和、脱水。

①预洗：预洗涤通常包括两个步骤，对一些污渍程度较高的布草，对重污渍进行人工清理；对一般脏污程度的布草和人工清理后的布草卸入洗涤机，加冷水，高水位，浸泡5-10min，排出部分预洗废水至低水位。

②主洗：低水位，洗涤时间15-20min。该工序不再加水，在预洗的基础上向洗衣机内加入适量洗涤剂（含消毒剂），让洗涤物件与洗涤剂充分接触，不断搅合，附在各种物件上的污垢、脏物即被洗衣粉和水包裹形成亲水性物质，渐渐从布草上溶解到水中，各种脏污得以去除，洗完后排出洗涤废水。

③漂洗：加冷水，高水位。共漂洗两次，流程可简化为：加水-第一次漂洗-排水-加水-第二次漂洗-排水。

④中和：加冷水，高水位；去除残留多余碱，过程控制约10~15min，然后排水。

⑤脱水：中和排水完毕后，即启动脱水程序。机筒在电机带动下高速旋转甩干布草中大部分水分，甩脱水排出洗涤机。

（3）净布草分拣：人工按类分拣，一类为床单等大件，另一类为孔巾等小件，方便采用烫平折叠或烘干。

（4）烫平折叠：对床单等大件采用烫平机烫平，其供热为锅炉间接供热，烫平并自动折叠。
（5）烘干折叠：对孔巾等小件采用烘干机进行烘干，烘干后于操作台上人工折叠。
（6）净布草打包送货：对折叠好的净布草进行打包，后送货至对应医院。
（7）传染性科室布草洗涤：本项目传染性科室布草洗涤与其他医院科室布草完全分开，均采用单独的消毒池、洗脱机和烘干机，清洗完成后也单独打包送往医院。
2.10.3 布草洗涤生产工艺中产污环节
本项目生产工艺中具体产污环节情况见下表：
表2-6 本项目生产工艺中主要污染源及产污情况一览表
污染类别

污染源名称

产生工序

主要污染因子

备注
废气
生物质锅炉燃烧废气
锅炉产蒸汽工序
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
经旋风除尘+布袋除尘处理后由30米高排气筒（DA001）高空排放
烘干水汽
布草烘干工序
水汽

经车间通风后无组织排放

烫平水汽
布草烫平工序
水汽

经车间通风后无组织排放

消毒异味
消毒工序
异味（本次评价以臭气浓度表征）
经车间通风后无组织排放
污水处理站恶臭
自建污水处理站
臭气浓度、硫化氢、氨气
经通风后无组织排放
生物质颗粒装、卸粉尘
生物质颗粒装、卸
颗粒物
生物质颗粒装、卸粉尘：本项目生物质颗粒在锅炉房中暂存，其装、卸过程产生的粉尘无组织排放
废水
员工生活污水
员工
BOD5、COD、SS、NH3-N
依托园区现有化粪池处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理。

锅炉排污水及软化处理废水
锅炉产蒸汽工序
COD
经自建污水处理站处理后依托园区现有污水管网进入祁阳白竹污水处理厂处理

锅炉纯水装置反冲洗水
SS
经自建污水处理站处理后依托园区现有污水管网进入祁阳白竹污水处理厂处理

布草洗涤废水
布草洗脱工序
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、LAS
经自建污水处理站处理后依托园区现有污水管网进入祁阳白竹污水处理厂处理

噪声
设备噪声
生产设备生产时产生的噪声
噪声
设备隔声、减振等
固废
生活垃圾
员工
生活垃圾
日产日清，交环卫部门处理
废原料包装材料
洗涤剂等原料包装
一般工业固废
交由物资回收单位处理
废离子交换树脂
锅炉用纯水制备
污泥
自建污水处理站污泥
废机油
设备检修润滑
危险废物
暂存危废暂存间后交有资质单位处理
废机油桶
设备检修润滑
废含油抹布、手套等
设备检修润滑


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1 大气环境质量现状

3.1.1 达标区判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），判定项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的近3年中相对完整的1个日历年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，评价基准年为2024年。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用永州市生态环境局发布的《2024年全市环境质量状况的通报》中祁阳市环境空气质量统计数据，具体数据分析见下表：

表3-1 2024年祁阳市环境空气质量状况
监测因子

年评价指标

现状浓度/μg/m3
标准值/μg/m3
达标情况

PM10
年平均质量浓度

42
60
达标

PM2.5
30
30
达标
SO2
9
60

达标

NOx
12
40

达标

O3
90百分位数8h平均
129
160

达标

CO

95百分位数日平均
1000
4000
达标

由上表可知，各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）相关要求，祁阳市2024年为环境空气质量达标区。
3.1.2 大气特征因子环境现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近三年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本项目排放的特征污染物主要有TSP。

为了解本项目特征因子TSP现状，本次评价引用《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中湖南中石检测有限公司于2024年2月20日-2月26日对银星村（距离本项目东南侧直线距离1.6km）TSP的现状检测数据，根据引用数据的时间与距离，均符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的对于引用数据的要求，本次环评引用数据可行。
项目引用数据在三年有效期内，检测点位于本项目5km范围内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），引用监测数据有效。
 表3-2 颗粒物质量现状引用监测结果（单位：mg/m3）
监测点位

监测项目

监测浓度范围

超标率

标准限值

达标情况

湘潭市飞扬包装有限公司厂区内
TSP
0.102-0.115
/
0.2
达标
根据监测结果显示，该区域环境空气中TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求区域大气质量良好。

3.2 地表水环境质量现状

为了解项目区地表水水质情况，本次地表水环境质量现状引用永州市生态环境局《关于2024年12月份全市环境质量状况的通报》，该通报公布了永州市地表水达标情况的结论，祁阳市祁水入湘江口、白水入湘江口两个省控监测断面水质达标；祁阳观音滩断面(祁阳白竹污水处理厂入河排污口下游断面)、归阳镇断面、普济桥断面等地表水常规断面均达到了相应地表水水质要求。

3.3 声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界50m范围内无声环境敏感目标，无需开展声环境质量现状评价。

3.4 生态环境

本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，用地性质属于工业用地，结合现场调查，本项目周边人类活动频繁，动植物种类比较单一，目前评价区域内生态环境正常，现场踏勘未发现需要重点保护的野生动植物种群及栖息地，周边也没有当地特有的野生动物种类，天然分布的珍稀濒危动植物种。用地范围内不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行生态环境现状调查。

3.5 地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调査。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目位于工业园内，生产工艺主要大气污染物为粉尘，处理后可达标排放且废气污染因子不属于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）土壤标准中的管控因子，对地下水、土壤环境基本无影响。同时本项目完善厂区防渗措施后，不存在从地表漫流、垂直下渗、大气沉降等土壤或地下水污染途径。

综上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》项目不存在土壤、地下水环境污染途径的，本次评价不开展地下水、土壤现状调查与评价。
3.6 电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需开展电磁辐射环境现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，根据对区域的现场踏勘调查，项目50m范围内无声环境保护目标，500m范围内存在大气环境保护目标，项目周边环境保护目标详见下表和附图3。

表3-4 项目周边环境保护目标一览表

环境要素

坐标

环境保护目标

保护对象及内容

环境
功能区

相对厂址方位

距离/m
功能区域标准

东经

北纬

大气环境

111.857766

26.558659

田塘冲居民点
居民，约10户，35人。
二类区
北侧
100-180
《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）2级标准
111.858066

26.561470

刘家冲居民点
居民，约12户，42人。
二类区

北侧
390-500
111.853624

26.557629

五里社区居民点
居民，约16户，56人。
二类区

西侧
350-500
111.857916

26.554775

湘南旅游学校
学校师生，约670人
二类区
南侧
130-330
声环境
厂界外50m范围内无声环境保护目标
GB 3096-2008中2类标准
地表水
湘江
景观用水
东侧
1700m
GB 3838-2002中的Ⅲ类标准
地下水环境
项目周边500m范围内无集中式饮水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准
生态环境
厂区位于祁阳高新技术开发区内，项目无新增园区外用地，不涉及生态环境保护目标
/
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	3.7 废气

3.7.1 有组织废气
本项目生物质锅炉燃烧废气中主要污染物有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度，经旋风除尘+布袋除尘处理后由30米高排气筒（DA001）高空排放。
本项目锅炉烟囱周边200m范围内最高建筑约24m，本项目烟囱高度30米，高于最高建筑3m，满足要求。
表3-5 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）  单位：mg/m3
序号

污染物项目

排放限值

执行标准

1

颗粒物

50
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉
2

二氧化硫

300
3

氮氧化物

300
4
林格曼黑度
≤1
3.7.2 无组织废气
本项目消毒产生的异味（本次评价以臭气浓度表征）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准限值。生物质颗粒装卸粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放限值。自建污水处理站产生的臭气浓度、硫化氢和氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准限值。臭气浓度排放限值20（无量纲），硫化氢排放限值0.06mg/m3，氨气排放限值1.5mg/m3。
表3-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）  单位：mg/m3
序号

废气类型
污染物项目

排放限值

执行标准

1

无组织
臭气浓度

20（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1限值
2

氨

1.5

3

硫化氢

0.06

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。

表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）  单位：mg/m3
序号

废气类型
污染物项目

排放限值

执行标准

1

无组织
颗粒物
1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
3.8 废水

本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值，具体标准值详见下表：
表3-8 废水污染物排放标准一览表

执行标准
pH
CODcr
BOD5
SS
NH3-N
TP
LAS
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

6-9
500
300
400
-
-
20
祁阳白竹污水处理厂设计进水水质要求
-
450
140
250
40
4
-
本项目执行标准
6-9
450
140
250
40
4
20
3.9 噪声

施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中相关标准限值，详见下表：
表3-9 噪声排放标准（单位：dB（A））

阶段

昼间

夜间

标准来源

施工期

70

55

《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）

运营期

65
55

厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准限值

3.10 固体废物

一般固体废物参照《固体废物分类与代码目录》（2024版）进行分类暂存，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	依据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》及湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的通知，湘环发〔2024〕3号。

化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施管理的范围为有效实施的国家固定污染源排污许可分类管理名录的工业类排污单位。

（1）大气总量控制指标：

本项目SO2排放量为0.71t/a，NOx排放量为1.09t/a。

（2）水污染物控制指标：

本项目建成后，COD排放量为2.2452t/a，NH3-N排放量为0.2245t/a，TP排放量为0.0225t/a。

（3）项目总量控制指标以永州市生态环境局核定的总量指标为准，本次评价建议建设单位申请总量控制指标如下：
表3-10  项目总量控制要求
类别
污染物

总量控制指标（t/a）

建议购买总量控制指标（t/a）
废气
SO2
0.71
0.8
NOx
1.09
1.1
废水
COD
2.2452
2.3
NH3-N
0.2245
0.3
TP

0.0225
0.1



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有厂房进行建设，本项目施工期主要为污水处理站土建工程及生产设备的安装和调试。施工期间主要污染为噪声及生产设备安装后产生的包装垃圾和施工人员生活垃圾，均可依托厂内现有设施妥善安置。项目施工活动均在厂内现有用地范围内开展，不新增占地，无大规模土石方开挖，施工产生的各类污染物均可依托厂区现有设施妥善处置，施工期对周边环境影响较小。因此，本评价仅对施工期环境保护措施进行简要分析。

（1）施工期大气环境保护措施
项目施工期大气污染物主要是施工机械及运输车辆尾气、装修废气等。由于施工期使用燃油机械和运输车辆，在施工场地和运输沿线将有汽车尾气产生，影响范围约下风向20-30m。尾气中含有SO2、NOx、CO等污染物，车辆尾气对局部区域空气质量将产生不良影响。本项目工程量小，且所处区域空气质量好，空气流动性较大，大气自净能力强，同时施工期污染均为短期污染，随着施工结束逐渐消失。另外，施工单位使用机动车辆运送原材料、施工设备以及建筑机械设备在运行的过程中均会排放一定量的CO、NOx等，其特点是排放量小，属间断性排放。本项目装修时，因涂料、板材、石材等的使用会带来极少量的装修废气，本评价要求建设单位外购正规厂家的环保装修材料，严格执行《住宅设计规范》的要求，尽量减少装修废气的产生。

综上，严格落实本报告提出了施工期防治措施的情况下，本项目施工期对周边环境影响极小，不会对环境带来不良影响。
（2）施工期水污染物环境保护措施

施工现场不设施工营地和食堂，施工人员均为附近工人，施工期间食宿自理，故施工期排放的废水主要是施工废水。项目施工废水经沉淀池处理后回用于厂内浇洒和洒水抑尘，不外排。

（3）施工期噪声环境保护措施

项目施工过程产生的噪声主要来自设备安装噪声和运输车辆噪声，设备安装噪声和运输车辆噪声的单体声级一般均在80dB(A)以上，将会影响施工场地周围区域声环境质量，在合理安排施工时间，合理组织施工的情况下，项目施工期产生的噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)。

（4）固体废物

施工期固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生情况如下：施工建筑垃圾：包括废弃的建筑材料和安装设备的包装物等。项目规模较小，施工建筑垃圾定期清运到环卫部门指定场所，对环境影响很小。生活垃圾：项目施工人员最大按10人计，施工现场不设施工营地和食堂，施工人员全部为附近工人，施工期间食宿自理。每天的垃圾产生量按0.5 kg/人·d计算，项目施工期约为2个月（60天），整个施工期生活垃圾产生量为0.3t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。
（5）小结
综上所述，项目施工期在采取措施的情况下对生态环境影响较小，工程施工期对环境的影响主要表现在建设中施工扬尘、机械噪声等对周边环境的影响产生一定影响，但通过采取适当的环境保护措施后，项目施工期对环境影响较小。
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	4.1 废气环境影响和保护措施
4.1.1 废气源强核算说明
本项目生物质锅炉燃烧废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度，经旋风除尘+布袋除尘处理后由30米高排气筒（DA001）高空排放。自建污水处理站恶臭主要污染物为臭气浓度、硫化氢、氨气，经通风后无组织排放。烘干水汽、烫平水汽经车间通风后无组织排放。④生物质颗粒装、卸粉尘：本项目生物质颗粒在锅炉房中暂存，其装、卸过程产生的粉尘无组织排放。消毒异味：经车间通风后无组织排放。
（1）生物质锅炉燃烧废气
本次核算采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”的系数：
表4-1 生物质锅炉燃烧废气产、排污系数一览表
产品名称
原料名称
工艺名称
规模等级
污染物指标
单位
产污系数
末端治理技术名称
末端治理技术效率
蒸汽/热水/其他
生物质燃料
层燃炉
所有规模
二氧化硫
kg/t-原料
17S
/
0
颗粒物
kg/t-原料
0.5
单筒旋风除尘
60
袋式除尘
99.7
氮氧化物
kg/t-原料
1.02
/
0
工业废气量
标m3/t-原料
6240
/
/
注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%） 的形式表示的，其中含硫量（S%）是指成型生物质颗粒收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。成型生物质颗粒燃料硫分取 0.039%（详见附件7），S=0.039。
本项目锅炉为燃生物质锅炉，其型号为2.5t/h，该锅炉满负荷运转时年消耗生物质成型燃料约1067.07 t/a，故本项目生物质锅炉燃烧废气中颗粒物、二氧化硫及氮氧化物产生情况详见下表：
表4-2 生物质锅炉燃烧废气中各污染物产生情况一览表
污染物

产生情况

产生量t/a

产生速率kg/h

产生浓度mg/m3
二氧化硫
0.71 
0.29 
106.25 
颗粒物
0.53 
0.22 
80.13 
氮氧化物
1.09 
0.45 
163.46 
工业废气量

6658516.8m3/a（2774.38m3/h）
根据建设单位提供资料，本项目生物质锅炉燃烧废气采用旋风除尘+布袋除尘处理，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”的系数，旋风除尘处理效率为60%，布袋除尘处理效率为99.7%，故生物质锅炉燃烧废气中颗粒物、二氧化硫及氮氧化物排放情况详见下表：
表4-3 生物质锅炉燃烧废气中各污染物排放情况一览表
污染物

产生量t/a

旋风除尘处理效率
布袋除尘处理效率
有组织排放情况

无组织排放情况
排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
排放量t/a
排放速率kg/h
二氧化硫
0.71 
/
/
0.71 
0.29 
106.25 
/
/
颗粒物
0.53 
60%
99.7%
0.0006 

0.0003 

0.0955 

/

/

氮氧化物
1.09 
/
/
1.09 
0.45 
163.46 
/

/

工业废气量

6658516.8m3/a（2774.38m3/h）
（2）自建污水处理站臭气
本项目在厂内自建一个污水处理站，用于处理本项目生产废水的预处理。该污水处理站臭气主要来源于处理废水所产生的气味，恶臭气体的产生与污水停留时间长短、原污水水质及当时的气象条件均有关。由于恶臭物质的逸出和扩散机理较复杂，废气源强难以定量计算，废气中的污染物主要以NH3、H2S计，自建污水处理站每天工作8h即可达到处理要求。
根据《环境影响评价案例分析》，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，根据项目废水源强计算和处理效率计算可知，自建污水处理站处理废水中BOD5年去除量为5.141t，则本项目污水处理站NH3产生量为0.00006t/a、H2S产生量为0.0159t/a。
本项目自建污水处理站各部分均密闭，该部分废气经车间通风后无组织排放，则本项目污水处理站NH3排放量为0.00006t/a、H2S排放量为0.0159t/a。为进一步减少恶臭影响，本次评价要求建设单位加强卫生保护，重视消毒杀毒等工作；同时加强污泥转运频次，尽量减少污泥在厂内的暂存时间。经上述措施后，该废气对周边大气环境影响较小。
（3）烘干水汽及烫平水汽
本项目烘干工序及烫平工序会产生水汽，经车间通风后无组织排放，对周边环境影响极小，本次评价不对其进行定量分析。

（4）成型生物质颗粒装、卸粉尘

项目配套生物质锅炉，燃料采用袋装成型生物质颗粒，燃料袋装储存于锅炉房内。生物质颗粒本身颗粒度大、含尘率低，仅在拆包、投料上料工序会产生少量颗粒物。项目拆包、投料区域设置围挡措施，袋装拆包后颗粒进入密闭料仓，采用密闭上料方式送入锅炉炉膛，减少颗粒物逸散；锅炉房为密闭厂房，加强车间通风。颗粒物以无组织形式排放，因原料成型颗粒自身产尘量低，经车间抑尘、厂房阻隔后，厂界无组织颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控限值要求，对周边大气环境影响较小。

消毒异味

本项目采用消毒剂浸泡消毒会产生异味（本次评价以臭气浓度表征），其来源为浸泡消毒工序中消毒剂的挥发，浸泡过程为间歇式作业，仅在开盖取放时段有异味逸出，正常浸泡阶段槽体加盖密闭，废气产生强度低，以无组织排放为主。
4.1.2 废气产排污环节及污染治理设施

表4-4 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表

序号

产污设施名称

对应产污环节名称

污染物种类

排放形式

污染防治设施

有组织排放口编号

排放口名称

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染防治设施编号

污染防治设施名称

污染防治设施工艺

是否为可行技术

污染防治设施其他信息

1

生物质锅炉
生物质锅炉燃烧废气
颗粒物
有组织

TA001
旋风除尘器、布袋除尘器
旋风除尘、布袋除尘
是
收集效率100%，颗粒物处理效率99.88%
DA001
锅炉废气排气筒
是
一般排放口
二氧化硫
/
/
/
氮氧化物
/
/
/
林格曼黑度
/

/

/

2

烘干机、平烫机等
烘干水汽及烫平水汽
水汽
无组织
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3
自建污水处理站
自建污水处理站臭气
臭气浓度、氨气、硫化氢
无组织
/
/
/
/
/
/
/
/
/
4
成型生物质颗粒装、卸
成型生物质颗粒装、卸

颗粒物
无组织
/

/

/

/
/
/
/

/
/
5
消毒池
消毒异味
臭气浓度
无组织

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4.1.3废气污染物产排情况

废气污染物的产排情况见下表：

表4-5 本项目废气产、排情况一览表
工序

生产装置

污染源

污染物

污染物产生

污染物排放

排放时间/h

核算方法

废气产生量/m3/h

产生浓度/mg/m3
产生速率/kg/h

产生量/t/a

核算方法

废气排放量/m3/h

排放浓度/mg/m3
排放速率/kg/h

有组织排放量/t/a

无组织排放量/t/a
生物质锅炉燃烧废气
生物质锅炉
有组织
二氧化硫
产污系数法

2774.38
106.25 
0.29 
0.71 
排污系数法
2774.38
106.25 
0.29 
0.71 
/
2400
颗粒物
80.13 
0.22 
0.53 
0.0955 
0.0003 
0.0006 
/
氮氧化物
163.46 
0.45 
1.09 
163.46 
0.45 
1.09 
/

林格曼黑度

/

/

/

/

/

/

/

烘干水汽及烫平水汽
烘干机、平烫机等
无组织
水蒸气
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2400
自建污水处理站臭气
自建污水处理站
无组织

臭气浓度

产污系数法

/

/

/
少量
排污系数法

/

/

/

/

少量
2400

硫化氢
/
0.0066
0.0159
/
/
/
0.0159
氨气
/
0.000025
0.00006
/
/
/
0.00006
成型生物质颗粒装、卸

成型生物质颗粒装、卸

无组织
颗粒物
/
/
/
/
少量
/
/
/
/
/
少量
2400
消毒异味
消毒池
无组织

臭气浓度
/
/

/

/

少量

/

/

/

/

/

少量

间歇

表4-6 大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

二氧化硫
0.71 
2

颗粒物
0.0006 
3

氮氧化物
1.09 
5

臭气浓度
少量
6

硫化氢
0.0159
7
氨气
0.00006
4.1.4 生产废气排放口基本情况
表4-7 本项目生产废气排放口基本情况一览表

产污名称

排气筒序号和高度/m

排气筒底部中心坐标/m

排气筒出口内径/m
年排放小时/h

排放工况

排放口类型

风量m3/h

烟温

经度（°）
纬度（°）
锅炉废气排气筒
DA001排气筒/30m高

111.858551

26.556934

0.25
2400
正常

一般排放口

2774.38
35℃

4.1.5 排放标准及达标排放分析

（1）有组织排放达标分析

有组织废气排放和达标情况见下表：

表4-8 有组织排放标准及达标分析

序号

排放口编号

排放口名称

污染物种类

排放源强

国家或地方污染物排放标准

排气筒高度（m）

治理措施

达标情况

排放浓度/mg/m3
排放速率/kg/h

名称

浓度限值/mg/m3
速率限值(kg/h)

1
DA001
锅炉废气排气筒
二氧化硫
106.25 
0.29 
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉
300
/
30
旋风除尘器、布袋除尘器
达标

颗粒物
0.0955 
0.0003 
50
/
氮氧化物
163.46 
0.45 
300
/
林格曼黑度
＜1

≤1
由上表可知：DA001锅炉废气排气筒中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物及林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉相关标准限值。
（2）无组织排放达标分析

项目生产过程中，无组织排放的颗粒物、臭气浓度、硫化氢、氨气等无组织产生量较少，经周围空气稀释和大气扩散后，在厂界外的浓度较低，不会对区域大气环境造成明显影响。
4.1.6 非正常排放分析

本项目大气污染物非正常排放主要是生物质锅炉燃烧废气处理设施出现故障，无法正常运转。根据本项目特点，本环评大气污染物非正常排放源强按照废气处理设施去除效率为0进行核算，核算数值见下表。

表4-9 非正常排放分析一览表

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度（mg/m3）

非正常排放速率kg/h

单次持续时间/h

年发生频次/次

应急措施

DA001

生物质锅炉燃烧废气处理设施故障
二氧化硫
106.25 
0.29 
0.5-1

0-1

立即停产、关闭排放阀、及时更换除尘器布袋等

颗粒物
80.13 
0.22 
氮氧化物
163.46 
0.45 
林格曼黑度
＜1
4.1.7 排气筒设置合理性分析

（1）排气筒达标排放可行性分析

根据前文废气源强核算，本项目DA001锅炉废气排气筒中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物及林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉相关标准限值。
（2）排气筒高度可行性分析

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）标准可知，燃煤锅炉装机总容量为2~<4t/h时，锅炉烟囱最低允许高度为30m，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目锅炉为生物质锅炉，其排放标准参考燃煤锅炉执行。

本项目锅炉排气筒高度为30米，且锅炉烟囱周边200m范围内最高建筑约24m，本项目烟囱高度30米，高于最高建筑3m，满足要求。
（3）排气筒管径合理性分析
本项目DA001排气筒烟气量为风机风量为2774.38m3/h，管径为0.25m，管径风速v==4*2774.38/0.25/0.25/3.14/3600=15.71m/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）中“排气筒出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的要求。

4.1.8 废气处理设施设置合理性分析

（1）生物质锅炉燃烧废气采用旋风除尘及布袋除尘处理可行性分析
旋风除尘工作原理：含尘气体切向进入筒体内形成向下旋转的外涡旋，密度更大的粉尘颗粒在离心力作用下被甩向筒壁并沿壁滑落至底部灰斗，气流到达锥体底部后向内折返形成向上的内涡旋，洁净空气从中心排气管排出，以此实现粉尘与气体的分离，该设备结构简单耐高温，对大颗粒粉尘去除效果较好，对微细粉尘去除效率有限，常作为预处理除尘设备。

布袋除尘器工作原理：含尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的，其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。合理的清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。清灰控制器有定时和定阻两种清灰功能，定时式清灰适用于工况条件较为稳定的场合，工况条件如经常变化，则采用定阻式清灰即可实现清灰周期与运行阻力的最佳配合。

根据《排放源统计调查产排污核算方法》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册，结合《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ 953-2018）表7生物质锅炉颗粒物污染防治可行性技术为旋风除尘和袋式除尘组合技术，项目烟气治理措施属于HJ953-2018和HJ1178-2021中可行性技术，因此锅炉废气治理措施可行。

该套设施主要去除颗粒物，对二氧化硫、氮氧化物无去除效果，经前文核算，项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）相关限值要求，故处理措施可行。

（2）污水处理厂恶臭处理可行性分析
本次评价建议建设单位对污水处理站采用加盖密闭、加强绿化等措施，可有效降低项目恶臭气体对周边环境的影响；同时由于污水处理规模较小，产生的恶臭气体较少，对周边环境影响较小，措施可行。

4.1.9 项目废气监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“三十九、电力、热力生产和供应业-热力生产和供应-单台且合理处理20t/h一下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1t/h及以下的天然气锅炉）”，故本项目属简化管理。根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），非重点排污单位其他排放口的监测指标为1次/年；排污单位厂界无组织废气排放的最低监测频次为1次/年。
表4-10 项目废气监测计划一览表

序号

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

1
排气筒DA001（出口）

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
2
厂界
氨、硫化氢、臭气浓度
1次/年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）
颗粒物
1次/季度
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
4.2 废水环境影响和保护措施
本项目用水主要为员工生活用水、锅炉软水制备用水、锅炉蒸汽用水、锅炉纯水装备反冲洗用水、布草洗涤用水。
根据前文工程分析及水平衡，本项目用水及排水情况详见下表：
表4-11 项目用、排水情况一览表（单位：t/a）

序号

类别
用水量
损耗量

类别

排水量
1
生活用水
1140
171
生活污水
969
2

锅炉软水制备用水
1279.88
/
锅炉排污水和软化处理废水
379.88
2.1
锅炉蒸汽用水
900
900
/
/
3
锅炉纯水装置反冲洗用水
43
4.3
锅炉纯水装置反冲洗废水
38.7
4
布草洗涤用水
48350.79
4835.08
布草洗涤废水
43515.71
4.2.1 废水源强核算
员工生活污水

本项目员工生活污水产生量为969t/a，经化粪池处理后排入市政污水管网后进入祁阳白竹污水处理厂处理。
本项目污（废）水预处理前后水质情况见下表。

表4-12 生活污水产排情况一览表    单位：（mg/L）

项目

CODcr

BOD5
SS

NH3-N

生活污水（969t/a）
产生浓度（mg/L）

285
129
200
28.3
产生量t/a

0.276 
0.125 
0.194 
0.027 
处理效率（%）

15
9
30
5
预处理后放浓度（mg/L）
242.25
117.39
140
26.885
排放量t/a

0.235 
0.114 
0.136 
0.026 
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值
450
140
250
40
生活污水污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 生活源产排污核算方法和系数手册》五区系数进行核算（湖南地区属于五区），其中生活废水中COD：285mg/L、BOD5：129mg/L、氨氮：28.3mg/L、SS：200mg/L。化粪池预处理效率参考《环境手册》常用污水处理设施去除效率，化粪池对CODCr去除率约15%，BOD5约9%，SS约30%，氨氮约5%。

根据上表可知，本项目生活污水经化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值。

（2）锅炉排污水和软化处理废水
本次核算采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《锅炉产排污量核算系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量”的系数，锅炉蒸汽及锅炉软水制备废水主要污染物为COD，锅炉排污水和软化处理废水产污系数为0.356t/t原料，本项目锅炉年消耗生物质成型燃料约1067.07 t，则本项目锅炉排污水和软化处理废水产生量为379.88t/a。化学需氧量产污系数为30g/t原料，故锅炉排污水和软化处理废水中COD产生量为0.032t/a，产生浓度为84.24mg/L。根据后文污水处理站处理效率情况，自建污水处理站对COD处理效率为73%，COD排放量为0.0086t/a，排放浓度为22.64mg/L。
（3）锅炉纯水装置反冲洗废水
锅炉纯水装置反冲洗废水产生量为38.7t/a，主要污染物为SS，SS产生浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 生活源产排污核算方法和系数手册》五区系数进行核算（湖南地区属于五区）为200mg/L，根据后文污水处理站处理效率情况，自建污水处理站对SS处理效率为71.35%，则本项目锅炉纯水锅炉纯水装置反冲洗废水中SS产生量为0.0077t/a，产生浓度为200mg/L；排放量为0.0022t/a，排放浓度为57.3mg/L。
（4）布草洗涤废水
根据前文工程分析及水平衡，本项目布草洗涤废水量为43515.71t/a。本项目布草洗涤废水中污染物源强类比《湖南鼎谌洗涤服务有限公司全自动超声波智慧洗涤项目（年洗涤酒店布草300万套）竣工环境保护验收报告》中的数据，类比可行性详见下表：
表4-13 布草洗涤废水污染物源强类比可行性分析一览表
序号

类别

湖南鼎谌洗涤服务有限公司情况

本项目情况

可行性

1

产品

洗涤酒店、宾馆布草
洗涤医院、酒店布草
可行

2
产能
年洗涤酒店布草300万套（约4800t/a）
年洗涤布草1881.851t/a（其中医院布草724.031t/a，酒店布草1157.82t/a）
可行

3
原辅料

主洗液、增效液、油净液、中和液、柔顺液、漂白液
增白洗衣粉、乳化剂、漂白粉、中和粉、柔顺剂、强力粉

可行

4
生产设备

洗衣龙、压榨机、烘干机、八辊高速烫、六辊一槽高速烫、锅炉、洗脱机、升降机
洗脱机、压榨机、烘干机、折叠机、平烫机、送布机、锅炉等
可行

5
废水处理设施

自建污水处理站（处理工艺：调节池（100m3）-pH调节池（50m3）-混凝池（50m3）-絮凝池（50m3）-斜管沉淀池（50m3）-清水池（30m3）-污泥池（30m3））
自建污水处理站（处理工艺：调节池-pH调节池-絮凝沉淀池-清水池-污泥池）
可行

6

废水处理设施药剂
中和剂、PAC、PAM

中和剂、PAC、PAM

可行
7
生产工艺

脏布草分拣-洗涤-脱水-烘干-烫平-折叠
酒店布草：脏布草分拣-重污渍清理-洗涤-脱水-烘干-烫平-折叠

医院布草：浸泡消毒-重污渍清理--洗涤-脱水-净布草分拣-烘干-烫平-折叠
可行

8
洗涤废水产生量
108000t/a
43515.71t/a
可行
9
洗涤废水处理方式
经自建污水处理站处理后依托园区现有污水管网进入湘阴县第三污水处理厂处理。
经自建污水处理站处理后依托园区现有污水管网进入祁阳白竹污水处理厂处理。
可行
综上，本次评价类比《湖南鼎谌洗涤服务有限公司全自动超声波智慧洗涤项目（年洗涤酒店布草300万套）竣工环境保护验收报告》中污染物源强可行。本项目自建污水处理站处理工艺流程为调节池-pH调节池-絮凝沉淀池-清水池-污泥池，与湖南鼎谌洗涤服务有限公司自建污水处理站工艺流程基本一致，其处理效类比《湖南鼎谌洗涤服务有限公司全自动超声波智慧洗涤项目（年洗涤酒店布草300万套）竣工环境保护验收报告》中处理效率可行。
表4-14  布草洗涤废水产、排情况一览表  单位：（mg/L）
项目

COD

BOD5
SS

氨氮
TP

LAS

洗涤废水（43515.71t/a）

产生浓度

349.13
107.13
120.88
13.95
5.22
35.75
产生量t/a

15.193 
4.662 
5.260 
0.607 
0.227 
1.556 
自建污水处理站处理效率（%）

73
90
71.35
63.3
82.57
96.06
预处理后放浓度

94.88
11
34.63
5.12
0.91
1.41
排放量t/a
4.129 
0.479 
1.507 
0.223 
0.040 
0.061 
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值
450
140
250
40
4
20
根据上表可知，本项目布草洗涤废水经自建污水处理站处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值。

4.2.2 废水污染防治措施可行性分析
（1）生活污水经化粪池处理可行性分析
本项目生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，化粪池主要采用厌氧发酵/沉淀工艺，该工艺对污水中的化学需氧量、生化需氧量、氨氮以及悬浮物均有一定的处理效率，根据前文生活污水源强核算可知，出水的水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值，故生活污水经化粪池预处理可行。
（2）自建污水处理站处理可行性分析
本项目锅炉排污水、锅炉软水制备废水、锅炉纯水装置反冲洗废水、布草洗涤废水均经自建污水处理站预处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理。
①水量可行性分析
根据建设单位及污水处理站设备设计安装单位提供资料，本次自建污水处理站处理能力为20t/h，根据前文源强核算，本项目需经自建污水处理站处理的废水量为43515.71t/a（18.13t/h，每日工作8h），该自建污水处理站处理能力从水量角度可满足要求。
②水质可行性分析
本项目自建污水处理站处理工艺流程为调节池-pH调节池-絮凝沉淀池-清水池-污泥池，处理工艺流程图如下：
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图4-1 自建污水处理站工艺流程图
自建污水处理站处理工艺原理介绍：本项目自建污水处理站处理工艺主要为絮凝沉淀，其原理为水中的胶体颗粒，主要是带负电的粘土颗粒。胶体间静电斥力，胶体的布朗运动，以及胶粒表面水化作用的存在，使得它具有分散稳定性。混凝剂的加入，破坏了胶体的散稳定性，使胶粒脱稳。同时，混凝剂也起吸附架桥作用，使脱稳后的细小胶体颗粒，在一定的水力条件下，凝聚成较大的絮凝体（矾花）。由于矾花易于下沉，因此也就易于从水中分离出去，而使水得以澄清。

本项目锅炉排污水、锅炉软水制备废水、锅炉纯水装置反冲洗废水、布草洗涤废水中污染物成分较为简单，浓度低，且均为常规污染物，根据建设单位及污水处理站设备安装单位提供资料，絮凝沉淀对该类废水处理效果较好，类比同类项目并结合前文废水源强核算，经自建污水处理站处理后水质均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值。

（3）废水依托祁阳白竹污水处理厂可行性分析
祁阳白竹污水处理厂位于祁阳县城南区观音滩白竹村1组、8组，总面积为81311m2，其中近期建设用地面积为38092m2，根据《祁阳县白竹污水处理工程环境影响报告表》可知，白竹污水处理厂近期建设规模为2.5×104m3/d；中期(2020 年)新增2.5×104m3/d；远期(2030年)新增3×104m3/d，近期工程污水管道总长度68926m，纳污范围为：白竹污水处理厂服务区域为城南和东江规划区范围，总面积为28.15km2，服务范围内既有生活污水，也有少量工业污水。本项目位于祁阳高新技术产业开发区，属于城南范围，在其服务范围内。

污水处理厂采用“事故调节池+水解酸化池+BDP生物池+高效沉淀池+高效纤维滤池及反冲洗间+二氧化氯消毒”工艺对污水进行处理。污水处理厂排放水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准后排入湘江。目前污水处理厂已正式投入运行，本项目污水进入污水处理厂的配套管网也建设完成，本项目建成后污水可顺利接入白竹污水处理厂。

祁阳市白竹污水处理厂是规划环评中设置的专门处理新区工业废水和生活污水的，采用工艺为常用的成熟工艺，处理效果稳定，实际运行效果可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，确保对受纳水体湘江的影响在可接受范围内。

本项目外排废水总量为44903.29m3/a（149.68m3/d），水质简单，经祁阳市白竹污水处理厂集中处理达标后排放，本项目排放污水排放量占污水处理厂处理规模的比值较小，在污水处理厂可接纳范围内，不会对污水处理厂造成冲击，项目污水纳入祁阳市白竹污水处理厂处理是可行的，对湘江水质影响很小。

4.2.3 污染物排放量核算表
表4-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号
废水类别
污染物种类
排放去向
排放规律
污染治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
1
员工生活污水
BOD5、COD、SS、NH3-N
祁阳市白竹污水处理厂
间歇排放
TW001
化粪池
厌氧+沉淀
DW001
符合
企业废水总排口
3
锅炉排污水及软化处理废水
COD
TW002
自建污水处理站
絮凝沉淀
符合

4
锅炉纯水装置反冲洗水
SS
符合

5
布草洗涤废水
COD、BOD5、SS、氨氮、TP、LAS
符合

表4-16 废水污染物排放信息表（企业排口）
序号

排放口编号

污染物种类

年排放量（t/a）

1

DW001
COD
4.372
BOD5
0.592 

SS
1.645 

NH3-N
0.249 

TP
0.040 
LAS

0.061 
表4-17 废水污染物排放信息表（总量）
序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

年排放量（t/a）

1

DW001（44903.29m3/a）
COD
50
2.2452 
BOD5
10
0.4490 
SS
10
0.4490 
NH3-N
5
0.2245 
TP
0.5
0.0225 
LAS
0.5
0.0225 
全厂排放口合计

COD
2.2452 
BOD5
0.4490 
SS
0.4490 
NH3-N
0.2245 
TP
0.0225 
LAS
0.0225 
注：由于项目生产废水和生活污水分别处理后，由祁阳市白竹污水处理厂进行进一步处理，故本次排放量以祁阳市白竹污水处理厂出水标准计算。
4.2.3 废水排放口信息
（1）废水类别、污染物及污染治理设施信息

本项目厂区废水类别、污染物及治理设施信息见下表。

表4-18  废水类别、污染物及治理设施信息表

废水

类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

生活污水
BOD5、COD、SS、NH3-N
祁阳市白竹污水处理厂
连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
TA002（化粪池）
化粪池

厌氧发酵/沉淀

DW001
(是

(否

(企业总排

雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理设施排放口

(不设置排放口

生产废水
COD、BOD5、SS、氨氮、TP、LAS
TA001（自建污水处理站）
自建污水处理站
絮凝沉淀
（2）排放口基本情况

建设项目废水排放口基本情况见下表。

表4-19 废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/

（万t/a）

排放

去向

排放

规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)

DW001
111.858398

26.557382
4.490329
祁阳市白竹污水处理厂
连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

无规律

祁阳市白竹污水处理厂
pH

6~9

COD
50
BOD5
10
SS
10
NH3-N
5
TP
0.5
LAS
0.5
4.2.4 项目废水监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“三十九、电力、热力生产和供应业-热力生产和供应-单台且合理处理20t/h一下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1t/h及以下的天然气锅炉）”，故本项目属简化管理。根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水自行监测计划如下：
表4-20 项目废水监测计划一览表

序号

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

1
DW001出口
流量、pH值、COD、NH3-N、SS、BOD5、氨氮、TP、阴离子表面活性剂
1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值
4.3 噪声
4.3.1噪声源源强分析

本项目噪声主要来源于新增生产设备运行时产生的噪声，本项目产噪设备均位于室内，不涉及室外噪声源，其噪声值在60~85dB(A)之间。各噪声源源强见下表。
表4-21 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号
声源名称
数量
声源源强（dB（A））
声源控制措施
空间相对位置/m
距厂界距离/m
厂界声级/dB（A）
运行时段（h）
X
Y
Z
东
南
西
北
东
南
西
北
1
上海雅森烘干机
5
75
墙体隔声、设备减振等
-20
10
1
55
30
15
10
47 
52 
58 
62 
8：00-12：00，14：00-18：00
2
福特烘干机
2
75
-15
10
1
50
30
20
10
44 
48 
52 
58 
3
川岛烘干机
1
75
30
10
1
5
30
65
10
61 
45 
39 
55 
4
福特烘干机
1
75
30
12
1
5
32
65
8
61 
45 
39 
57 
5
上海雅森烘干机
5
75
10
10
1
25
30
45
10
54 
52 
49 
62 
6
百强烘干机
1
75
20
15
1
15
35
55
5
51 
44 
40 
61 
7
CBW-T60压榨机
1
75
5
-5
1
30
15
40
25
45 
51 
43 
47 
8
缝纫机
1
60
-5
-16
1
40
4
30
36
28 
48 
30 
29 
9
雅森折叠机
1
70
-30
-14
1
65
6
5
34
34 
54 
56 
39 
10
上海百强折叠机
1
70
20
-13
1
15
7
55
33
46 
53 
35 
40 
11
上海雅森平烫机
1
70
18
-15
1
17
5
53
35
45 
56 
36 
39 
12
上海百强平烫机
1
70
-8
-15
1
43
5
27
35
37 
56 
41 
39 
13
上海百强送布机
1
65
-10
-15
1
45
5
25
35
32 
51 
37 
34 
14
上海雅森送布机
1
65
20
-15
1
15
5
55
35
41 
51 
30 
34 
15
福特洗脱机
2
70
2
6
1
33
26
37
14
43 
45 
42 
50 
16
福特洗脱机
3
70
4
6
1
31
26
39
14
45 
46 
43 
52 
17
上海雅森洗脱机
5
70
20
6
1
15
26
55
14
53 
49 
42 
54 
18
百强洗脱机
1
70
30
8
1
5
28
65
12
56 
41 
34 
48 
19
用心洗脱机
1
70
3
6
1
32
26
38
14
40 
42 
38 
47 
20
海峰洗脱机
1
70
18
6
1
17
26
53
14
45 
42 
36 
47 
21
生物质蒸汽锅炉整套
1
70
28
-30
1
7
20
8
50
53 
44 
52 
36 
22
洗涤龙整套
1
75
25
10
1
10
30
60
10
55 
45 
39 
55 
23
空压机
1
85
30
-22
1
5
28
65
42
71 
56 
49 
53 
24
废气处理设施风机
1
80
28
-40
1
7
10
8
60
63 
60 
62 
44 
25
自建污水处理站水泵
1
70
20
18
1
15
38
55
2
46 
38 
35 
64 
26
压滤机
1
70
80
18
1
15
39
55
1 
46 
38 
35 
70 
间歇

备注：原点坐标为厂区中心（111度51分30.090秒，26度33分25.896秒）。
表4-22 工业企业噪声源强调查清单
序号

声源名称
建筑物插入损失/dB（A）

室内边界声级/dB（A）

备注
声压级/dB（A）

厂界外距离

东
南
西
北
1
上海雅森烘干机
15
32
37
43
47
1m
车间内生产设备
2
福特烘干机
29
33
37
43
3
川岛烘干机
46
30
24
40
4
福特烘干机
46
30
24
42
5
上海雅森烘干机
39
37
34
47
6
百强烘干机
36
29
25
46
7
CBW-T60压榨机
30
36
28
32
8
缝纫机
13
33
15
14
9
雅森折叠机
19
39
41
24
10
上海百强折叠机
31
38
20
25
11
上海雅森平烫机
30
41
21
24
12
上海百强平烫机
22
41
26
24
13
上海百强送布机
17
36
22
19
14
上海雅森送布机
26
36
15
19
15
福特洗脱机
28
30
27
35
16
福特洗脱机
30
31
28
37
17
上海雅森洗脱机
38
34
27
39
18
百强洗脱机
41
26
19
33
19
用心洗脱机
25
27
23
32
20
海峰洗脱机
30
27
21
32
21
生物质蒸汽锅炉整套
38
29
37
21
22
洗涤龙整套
40
30
24
40
23
空压机
56
41
34
38
24
废气处理设施风机
48
45
47
29
25
自建污水处理站水泵
31
23
20
49
26
压滤机
31
23
20
55
备注：原点坐标为厂区中心（111度51分30.090秒，26度33分25.896秒）。
4.3.2噪声影响及厂界和保护目标达标情况分析

（1）噪声预测模式及参数

噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的模式。本次评价具体预测模式如下：

a.多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：
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式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)；

      Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)；

      n——噪声源的个数。

b.考虑噪声扩散衰减的情况下，项目厂界四周声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式为距离衰减模式：

L=L0—20lg(r/r0)

式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)；

L0—厂房外声源源强，dB(A)；

       r—厂房外声源与厂界之间的距离，m；

       r0—距噪声源距离，m。

c.室内声源等效室外声源声功率级计算方法：

Lp2=LP1-（TL+6）

式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
d.室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算方法：

Lp1=Lw+10lg（Q/4πr2+4/R）

式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
（2）预测结果

本项目平均日工作8小时，本环评仅对工作时的昼间噪声进行预测。本项目噪声影响预测结果见下表。

表4-23 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A)

噪声源与厂界
厂界噪声贡献值

评价标准值

昼间

昼间

厂界东侧

57.82
65
厂界南侧
50.93
65
厂界西侧
50.16
65

厂界北侧
57.94
65

由上表可知：项目厂界噪声贡献值昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，在落实本报告提出的降噪措施后，项目运营期产生的噪声均符合标准，对周边声环境影响较小。

4.3.3 降噪措施、厂界噪声达标情况分析

为了进一步降低生产过程中产生的噪声，建议建设单位采取如下治理措施：

①尽量选用低噪声设备，做好设备保养，保持设备运行良好；

②落实高噪声设备的减振、隔声、消声措施；

根据工程分析，项目主要噪声为机械设备运行产生的噪声，采用8小时工作制度，只在白天进行生产，夜间不生产（18:00~8:00）。经落实上述措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》相关标准要求。项目运营期间排放噪声对周边声环境影响在可接受范围内。
4.3.4 噪声监测计划

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“三十九、电力、热力生产和供应业-热力生产和供应-单台且合理处理20t/h一下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1t/h及以下的天然气锅炉）”，故本项目属简化管理。根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划见下表：
表4-24 项目噪声监测计划一览表

序号

类别

监测点位

监测项目

监测频率

执行标准

1

噪声监测

厂界四周外1m处

昼间等效连续A声级

1次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求

4.4 固废
4.4.1 固体废物产生

项目生产过程中产生的固体废物主要为员工生活垃圾、一般工业固废及危险废物。

（1）员工生活垃圾
本项目员工30人，按0.5kg/人*d计，产量为4.5t/a，收集在厂区垃圾桶内，由环卫部门定时清运，日产日清。
（2）一般工业固废
①废原料包装材料：未沾染毒性、腐蚀性、感染性等废物的废原料包装材料属一般工业固废，根据前文原辅材料用量情况及建设单位提供资料，本项目废原料包装材料产生量为0.5t/a。暂存一般固废暂存间后交物资回收单位处理。
②污泥：2011年3月国家建设部和发改委发布的《城镇污水处理污泥处理处置技术指南《试行》中，对污泥产量进行了阐述：“城镇污水处理厂污泥是污水处理的产物，主要来源于初次沉淀池、二次沉淀池等工艺环节。每万m3污水经处理后污泥产生量(按含水率80%计) 一般约为5~10t，具体产量取决于排水体制、进水水质、污水及污泥处理工艺等因素，本次评价取中间值7.5t/万m3。项目污水处理量为44903.29t/a，则污泥产生量为33.68t/a（含水率80%）。根据《国家危险废物管理名录》可知，本项目污泥不属于危险废物。本项目自建污水处理站污泥，经板框压滤机处理后暂存一般固废暂存间，每月委托相关单位清运处理一次。
③废离子交换树脂

本项目纯水制备系统产生的废离子交换树脂，根据建设单位提供资料，纯水制备系统年更换一次离子交换树脂，更换量为0.1t/a，根据《湖南省危险废物管理使用手册》中“：HW13 有机树脂类废物-非特定行业-900-015-13湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废气离子交换树脂，以及工业废水处理过程中产生的废弃离子交换树脂。”，本项目废树脂来源于自来水制备纯水，不属于上述条例中危废的情况，故本项目纯水制备产生的废弃离子交换树脂不属于危废废物，属于一般固废，收集后交由交物资回收单位处理。

（3）危险废物
①废机油（HW08-900-249-08）：厂区生产过程中定期对设备维护保养，需要加注机油，因此会产生少量废机油，产生量约0.01t/a，暂存危险废物暂存间后交有资质单位处理。
②废机油桶（HW08-900-249-08）：根据建设单位提供资料，本项目废机油桶为200kg钢制油桶，净重约20kg/个，故本项目机油桶0.02t/a，暂存危险废物暂存间后交有资质单位处理。
③废含油抹布、手套等（HW08-900-249-08）：本项目沾有废机油抹布、手套等，估算产生量约为0.01t/a，暂存危险废物暂存间后交有资质单位处理。

综上，本项目运营期固废产生及处置情况如下表：
表4-25  固体废物产生及处置一览表

序号

污染物

产生量（t/a）

属性

废物代码

采取的处理措施

1

生活垃圾
4.5
/

/

收集后交环卫部门处理
2

废原料包装材料
0.5
一般工业固废

900-999-99

交物资回收单位处理

3

污泥
33.68
900-999-61

4

废离子交换树脂
0.1
900-999-99

5

废机油

0.01

危险废物

HW08-900-249-08
收集暂存危废暂存间内，定期委托有资质单位处置
6

废机油桶

0.02
HW08-900-249-08
7

废含油抹布、手套等

0.01

HW08-900-249-08
表4-26 全厂危险废物汇总一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别及代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1
废机油
HW08-900-249-08
0.01
设备检修润滑
液态

废矿物油
废矿物油
每年
T，I
2
废机油桶
HW08-900-249-08
0.02
固态

T，I
3
废含油抹布及手套
HW08-900-249-08
0.01
固态

T，I
备注：T：毒性；C：腐蚀性；I：易燃性；R：反应性；In：感染性。

4.4.2 固体废物贮存方式、利用处置方式、环境管理要求

上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。

（1）一般工业固体废物

本项目一般固废暂存间位于厂区西北侧，面积约10m2。本项目产生的一般固体废物分类放入一般固废暂存间暂存，厂区内产生的固废清运及时，一般不在厂内储存超过1月。
一般固废要求：

①一般固废暂存和处置、利用应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求进行；

②按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，指定专人加强固体废物的内部管理，各固废按照相关要求进行分类收集，并按要求设置标志标牌；

③按要求设置固废管理制度、台账等。

采取上述措施后，本项目一般固体废物可得到妥善地处理，对周围环境造成的影响较小。

（2）危险废物
根据建设单位提供资料，本项目危险废物暂存间位于厂区西北侧，面积约10m2。本项目危废每年清理一次，危废年产生量为0.04t/a，故厂内危废年最大暂存量为0.04t/a，厂内危废暂存间最大危废暂存量为2t，可满足暂存要求。
本次评价要求建设单位对危废暂存间的建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，本项目危废暂存间应满足以下要求：
①危险废物暂存和处置、利用应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《排污许可证申请与核发技术规范工业 固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）中相关要求进行。

②危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

③危废暂存间须按照要求进行防风、防雨、防晒、防渗漏等处理，危废暂存间地面与裙脚要用坚固，防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容（耐酸性腐蚀）；必须有泄漏液体收集装置；存放半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐的硬化地面，且表面无裂痕。

④根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，必须将危险废物装入容器内。危险废物贮存容器及设施要求：a.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散；b.装有危险废物的容器必须贴有符合GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》中附录A所示的危废标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；c.装载危险废物的容器必须完好无损；d.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑤安全防护要求：危废的贮存场所须按《环境保护图形标志》的规定设置明显警示标志；危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；危废的贮存场所要有安全照明设施和观察窗口，并配有应急防护措施；贮存场所内禁止混放不相容危险废物，分开放置并设置隔断；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；严禁露天堆放，避免风吹日晒和雨淋而造成污危险废物中。

⑥危险废物的转移、处置要求：严格按照环发〔2001〕199号《危险废物污染防治技术政策》要求进行，要点如下：a.对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，交出持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、处理处置；b.危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求；c.各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办发对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中；d.对于该项目危险固废在运输途中，应做到以下几点：危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运；组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

⑦危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年；该部分内容由建设单位与接收单位共同协作完成。

⑧本环评要求业主方与有处置能力的资质单位签订处置协议。

通过采取不同的处置措施和综合利用措施后，能妥善解决了固体废物的污染问题，不仅实现了固体废物的资源化和无害化处理，减轻了固体废物堆存对环境造成的影响，而且具有较好的社会、环境和经济效益。

（3）污泥处置方案的确定
本项目自建污水处理设备采用“污泥池+板框压滤机”脱水处理工艺处理，本项目污泥每周月处理一次，压滤后暂存一般固废暂存间，并立即委托物资回收单位上门清运，本项目污泥清运频次为每月一次。
为确保本项目污泥不会对环境造成二次污染，本次评价对污泥处置提出以下要求：
①应对污水处理过程产生的污泥承担处理处置责任，其法定代表人或其主要负责人是污泥污染防治第一责任人。应当切实履行职责，对污泥产生、运输、贮存、处理、处置实施全过程管理，制定并落实污泥环境管理的规章制度、工作流程和要求，设置专门的监控部门或专（兼）职人员，确保污泥妥善处理处置，严禁擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。

②污泥处理处置应遵循减量化、稳定化、无害化的原则。污泥处理设施（污泥脱水设施）应当与污水处理设施同时规划、同时建设、同时投入运行。

③加强污泥环境风险防范。污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守相关污染控制标准及技术规范。

④建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理站、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况。

⑤规范污泥运输。本项目污泥应交由具有相关的道路货物运营资质的从事污泥运输的单位运输，禁止将污泥交由个人和没有获得相关运营资质的单位。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。

⑥污泥存放于污泥池内，污泥暂存池需作防腐、防渗处理；污泥应及时外运，污泥在搬运上车区域，设置专门排水沟和地坪坡降，以便使清扫不干净的污泥再回到处理系统。

⑦对污泥运输过程中必须采用密封式翻斗车，避免沿途抛洒污染环境，必须确保运输途中不出现跑冒漏滴。清运车辆不得穿越城镇中心区域。外运时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。

综上所述，项目污泥按照本环评提出的相关措施后，其污泥可满足环保要求。

4.4.3 结论
总体来看，本项目各固体废物均得到了妥善处理，各项处理措施合理、可行、有效，企业必须加强储存与运输的监督管理，按各项要求逐一落实。

4.5 环境风险分析

4.5.1 评价依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中“附录B重点关注的危险物质及临界量”、附录C，计算危险物质数量与临界量比值Q：
q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn≥1

式中：q1、q2、qn每种危险物质最大存在总量，t；

      Q1、Q2、Qn每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③100≤Q。

本项目各物质的具体暂存情况如下：

本项目使用的原辅材料均不属于附录B.1和B.2中的物质，本项目各物质的具体暂存情况如下（所列为实际暂存物质，未计算纯物质）：

表4-27 建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

厂内最大贮存总量qn/t

临界量*Qn/t

该种危险物质Q值

1
机油

0.01

2500

0.000004

2
84消毒剂
0.004
5
0.0008
3
危险废物

0.04
50
0.0008
合计

0.001604
目使用84消毒剂，主要活性成分为次氯酸钠溶液。本项目所用84消毒液有效氯为4%，虽成品未列入危化品目录，但次氯酸钠属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的环境风险物质，具有腐蚀性，遇酸性物质可产生有毒氯气，本次环境风险评价将其识别为风险物质，按次氯酸钠纯物质核算风险量。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则。本项目Q＜1环境风险潜势为I级，结合下表可知，本项目的风险评价等级为简单分析。

表4-28 评价工作等级划分

环境风险潜势

IV，IV+
III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析
注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性的说明。

4.5.2 环境风险分布情况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中给出的《物质危险性标准》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品目录（2022调整）》对本项目运营过程中涉及的物质进行风险识别，本项目环境风险识别见下表。

表4-29 建设项目环境风险识别表

序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

1
洗涤剂原料仓库
机油、84消毒剂
机油、84消毒剂
泄漏、火灾

大气、地表水、土壤

地表水、土壤

2
危废暂存间
废机油
废机油
泄漏、火灾
大气、地表水、土壤

厂房内职工、大气、地表水、土壤

机油经密封桶装后储存在洗涤剂原料仓库内，洗涤剂原料仓库的机油储存区将进行硬化，且设施防渗托盘，本项目机油每桶装量较少，在发生泄漏后及时处理，不会进入外环境，对外界环境影响小；84消毒剂经密封瓶装后储存在洗涤剂原料仓库内，洗涤剂原料仓库的84消毒剂储存区将进行硬化，且设施防渗托盘，本项目84消毒剂单瓶装量较少，在发生泄漏后及时处理，不会进入外环境，对外界环境影响小；本项目废机油经废机油桶收集后密封暂存于危废暂存间，本项目危废暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，若不慎发生泄漏，进入外环境的可能性极小，对外界环境影响小。
4.5.3 环境风险分析

最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。根据本项目物质危险性识别、生产设施危险性识别和重大危险源的识别分析结果，确定本报告可能发生的事故为：

事故一：机油、废机油、84消毒剂泄漏事故；
事故二：厂房发生火灾引发二次污染；

事故三：锅炉燃烧废气事故排放；

事故四：污水处理站废水超标排放。
4.5.4 风险管理要求

针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求：

①严格按照防火规范进行平面布置。

②定期检查、维护原料仓库及危险品储存区设施、设备，以确保正常运行。

③易燃物质储存区设置明显的禁火标志。

④安装火灾设备监测仪表、消防自控设施。

⑤在项目正式投产运行前，制定出正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。

⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。

⑦采取相应的火灾事故的预防措施。

⑧加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。

针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施：

原料泄漏的防范措施：
①机油为密封桶装，每桶装量较小，各暂存间地面全面硬化，并设置托盘或围堰等防漏措施；84消毒剂为密封瓶装，每瓶装量较小，且在消毒区使用，消毒区地面将按要求建设防渗防漏措施；
②机油仅用于设备检修和维护，且在厂房内使用，厂房内地面全面硬化；
③建立巡察制度，定期对仓库、设备进行检修，避免风险事故发生。
危险废物泄漏的防范措施：
①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，库房应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施。

②设置专门容器盛装，暂存库房内分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮，危废储存间需设置围堰或托盘。

③危险废物暂存库周边设置危险废物图形标志，注明严禁无关人员进入。

④加强日常监控，组织专人负责危废暂存间的安全，以杜绝安全隐患。

废气事故排放防范措施：

①生产过程风险防范与管理。项目严格落实应急管理和消防部门对生产过程风险防范与管理的相关要求，同时自觉接受应急管理和消防部门的监督管理；

②为了减少污染治理措施事故性排放的概率，建设单位应设立管理专员维护各项环保措施的运行，特别关注废气处理措施的运行情况； 

③对于废气处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，立即停止相关生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，并立即请有关技术人员进行维修。
废水事故排放防范措施：
①污水处理各处理池、调节池、污泥池采用钢筋混凝土+环氧树脂/HDPE防渗层，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10⁻⁷cm/s防渗要求；每日巡检池体、管道、阀门，重点排查裂缝、渗漏、腐蚀点位，建立巡检记录。

②污水站区域设置防渗围堰 + 地沟（收集沟），围堰将药剂罐区、污水处理构筑物全部包围；池体、药剂区泄漏废水、地面冲洗废水通过地沟汇入事故池；雨水和污水管网严格分流，设置截断闸，防止事故废水混入雨水管网外排。
火灾事故防范措施：
①严格控制各生产区域的安全防护距离；

②按规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

③工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品；

④对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改；

⑤项目区域内禁止吸烟，建立巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

4.5.5 分析结论

结合项目特点，本项目最大可信事故确定为生产原料的泄漏与明火等点火源引起火灾事故。在采取有效安全措施后，广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。本项目在生产装置及其公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。同时企业加强管理，落实预防措施之后，可以杜绝这类事故的发生，因此，项目的安全性将得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。

表4-30 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

布草清洗消毒项目
建设地点

湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号
地理坐标

（111度51分30.090秒，26度33分25.896秒）
主要危险物质及分布

序号

物料名称
危险物质分布
1
机油
洗涤剂原料仓库
2
84消毒剂
3
危险废物
危废暂存间
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①机油、84消毒剂泄漏事故。泄漏物料可能溢流至地面，随雨水进入雨水管网或直接进入地表水体，对地表水环境造成污染。

②厂房发生火灾引发二次污染。火灾爆炸产生的CO对空气环境造成污染，消防废水可能进入地表水、土壤造成污染。

③废气非正常排放。因废气处理设施失效或故障导致颗粒物超标排放对大气环境产生影响。

④废水非正常排放。废水未经处理超标排放对下游污水处理厂造成冲击。
风险防范措施

要求

（1）严格按照本环评以及企业后续突发环境事件应急的要求，落实相关的环境风险设施及设备；

（2）完成突发环境事件应急预案，并完成备案；

（3）根据应急预案的要求，建立相关的应急组织机构，配置应急人员及应急物资，落实应急演练计划；

（4）生产车间、一般固废暂存间、危废暂存间等区域均进行防渗防漏处理，危废间及原料暂存间等区域设置围堰或托盘。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

危险物质数量与临界量比值（Q）＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

4.6 电磁辐射

本项目属《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）D4430热力生产和供应和O8030洗染服务，本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此不开展项目电磁辐射环境影响评价。

4.7 生态环境影响分析

本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，用地性质属于工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，评价区域内以人工环境为主，区内无重要建构筑物，也无重要的自然保护区、旅游景点或地质遗迹；评价项目周围无特殊文物保护单位等环境敏感点；无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地区指定的重点文物单位和名胜古迹。项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。

4.8 地下水、土壤环境影响分析和保护措施
本项目属《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）D4430热力生产和供应和O8030洗染服务，项目建成后厂区地面为全面硬化状态，同时生产车间、一般固废暂存间、危废暂存间、原料暂存间液态物料暂存区等区域均进行防渗防漏处理，故不存在土壤、地下水环境污染途径。建设单位采取的防渗措施可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤，基本不会对周围地下水及土壤环境造成影响。在采取上述措施后，项目运营对地下水环境和土壤环境影响较小。本次评价仅对地下水、土壤环境影响进行简单分析。
4.8.1污染源分布
本项目可能造成土壤、地下水污染的物质分布情况如下：
表4-31 主要污染源分布情况

序号
分类
名称
有害组分
年用量/年产生量（t）
最大储存量（t）
储存方式及储存位置
1
原料
机油
矿物油
0.01
0.01
洗涤剂暂存间
2
84消毒剂
次氯酸钠
1
0.1
3
危险废物
废机油
废矿物油
0.01
0.01
危废暂存间
4
废机油桶
0.02
0.02
5
废含油抹布及手套
0.01
0.01
4.8.2 主要污染途径
主要污染途径为机油或废机油泄漏、火灾产生的消防废水等流出厂区，渗入土壤、地下水，造成土壤、地下水污染。

4.8.3 分区防控措施
为避免物料泄漏、废水的非正常排放对地下水造成影响，应将项目区内有可能造成地下水污染的区域进行分等级防渗，需重点防渗的区域有：危险废物暂存间、洗涤剂暂存间中液态物料暂存区、污水处理站，地面需硬化，使用环氧地坪，环氧树脂嵌缝，防腐防渗。

厂区污水管道均采用耐腐蚀管材，化粪池要进行防腐、防渗、防雨处理，其他构筑物可采用硬塑板材。厂区其他区域（除绿化用地之外）全部进行混凝土硬化处理，实现厂区不见黄土。

此外还要加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程。项目采取以上措施后，可最大程度地减少项目污染物的排放对土壤和地下水的影响。

本环评根据各生产单元可能泄露至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，并采取相应的措施。
表4-32  本项目防渗分区及措施

序号

防渗分区

具体范围

防渗措施

1

重点防渗区

危险废物暂存间、洗涤剂暂存间中液态物料暂存区、污水处理站
等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

2

一般防渗区

生产区、一般固废暂存间
等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

3

简单防渗区

办公区、厕所等

一般地面硬化

4.8.4 主要防控措施
本项目上述污染源均贮存于容器中，地面均硬化，危险废物暂存间按照危险废物暂存规范建设，在严格按照规章制度落实安全贮存、禁烟禁火等措施后，不会对土壤和地下水造成污染。
4.9 环保投资及“三同时”
4.9.1 环保投资估算
本工程总投资300万元，其中环保投资约为30万元，约占总投资的10%，具体环境保护投资估算见下表。

表4-33 环保投资估算表

类别

环保措施及设备

投资(万元)

废气
旋风除尘器、布袋除尘器、管道、风机等
8
废水

化粪池（现有）
0
污水处理站（20t/d）
14
噪声

机械减振、隔声、吸声、消声
3
固废

一般固废暂存间、危险废物暂存间

2.5
环境风险

编制突发环境事件风险应急预案

2
完善环境风险管理制度，完善应急物资，完善风险措施
0.5
合计

30
4.9.2  “三同时”验收
项目落实竣工环保验收的主要内容见下表。

表4-34 项目竣工环保验收项目一览表

序号

竣工验收项目名称

治理验收内容

执行标准

1

废气

生物质锅炉燃烧废气
经旋风除尘+布袋除尘处理后由30米高排气筒（DA001）高空排放
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
烘干水汽
经车间通风后无组织排放
/
烫平水汽
经车间通风后无组织排放
/
消毒异味

经车间通风后无组织排放

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）
污水处理站恶臭

经通风后无组织排放

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）
生物质颗粒装、卸粉尘
生物质颗粒装、卸粉尘：本项目生物质颗粒在锅炉房中暂存，其装、卸过程产生的粉尘无组织排放
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2

废水

员工生活污水
依托园区现有化粪池处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理。
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值
锅炉排污水及软化处理废水
经自建污水处理站处理后依托园区现有污水管网进入祁阳白竹污水处理厂处理
锅炉纯水装置反冲洗水
布草洗涤废水
3
一般固废
本项目一般固体废物有废原料包装材料、废离子交换树脂、污泥，分类暂存一般固废暂存间后交由物资回收单位处理。
满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)
4
危险废物
危险废物有废机油、废机油桶、废含油抹布及手套，暂存危废暂存间后交有资质单位处理。
危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，设置防渗防漏措施，建立危废台账，并与有资质单位签订危废协议。
5

噪声
选用低噪声设备，合理布局设备，基础减振、厂房隔声等
执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准
6

风险
①设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

②建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，并严格遵守、执行。

③定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。

④配备足够的灭火器、消防栓等灭火设备，杜绝火灾发生。

⑤危险废物应严格管理、避免随意丢弃。

⑥建设单位应加强管理，提高操作人员业务素质也是重要的降低风险的措施之一。

⑦定期检查液体物料储存桶是否有破损；

⑧厂房内地面进行水泥硬化，并作防渗处理；

⑨液态物料储存桶底部设置托盘。按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。  
/

4.9.3 环境管理
本着“谁污染谁治理”的原则，本项目将建立以建设单位为责任主体的环境管理体系，为确保项目影响区域环境保护目标的实现和各项环保措施的落实，特提出如下环境管理实施建议：
（1）加强环境监督与管理，环境管理人员应深入施工现场，监督环保措施的实施；
（2）实现环境保护目标责任制，结合本工程招投标承包体制，把环境保护纳入施工单位的承包任务中，并将环境保护落实到整个施工过程；
（3）严格执行国家环保有关政策和法规，及时协助有关环保部门进行项目环境保护；
（4）建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作；
（5）制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位；
（6）加强原辅材料管理，风险物质采用托盘贮存，明确能力责任人；定期对原辅材料贮存情况进行隐患排查。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/生物质锅炉燃烧废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
	经旋风除尘+布袋除尘处理后由30米高排气筒（DA001）高空排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	烘干水汽
	水汽
	经车间通风后无组织排放
	/

	
	烫平水汽
	水汽
	经车间通风后无组织排放
	/

	
	消毒异味
	臭气浓度
	经车间通风后无组织排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

	
	污水处理站恶臭
	臭气浓度、硫化氢、氨气
	经通风后无组织排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）

	地表水环境
	员工生活污水
	BOD5、COD、SS、NH3-N
	依托园区现有化粪池处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理。
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值

	
	锅炉排污水及软化处理废水
	COD
	经自建污水处理站处理后依托园区现有污水管网进入祁阳白竹污水处理厂处理
	

	
	锅炉纯水装置反冲洗水
	SS
	经自建污水处理站处理后依托园区现有污水管网进入祁阳白竹污水处理厂处理
	

	
	布草洗涤废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、TP、LAS
	经自建污水处理站处理后依托园区现有污水管网进入祁阳白竹污水处理厂处理
	

	声环境
	机械设备
	Leq（A）
	采用低噪声设备、建筑隔声、基础减振等
	项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB

12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①一般固体废物：一般固废暂存间位于厂区西北侧，面积约10m2，一般固体废物暂存一般固废暂存间后外售综合利用；

②危险废物暂存间：危险废物暂存间位于厂区西北侧，面积约10m2，危险废物暂存危废间后交有资质单位处理；
③员工生活垃圾交由环卫部门清运处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	本项目不需开展地下水、土壤环境影响评价，本项目无须对地下水及土壤采取特别的防护措施；本项目将对生产车间地面进行硬化处理、固废间及危废间设置防渗防漏措施。

	生态保护措施
	本项目位于湖南省永州市祁阳高新技术开发区灯塔路68号，用地性质属于工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，评价区域内以人工环境为主，区内无重要建构筑物，也无重要的自然保护区、旅游景点或地质遗迹；评价项目周围无特殊文物保护单位等环境敏感点；无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地区指定的重点文物单位和名胜古迹。项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。

	环境风险
防范措施
	①设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

②建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，并严格遵守、执行。

③定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。

④配备足够的灭火器、消防栓等灭火设备，杜绝火灾发生。

⑤危险废物应严格管理、避免随意丢弃。

⑥建设单位应加强管理，提高操作人员业务素质也是重要的降低风险的措施之一。

⑦定期检查液体物料储存桶是否有破损；

⑧厂房内地面进行水泥硬化，并作防渗处理；

⑨液态物料储存桶底部设置托盘。按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 

	其他环境
管理要求
	1、本项目竣工后，需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求，及时办理排污许可手续，同时相应的落实定期检查计划，环境管理制度等；

2、根据国家及省市环境管理部门有关文件精神，项目废气排放口、噪声排放源及固废贮存场所必须实施规范化整治，该项工作是实施污染物总量控制计划的基础工作之一。排污口规范化整治技术要求如下：

①合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，以便环保部门监督管理；

②按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)及(GB15562.2-1995)的规定，规范化整治的排污口应设置相应的环境图形标志；

③按照要求填写由国家环境保护总局（现已更名“中华人民共和国生态环境部”）统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》；

④规范化整治的排污口有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。

3、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，编制厂区突发环境事件应急预案，并完成备案；

4、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。


六、结论
	湖南常新洗涤有限公司布草清洗消毒项目符合国家、地方产业政策，项目产生的废气、噪声和固体废物采取本报告中提出的防治措施治理后，能够达标排放，不会对项目周围的水、大气、声及生态环境造成明显不良影响。建设单位应严格执行环保“三同时”制度，落实本报告中的各项环保措施，且相应的环保措施必须经自主验收合格后方可投入使用，并确保有关环保治理设施能够正常运行，则从环境保护角度分析，本项目建设对环境影响可接受。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	二氧化硫
	/
	/
	/
	0.71t/a
	/
	0.71t/a
	+0.71t/a

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0006t/a
	/
	0.0006t/a
	+0.0006t/a

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	1.09t/a
	/
	1.09t/a
	+1.09t/a

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	少量

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.0159t/a
	/
	0.0159t/a
	+0.0159t/a

	
	氨气
	/
	/
	/
	0.00006t/a
	/
	0.00006t/a
	+0.00006t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	2.2452t/a
	/
	2.2452t/a
	+2.2452t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.4490t/a
	/
	0.4490t/a
	+0.4490t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	0.4490t/a
	/
	0.4490t/a
	+0.4490t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.2245t/a
	/
	0.2245t/a
	+0.2245t/a

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0225t/a
	/
	0.0225t/a
	+0.0225t/a

	
	LAS
	/
	/
	/
	0.0225t/a
	/
	0.0225t/a
	+0.0225t/a

	一般工业

固体废物
	废原料包装材料
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	污泥
	/
	/
	/
	33.68t/a
	/
	33.68t/a
	+33.68t/a

	
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废机油桶
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废含油抹布、手套等
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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