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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）生产项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	唐学功
	联系方式
	157****2888

	建设地点
	湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内

	地理坐标
	（111度51分30.090秒，26度33分25.896秒）

	国民经济
行业类别
	C3399其他未列明金属制品制造
3443阀门和旋塞制造
	建设项目
行业类别
	三十、金属制品业33-68铸造及其他金属制品制造339；
三十一、通用设备制造业泵、阀门、压缩机及类似机械制造344

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	21

	环保投资占比（%）
	4.2
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	否
是：         
	用地（用海）
面积（m2）
	7952.49

	专项评价设置情况
	1.1 项目专项评价设置情况
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中表1-1专项评价设置原则表，本项目专项评价设置情况如下：
表1-1 本项目专项评价设置情况一览表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
	不涉及

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
	不涉及

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	不涉及

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	不涉及

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	不涉及


根据上表可知，本项目无需开展专项评价。

	规划情况
	规划名称：祁阳高新技术产业开发区控制性详细规划；
审批机关：祁阳市人民政府；
审查文件名称及文号：/

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》
审查机关：湖南省生态环境厅
审查文件名称及文号：《关于<祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》(湘环评函[2024]29号)

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	1.2 与祁阳高新技术产业开发区规划相符性分析
本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，所处地块为工业用地，符合用地规划要求和准入要求。根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》(中航长沙设计研究院有限公司，2024年)及其审查意见的函(湘环评函[2024]29号)。祁阳高新区新区(区块二)主要发展装备制造、轻工纺织(服装服饰业、制鞋业、文体用品制造业等)、食品生物医药、新能源新材料(锂电池制造、特种陶瓷制造等)，辅助发展高端服务业。项目与祁阳高新技术产业开发区新区片区产业准入清单相符性情况详见下表：
表1-2 本项目与园区产业准入要求相符性分析
	片区
	类别
	相关要求
	本项目情况
	相符性

	新区(区块二)
	产业定位
	主要发展装备制造、轻工纺织(服装服饰业、制鞋业、文体用品制造业等)、食品生物医药、新能源新材料(锂电池制造、特种陶瓷制造等)为主导产业，辅助发展高端服务业。
	本项目属《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)C3399其他未列明金属制品制造、3443阀门和旋塞制造，项目产品为新能源配套设备配件，属于其中的新能源新材料，与园区产业定位相符合。
	相符

	
	限制类
	属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类工艺技术、装备及产品。
	本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类工艺技术、装备及产品。
	相符

	
	禁止类
	装备制造：使用涉及重金属的电镀工艺；根据国家、省政策要求，须强制进入化工园区发展的项目。
	本项目不使用涉及重金属的电镀工艺，不属于化工项目。
	相符


综上，本项目与园区产业准入要求不冲突。
1.3 与《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》及其规划环境影响评价批复符合性
《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》由中航长沙设计研究院有限公司编制完成，并于2024年6月获得了湖南省生态环境厅的审批。根据《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》和湖南省生态环境厅关于《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见》(湘环评函[2024]29号)，本项目与其相符性具体分析如下：
表1-3 本项目与与祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环评审查意见(湘环评函[2024]29号)相符性分析
	湘环评函[2024]29号要求
	本项目情况
	相符性

	(一)做好功能布局，严格执行准入要求。园区应从规划层面提升环境相容性，以减小工业开发对城市居住及社会服务功能的影响。新区(区块二)部分区域现状已与集中居住区交错布局，在紧邻集中居住区的位置应限制新引入噪声大、以气型污染为主的工业企业，并加强对已有气型污染企业的污染控制，园区涉电镀工艺的项目应向黎家坪片区(片区一)集中，园区纺织相关产业应不断提升清洁生产水平以减少废水排放量。产业引进应落实园区生态分区环境管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单，对于《长江经济带发展负面清单指南》《湖南省湘江保护条例》(最新修订版)提出的相关禁止性、限制性要求应予以落实。
	本项目属《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)C3399其他未列明金属制品制造、3443阀门和旋塞制造，不属于电镀等水型污染重、排水涉重金属及持久性有机污染物的项目。
本项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，不属于三类企业项目，本项目选址于祁阳高新技术产业开发区新区(区块二)范围内，项目最近居民为西北侧的田塘冲居民点，其直线距离约为76m，根据后文源强分析，经减振、隔声、降噪措施后，项目厂界噪声能够达标排放。
本项目废气及其处理措施有：①切割、机加工废气：经移动式除尘器处理后无组织排放；
②焊接废气：经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；
③抛丸废气：经设施自带旋风+脉冲滤筒式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；
④食堂油烟：经油烟净化器处理后高于屋顶排放。根据后文源强核算，废气处理方式均属排污许可核发技术中的可行处理技术，其经处理后能够达到相关标准排放，因此本项目满足园区准入要求，满足相关规范要求。
	相符

	(二)落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流、污污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，按要求完成环保督察指出的污水处理厂超标排放问题的整改。各片区污水处理厂应具备针对该片区产业特征污染物的处置能力，确保污水处理设施及管网与建设项目同步规划、同步建设、同步投入运营。新区(区块二)的白竹污水处理厂规划期内排放规模按 5 万吨/天控制，尾水应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。园区应加强大气污染防治，控制相关特征污染物的无组织排放，加大 VOCs 排放的整治力度，对重点排放企业予以严格监管，确保其处理设施稳妥、持续有效运行，严格落实大气污染防治特护期的相关减排要求。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物的产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区需严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业按规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。
	本项目不涉及VOCs废气，本项目废气及其处理措施有：①切割、机加工废气：经移动式除尘器处理后无组织排放；
②焊接废气：经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；
③抛丸废气：经设施自带旋风+脉冲滤筒式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；
④食堂油烟：经油烟净化器处理后高于屋顶排放。根据后文源强核算，废气处理方式均属排污许可核发技术中的可行处理技术，其经处理后能够相关标准达标排放，因此本项目满足园区准入要求，满足相关规范要求。
本项目废水及其处理方式为：①雨污分流。
②生活污水：经现有化粪池处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理。
③超声波清洗废水、抛丸废水、地面清洗废水：经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设施处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。本项目不涉及重金属废水。
本项目各类固废处理厂措施：①一般固体废物：一般固废暂存间位于生产车间2#内南侧，面积约10m2，一般固体废物暂存一般固废暂存间后外售综合利用；
②危险废物暂存间：危险废物暂存间位于生产车间2#内南侧，面积约10m2，危险废物暂存危废间后交有资质单位处理；
③员工生活垃圾交由环卫部门清运处置。本项目各类固废按规范收集、综合利用和安全处置，危险废物按规定交有资质单位处理。
	相符

	(三)完善监测体系，监控环境质量变化状况。
	本项目按要求配套相应的环保设施，并制定有监测计划
	相符

	强化环境风险管控，严防园区环境事故。
	项目将按要求进行环境风险管控
	相符


综合上表，本项目符合《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书的审查意见》(湘环评函[2024]29号)中所提出的要求。

	其他符合性分析
	1.4 产业政策符合性分析
本项目属于《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)C3399其他未列明金属制品制造、3443阀门和旋塞制造，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年）中的鼓励类、限制类及淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）中的第十三条，“不属于鼓励类、限制类及淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的为允许类”，确定本项目为允许类。
同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批，本项目所用设备不属于其中的淘汰落后设备；所用工艺也不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类落后工艺。根据《市场准入负面清单》（2025年版），项目不属于国家产业政策中限制或禁止建设类别。
因此，该建设符合国家的产业政策。
1.5 生态环境分区管控相符性分析
本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，不在划定的生态保护红线区域内，因此与湖南省生态保护红线区域保护规划相符。
根据2024年祁阳市环境空气质量年报，项目所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准要求；项目附近地表水环境、声环境质量能满足相应标准要求；本项目运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，不会改变项目所在区域的环境质量，符合环境质量底线要求。
本项目用水均为市政自来水，不涉及水资源利用上线；正常运营过程中主要使用电能和正规厂家外购成型生物质颗粒，不涉及高污染能耗。项目营运期对区域资源消耗较小，未达到区域资源利用上线，本项目对整个区域资源影响较小，符合资源利用上线要求。
本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，祁阳高新技术产业开发区为重点管控单元（ZH43112120003）和省级以上工业园区环境管控单元。省级以上工业园区环境管控单元生态环境准入清单依照《湖南省生态环境厅关于发布<湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单>的函》（湘环函〔2024〕26号）祁阳高新技术产业开发区要求执行。本项目符合性详见下表：
表1-4 与祁阳高新技术产业开发区管控要求及符合性分析一览表
	管控维度
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	（1.1） 禁止引进造纸、制革等水型污染重、排水涉持久性有机污染物的项目。
区块二（新区）：
（1.2）原则上不得新建三类工业企业项目。
区块三（白水片区）：
（1.3）原则上不得新建三类工业企业项目。
	本项目位于园区区块二工业用地范围内，本项目属《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)C3399其他未列明金属制品制造、3443阀门和旋塞制造，不属于造纸、制革等水型污染重、排水涉持久性有机污染物的项目，本项目不属于三类工企业。
	符合

	污染物排放管控
	（2.1）废水：
开发区排水实施雨污分流。各片区雨水就近排入附近自然水体或现有排洪渠。区块一（黎家坪片区）：
（2.1.1）废污水依托黎家坪镇污水处理厂处理达标后排入祁水，适时对该污水处理厂进行提质改造；海螺水泥公司水泥生产区的初期雨水经隔油池、沉淀池处理后排入祁水。
区块二（新区）：
（2.1.2）废污水经白竹污水处理厂处理达标后排入湘江。
区块三（白水片区）：
（2.1.3）废污水经祁阳科技工业园污水处理厂处理达标后排入湘江。
（2.2）废气：
（2.2.1）对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。
（2.2.2）新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。
（2.2.3）开发区内水泥等行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。特定企业特护期按要求实施错峰生产。
（2.3）固废：做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物和危险废物的资源化进程、提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。
	本项目为区块二内。
本项目废水及其处理方式为：①雨污分流。
②生活污水：经现有化粪池处理后进入祁阳白竹污水处理厂。
③超声波清洗废水、抛丸废水、地面清洗废水：经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设施处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。本项目不涉及重金属废水。
本项目废气及其处理措施有：①切割、机加工废气：经移动式除尘器处理后无组织排放；
②焊接废气：经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；
③抛丸废气：经设施自带旋风+脉冲滤筒式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；
④食堂油烟：经油烟净化器处理后高于屋顶排放。根据后文源强核算，废气处理方式均属排污许可核发技术中的可行处理技术，其经处理后能够达到相关标准达标排放，因此本项目满足园区准入要求，满足相关规范要求。
本项目不属于水泥行业。
本项目各类固废处理厂措施：①一般固体废物：一般固废暂存间位于生产车间2#内南侧，面积约10m2，一般固体废物暂存一般固废暂存间后外售综合利用；
②危险废物暂存间：危险废物暂存间位于生产车间2#内南侧，面积约10m2，危险废物暂存危废间后交有资质单位处理；
③员工生活垃圾交由环卫部门清运处置。本项目各类固废按规范收集、综合利用和安全处置，危险废物按规定交有资质单位处理。
	符合

	环境风险防控
	（3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实开发区突发环境事件应急预案中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。
（3.2）开发区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。
（3.3）对各类涉及可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出可行的土壤污染防治具体措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
	根据湖南省生态环境厅关于印发《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》的通知（湘环发[2024]49号），本次评价要求企业完成环境影响评价后按照文件要求完善环境应急预案。
本项目属《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)C3399其他未列明金属制品制造、3443阀门和旋塞制造，废气主要污染物为颗粒物，本项目位于工业园区内，项目厂区已全面硬化，实际生产过程中对土壤环境影响较小。
	符合

	资源开发效率要求
	（4.1）能源：
（4.1.1）高新区管理机构应加强管理，对2017年以前建成的企业进行能源结构清洁化改造，2017年以后区块一（黎家坪）、区块二（新区）引进企业必须采用天然气、电能等清洁能源。区块三（白水片区）实施集中供热。各片区涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求。
（4.1.2）到2025年，祁阳高新区能源消费强度控制在0.487吨标煤/万元，能源消费增量控制在181401.00吨标煤以内，能源消费总量控制在954897吨标煤以内。
（4.2）水资源：优化高耗水行业空间布局，推动高耗水行业沿河布局，推广串联式循环用水布局，促进可利用再生水的企业与城市污水处理厂就近布局。加大工业节水技术改造，提高水的重复利用率。以纺织、食品等主要高耗水行业为重点，组织开展节水型企业创建。规范各行业用水定额，各行业应严格按照湖南省用水定额执行，对暂时不能达到要求的，应逐步提高水利用率。到2025年，园区指标应符合相应行政区域的管控要求，祁阳市用水总量控制在34567万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%。
（4.3）土地资源：
促进园区土地高质量利用；在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，工业用地固定资产投入强度须达到250万元/亩以上，工业用地均税收15万元/亩。
	本项目能源主要为电能，不涉及燃煤及重油的使用；本项目不属于高耗水行业。
	符合

	备注*（湘发改园区〔2022〕	601号）
	区块一面积：1.2642km2，四至范围：东至祁水路西侧，南至黎文路，西至科力尔路东侧、工业一路，北至海螺水泥；
区块二面积：6.9294km2，四至范围：东至湘江，南至南峰路、明阳路、长流路，西至祁阳大道，北至元结路；
区块三面积：1.4924km2，四至范围：东至湘江，南至G356国道，西至G356国道，北至泉南高速公路。
	本项目位于区块二范围内。
	符合


综上，本项目与祁阳高新技术产业开发区管控要求相符。
1.6 与《湖南省湘江保护条例》（2026年修正）符合性分析
本项目与《湖南省湘江保护条例》（2026年修正）符合性分析情况见下表。
表1-5 项目与《湖南省湘江保护条例》（2026年修正）符合性分析情况
	序号
	要求
	本项目情况
	是否
符合

	1
	禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。
	本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，不在饮用水水源保护区范围内。
	符合

	2
	禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。
	
	

	3
	禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
	本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，不在湘江干流岸线一公里范围内，且本项目不属于化工项目。
	符合

	4
	禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，不在湘江干流岸线一公里范围内，且本项目不属于尾矿库项目。
	符合


根据上述内容可知，本项目符合《湖南省湘江保护条例》（2026年修正）相关要求。
1.7 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析
本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析情况见下表。
表1-6 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析情况
	文件要求
	项目情况
	相符性

	1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目。
	项目不属于码头项目、过长江通道项目。
	符合

	2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。
	项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。
	符合

	饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。
饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
	本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，不在饮用水源保护区范围内。
	符合

	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。
除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。
	本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内、不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。
	符合

	7.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。
	本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，本项目不在划定的长江岸线内。
	符合

	6.禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。
	不涉及

	7.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不涉及新设、改设或扩大排污口。
	不涉及

	8.禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。
	本项目不涉及开展生产性捕捞。
	不涉及

	9.禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内；不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。
	不涉及

	10.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。
	本项目不属于高污染项目。
	符合

	11.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。
	本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	符合

	12.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于落后产能项目、严重过剩产能行业项目、高耗能高排放项目。
	符合


根据上述内容可知，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。
1.8 与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发[2024]33号）符合性分析
该实施方案提出：
（一）加强“两高”项目管理。新改扩建项目严格落实国家和省级产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上达到国内清洁生产先进水平、采用清洁运输方式，主要产品能效达到标杆水平。涉及产能置换、能耗替代、煤耗替代和污染物总量控制的项目，被置换产能及其配套设施关停，能耗、煤耗、新增污染物总量削减替代措施落实后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能，建立多元化废钢资源保障体系，持续提升钢铁工业的废钢使用量。
（七）推进燃煤锅炉关停整合和散煤替代。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，加快重点城市35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰，加大民用及农业散煤替代力度，高污染燃料禁燃区散煤动态清零。到2025年，全省基本淘汰燃煤热风炉、固定炉排燃煤锅炉和10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；完成燃煤烤烟房清洁能源替代12500座，发挥热电联产电厂供热能力，开展管网覆盖范围内燃煤锅炉、落后燃煤小热电机组（含自备电厂）和生物质锅炉关停或整合。
（八）实施工业炉窑清洁能源替代。以使用高污染燃料的工业炉窑为重点，大力推进电能、天然气替代。新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。全省原则上不再新增燃料类煤气发生炉，逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。
符合性分析：
本项目属于《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)C3399其他未列明金属制品制造，不属于“两高”项目，因此本项目符合《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》的相关要求。
1.9 与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析
根据湖南省发改委关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知，具体详见下表分析。
表1-7 与《湖南省“两高”项目管理目录》符合性分析表
	序号
	行业
	主要内容
	涉及主要产品及工序
	备注
	本项目情况

	1
	石化
	原油加工及石油制品制造（2511）
	炼油、乙烯
	/
	本项目不属于该行业

	2
	化工
	无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）
	烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇
	/
	本项目不属于该行业

	3
	煤化工
	煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）
	一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料
	/
	本项目不属于该行业

	4
	焦化
	炼焦（2521）
	焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦
	/
	本项目不属于该行业

	5
	钢铁
	炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）
	炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰
	不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目。
	本项目不属于该行业

	6
	建材
	水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）
	石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦
	不包括资源综合利用项目。
	本项目不属于该行业

	
	
	
	水泥熟料、平板玻璃
	/
	本项目不属于该行业

	7
	有色
	铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）
	铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼
	不包括再生有色资源冶炼项目。
	本项目不属于该行业

	8
	煤电
	火力发电（4411）、热电联产（4412）
	燃煤发电、燃煤热电联产
	/
	本项目不属于该行业

	9
	涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目
	本项目不涉及


综上所述，本项目不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中所涉及的行业，符合相关要求。
1.10 项目与周边环境相容性分析
本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，结合现场勘查，项目周边50m范围内无声环境敏感目标，500m范围内大气环境敏感目标有田塘冲居民点、五里社区居民点、刘家冲居民点、湘南旅游学校瓦屋塘居民、祁阳灯塔公租房、长流路旁居民，其最近的大气环境保护目标为田塘冲居民点，位于本项目北侧76m，属主导风向上风向，200m范围内无食品、医药企业。本项目运营期产生的各类污染物在采取相应的防治措施后，废气、废水、噪声可实现达标排放，各类固废可得到合理妥善处置。因此，本项目的建设与周边环境基本相容。
1.11 选址合理性分析
本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，符合工业园的发展和产业定位，周边环境不敏感，项目区域基础设施完善，供电、供水、通信等均能满足项目生产及员工生活要求，项目占地属于工业用地，符合园区土地利用总体规划。
本项目废水及其处理方式为：①雨污分流。②生活污水：经现有化粪池处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理。③超声波清洗废水、抛丸废水、地面清洗废水：经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设施处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理，尾水排入湘江。本项目不涉及重金属废水。本项目废气及其处理措施有：①切割、机加工废气：经移动式除尘器处理后无组织排放；②焊接废气：经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；③抛丸废气：经设施自带旋风+脉冲滤筒式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；④食堂油烟：经油烟净化器处理后高于屋顶排放。根据后文源强核算，废气处理方式均属排污许可核发技术中的可行处理技术，其经处理后能够达到相关标准达标排放，因此本项目满足园区准入要求，满足相关规范要求。本项目各类固废处理厂措施：①一般固体废物：一般固废暂存间位于生产车间2#内南侧，面积约10m2，一般固体废物暂存一般固废暂存间后外售综合利用；②危险废物暂存间：危险废物暂存间位于生产车间2#内南侧，面积约10m2，危险废物暂存危废间后交有资质单位处理；③员工生活垃圾交由环卫部门清运处置。本项目各类固废按规范收集、综合利用和安全处置，危险废物按规定交有资质单位处理。项目产生噪声经减震和建筑隔声等措施后达标排放。综上所述，本项目对周边环境影响较小。
本项目位于工业园区内，周边交通便利，项目用水、用电、原料供应均有保证，项目区域基础设施能够满足厂区日常生产需求，周边均为工业企业，因此项目选址合理。
1.12 平面布置合理性分析
本项目位于祁阳市灯塔路68号华庆泡棉厂内，根据本项目生产的特点，生产厂房总平面布置确定以下布置原则：合理组织功能分区；合理布置生产设施；合理布置工艺车间，工艺流程顺畅；合理组织交通运输，物料运输方便快捷；满足消防及其他国家规范要求。
生产车间1#布置于厂区东侧，生产车间2#（原料仓库、成品仓库）布置于厂区西侧，办公楼位于厂区中部，厂区南侧为员工餐厅与宿舍。
生产车间1#内由南向北依次布置为切割区、成型区、焊接区、机加工区、抛光区、打磨区、抛丸区、超声波清洗区、废水处理设施、包装区等。危险废物暂存间、一般固体废物暂存间布置在生产车间2#南侧内，DA001抛丸废气排气筒位于厂区东南侧，本项目最近居民点为北侧田塘冲居民点，距本项目直线距离约76m，属主导风向上风向，本项目废气排气筒布设基本合理，对最近居民点影响可接受。
生产设备总体上按工艺顺序进行布置，物料运输距离小，工艺流程顺畅。平面布置在满足工艺流程顺畅的基础上，可最大限度减小项目污染物对外环境的影响。厂内平面布局按照生产流程需求的基础上充分考虑周边环境敏感性，生产厂房内各车间内设备均按照生产工序进行布置，生产工序线路明确分工，场地布置紧凑，满足工艺运转需求，使得生产井然有序。项目具体平面布置详见附图2。
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[bookmark: _Toc32210]二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1 项目由来
2.1.1 项目背景
湖南迈钦新能源科技有限公司是一家专业从事不锈钢制品制造、销售的企业，企业选址于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋104、301、302、303、304室租赁现有厂房建设了“年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）生产项目”，于2024年1月委托湖南振壹生态环境工程有限公司编制完成了《湖南迈钦新能源科技有限公司年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）生产项目环境影响报告表》；并于2024年01月26日取得了永州市生态环境局祁阳分局出具的批复，文号：祁环评【2024】2号，于2024年4月20日进行固定污染源排污登记填报，回执编号：91431121MAC22NGD29001X，并于2024年6月1日通过了竣工环境保护验收。
因现有场地面积不足，无法满足项目的生产需求，为此，湖南迈钦新能源科技有限公司拟重新选址于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，租赁湖南华庆泡绵制品有限公司现有空厂房、办公楼、员工食堂进行生产活动，拟投资500万元，将厂区生产设施等全部搬迁于此，建设“年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）迁建项目”，迁建后项目租赁面积为7952.49m2，主要建设内容包括原料仓库、成型区、焊接区、清洗区、打磨区、切割区、抛丸区、包装区、成品仓库、半成品仓库、一般固废间、危废暂存间等以及办公楼、员工食堂等，配套建有电力、给排水等公用工程和相关环保设施等。
2.1.2 项目环评编制依据
根据《中华人民共和国生态环境法典》和《建设项目环境保护管理条例》，建设项目的环境影响评价实行分类管理，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本项目属于“三十、金属制品业33-68铸造及其他金属制品制造339”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”类别以及“三十一、通用设备制造业泵、阀门、压缩机及类似机械制造344”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制生态环境影响报告表。为此，湖南迈钦新能源科技有限公司委托湖南振澜环保有限公司（以下简称“我公司”）承担“年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）迁建项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关技术人员对项目选址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，在此基础上按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的规定，完成了本项目生态环境影响报告表的编制工作。
2.2 建设内容
本项目具体建设内容详见下表：
表2-1 建设内容一览表
	类别
	名称
	规模/数量
	备注

	主体工程
	生产车间
	生产车间1#，占地面积约3803.14m2，厂房高度5.5m，主要建设内容包括成型区、焊接区、机加工区、清洗区、打磨区、切割区、抛丸区、包装区、废水处理设施等
	租赁现有空厂房

	辅助工程
	办公楼
	位于厂区南侧，占地面积约588m2，共3层，单层高3m，用于员工办公
	租赁现有

	
	员工食堂
	占地面积363.7m2，用于厂内员工就餐
	租赁现有

	储运工程
	成品仓库
	生产车间2#，厂房占地面积约3167.95m2，厂房高度5.5m，其中作为成品仓库面积为1500m2
	租赁现有空厂房

	
	半成品仓库
	位于生产车间内，占地面积约为500m2，用于加工后的半成品暂存。
	

	
	原料仓库
	生产车间2#，厂房占地面积约3167.95m2，厂房高度5.5m，其中作为原料仓库面积为1500m2.
	

	
	危险废物暂存间
	位于生产车间2#内南侧，面积约10m2，危险废物暂存危废间后交有资质单位处理。
	新建

	
	一般工业固废暂存间
	位于生产车间2#内南侧，面积约10m2，一般固体废物暂存一般固废暂存间后外售综合利用。
	新建

	公用工程
	给水
	市政供水管网接入
	依托园区给水管网

	
	排水
	雨污分流，污水管网
	依托园区雨水及污水管网

	
	供电
	市政供电
	依托国家电网

	环保工程
	废气
	①切割、机加工废气：经移动式除尘器处理后无组织排放；
②焊接废气：经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；
③抛丸废气：经设施自带旋风+脉冲滤筒式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；
④食堂油烟：经油烟净化器处理后高于屋顶排放。
	新建

	
	废水
	①雨污分流。
②生活污水：经现有化粪池处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理。
③超声波清洗废水、抛丸废水、地面清洗废水：经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设施处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。
	新建

	
	固废
	①一般固体废物：一般固废暂存间位于生产车间2#内南侧，面积约10m2，一般固体废物暂存一般固废暂存间后外售综合利用；
②危险废物暂存间：危险废物暂存间位于生产车间2#内南侧，面积约10m2，危险废物暂存危废间后交有资质单位处理；
③员工生活垃圾交由环卫部门清运处置。
	新建

	
	噪声
	选用低噪声设备，隔声、减振等
	新建

	
	风险防范
	危废暂存间建设按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB.18597-2023）相关要求进行建设，同时加强对固废及危废的管理，建立台账管理制度。
	新建


2.3 生产规模及产品方案
本项目搬迁前后，产品方案详见下表：
表2-2 产品方案一览表
	名称
	迁建前产量
	迁建后产量
	单位
	用途

	新能源配套设备配件
	30（100吨不锈钢制品）
	30（100吨不锈钢制品）
	万件/年
	新能源配套设备配主要为不锈钢系列流体输送管道、管件等，主要用于汽车制造、精密电子、机械制造、包装印刷、家电制造、家具制造、医药制造等行业


2.4 主要原辅料
本项目迁建前后，项目主要原辅材料情况见下表：
表2-3 主要原辅材料一览表
	序号
	原辅料名称
	单位
	迁建前年耗量
	迁建后年耗量
	厂内最大暂存量
	储存方式
	备注

	1
	不锈钢管
	t/a
	100
	105
	30
	固态，分区存放于原料仓库
	外购

	2
	抛光剂
	t/a
	0.4
	0.4
	0.1
	液态，密封桶装，分区存放于原料仓库
	外购，规格：50L/桶

	3
	钨针
	t/a
	0.005
	0.005
	0.005
	固态条状，分区存放于原料仓库
	外购，焊料

	4
	氩气
	m3
	1500
	1500
	100
	气态瓶装，分区存放于原料仓库
	外购，焊接保护气，40L/瓶

	5
	氮气
	m3
	1000
	1000
	100
	气态瓶装，分区存放于原料仓库
	焊接保护气，40L/瓶

	6
	润滑油
	t/a
	0.005
	0.005
	0.005
	液态桶装，分区存放于原料仓库
	设备维护检修，5kg/桶

	8
	拉伸油
	t/a
	0.01
	0.01
	0.01
	液态桶装，分区存放于原料仓库
	设备维护检修，25kg/桶

	7
	液压油
	t/a
	0.15
	0.17
	0.17
	液态桶装，分区存放于原料仓库
	设备维护检修，170kg/桶

	8
	打磨片
	t/a
	0.01
	0.01
	0.001
	固态，分区存放于原料仓库
	外购，打磨用

	9
	石英砂
	t/a
	100
	0
	/
	/
	/

	10
	不锈钢丸
	t/a
	0
	2
	0.5
	固态，分区存放于原料仓库
	外购，抛丸用

	11
	包装材料
	t/a
	0
	1
	0.5
	固态，分区存放于原料仓库
	外购，成品包装用

	12
	焊丝
	t/a
	2
	2
	0.5
	固态，分区存放于原料仓库
	外购，焊接用

	12
	水
	m3/a
	1190.824
	3058.6
	/
	/
	市政供水

	13
	电
	Kwh/a
	10万
	15万
	/
	/
	市政供电


原辅用料理化性质：
拉伸油：主要成分为基础油85%、抗氧剂5%、防锈剂5%、极压剂5%。浅黄色透明液体，闪点240℃，沸点＞300℃。在常温下状态稳定，需避免高热环境和强氧化剂，以防止发生火灾和爆炸。
液压油：是由深度精制的石油润滑油或合成润滑油加入抗磨和抗氧化剂等调制而成的润滑油；在工作状态下具有不可压缩性，并能保持良好的流体状态，动力传动灵敏。
抛光剂：乳白色无味水溶性液体，相对密度 1.52g/cm³，闭杯闪点 125℃，不易燃，主要成分为水（65%）、十二烷基苯磺酸钠（20%）、椰子油脂肪酸二乙醇酰胺（10%）、柠檬酸（5%）无明确爆炸上下限数据；常温条件下性质稳定，需避免与强氧化剂、酸碱接触及高温环境，不属于危险化学品，吞咽有害，可造成轻微皮肤、眼睛刺激。
注：根据建设单位提供资料，搬迁前项目使用的抛光剂主要成分为有机酸、研磨剂、表面活性剂、水性溶剂，其中水性溶剂涉及VOCs产生，搬迁后，根据现本项目使用的抛光剂成分，其抛光剂不涉及VOCs物质。
2.5 主要生产设施
根据建设单位提供的资料，主要设备见下表。
表2-5 迁建前后项目主要生产设备一览表 单位：台
	类型
	序号
	设备名称
	规格型号
	搬迁前数量
	搬迁后数量
	使用工序
	备注

	生产
	1
	成型机
	自动、大成型、小成型
	2
	3
	成型
	新增1台

	
	2
	弯管机
	/
	1
	1
	弯管
	利旧

	
	3
	三通拉扒机
	自动、半自动
	2
	2
	成型
	利旧

	
	4
	弯头平口机
	/
	1
	1
	平口
	利旧

	
	5
	磁力抛光机
	/
	1
	1
	抛光
	利旧

	
	6
	水帘打磨机
	/
	2
	2
	打磨
	利旧

	
	7
	冷水机
	/
	1
	1
	冷却
	利旧

	
	9
	激光焊机
	/
	1
	1
	焊接
	利旧

	
	10
	氩弧焊机
	/
	2
	3
	焊接
	新增1台

	
	11
	激光打标机
	/
	3
	3
	打标
	利旧

	
	12
	包装机
	/
	1
	1
	包装
	利旧

	
	13
	超声波清洗机
	/
	2
	2
	清洗
	利旧

	
	14
	喷砂机
	/
	1
	0
	/
	不再使用

	
	15
	抛丸机
	/
	2
	2
	抛丸
	抛丸

	
	16
	激光切割机
	/
	1
	1
	切割
	利旧

	
	17
	空压机
	/
	2
	2
	辅助
	利旧

	
	18
	切割机
	/
	1
	1
	切割
	利旧

	
	19
	车床
	/
	1
	1
	机加工
	利旧

	
	20
	铣床
	/
	1
	1
	机加工
	利旧

	
	21
	扩口机
	/
	1
	1
	成型
	

	
	22
	扭力机
	/
	1
	1
	检验
	

	
	23
	试压机
	/
	3
	3
	检验
	

	
	24
	压铆机
	/
	0
	2
	压铆
	新建

	
	25
	手动平口机
	/
	0
	1
	平口
	新建

	
	26
	制氮机
	/
	0
	1
	辅助
	新建

	
	27
	点胶机
	/
	1
	0
	包装
	不再使用


本项目的设备不属于国家发展和改革委员会令（第7号）《产业结构调整指导目录（2024年本）》、工业和信息化部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》中淘汰及明令禁止使用的设备及工艺。
2.6 劳动定员及工作制度
项目定员20人，一班制/白班，每日8小时（8:00-12:00；14:00-18:00），年工作日300天，年工作2400h/a。员工均在厂内食宿。
2.7 公用工程
（1）给水
项目给水水源为市政供水，区域给水管网由厂区给水干管引入、计量后直接供给。水质满足生活、生产给水水质标准，水压0.30MPa。给水系统采用生产生活与消防给水各自独立的管道系统。
①生活用水：本项目劳动定员20人，员工均在厂内食宿。根据永州市第七次全国人口普查公报（第一号）——祁阳市常住人口约83.28万，参照2014年国务院印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》城市规模分档，祁阳市属于中等城市，依据《用水定额第3 部分:生活、服务业及建筑业》（DB43/T388 -2025），用水按城镇居民生活通用值150L/人•日计算，则在厂内住宿的员工用水量约为900m3/a。
②食堂用水
根据建设单位提供资料，本项目员工食堂租赁面积约为363.7m2，其实际使用面积约为100m2，根据《用水定额 第3部分：生活、服务及建筑业》（DB43/T 988.3-2025）中“表4公共事业用水定额”中的“中小型正餐服务通用值18.3m3/（m2·a）”，则本项目食堂用水量为1830m3/a。
③冷水机补充水
项目设有3台成型机，成型机需配备冷水机用于降温，根据建设单位提供的资料，其冷水机设有冷却水箱，其有效容积为2m3，其循环水量约为0.5m3/h，则年循环水量约为1200m3/a，损耗量按照5%计，则需补充的水量为60m3/a。
④试压用水
项目产品为输送管道、管件等，其在成品需进行加水试压，根据建设单位提供的资料，项目设计了一座0.5*0.5*0.5m的试压水箱，试压用水循环使用，不外排，其循环水量约为0.2m3/h，则年循环水量约为480m3/a，损耗量按照2%计，则需补充的水量为9.6m3/a。
⑤打磨用水
项目设有两台水帘打磨机，打磨用水循环使用，在打磨过程中，水会有蒸发损耗，需定期补水。项目两台打磨机配备了1m3的循环水槽，打磨用水循环使用，不外排，其循环水量约为0.4m3/h，则年循环水量约为960m3/a，损耗量按照5%计，则需补充的水量为48m3/a。
⑥抛光用水
项目设有一台磁力抛光机，抛光工序需使用抛光剂加水配比使用，其抛光剂与水的配比为1：50，本项目抛光剂年用量为0.4t，则抛光用水量为20m3/a。
⑦超声波清洗用水
项目设有2台超声波清洗机，每台清洗机有2个清洗池，1#超声波清洗机单个清洗池的尺寸大小为长0.6m、宽0.6m、高0.5m，容积为0.18m3，1#超声波清洗机清水池充装量按85%计算，则1#超声波清洗机2个清洗池固定水量约为0.31m3；2#超声波清洗机单个清洗池的尺寸大小为长1.4m、宽1.2m、高1m，容积为1.68m3，2#超声波清洗机清水池充装量按85%计算，则2#超声波清洗机两个水箱固定水量约为2.86m3，则合计清洗用水量约为3.17m3，清洗用水每5天更换1次，则项目清洗用水量为190.2m3/a。
⑧地面清洗用水
根据建设单位提供的资料，项目每五天需对清洗区（含抛光及超声波清洗）地面进行一次清洗，其区域面积约为74m2，《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），用水量按 2L/m2·次，年工作时间300天，则地面清洁用水量为8.8m3/a。
（2）排水及水平衡
本项目排水采用“雨污分流”制，雨水进入园区雨水管网。
①生活污水：根据上文核算，本项目员工生活用水量为900m3/a，员工生活污水产生量按用水量的85%计算，故员工生活污水产生量为765m3/a，经化粪池处理后排入市政污水管网后进入祁阳白竹污水处理厂处理。
②食堂废水：根据上文核算，本项目食堂用水量为1830m3/a，食堂废水产生量按用水量的85%计算，故食堂废水产生量为1556m3/a，经现有隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网后进入祁阳白竹污水处理厂处理。
③冷水机补充水、试压用水、打磨用水：循环使用，定期补充损耗，不外排。
④抛光废水：根据上文分析，项目抛光用水量为20m3/a，其废水产生量按照0.95计算，则其抛光废水（含抛光剂0.4t/a）的产生量为19.38m3/a。
⑤超声波清洗废水：根据上文分析，超声波清洗用水量为190.2m3/a，废水产生系数按照0.95计算，则其清洗废水的产生量为190.2m3/a。
⑥地面清洗废水：根据上文分析，项目地面清洗用水的量为8.8m3/a，其产生系数按照0.9计算，则其产生量为7.92m3/a。
上述抛光废水、超声波清洗废水、地面清洗废水收集后经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设施处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。
[image: C:/Users/汇青环保/AppData/Roaming/Kingsoft/wps/addons/data/win-i386/kinsertprocesson/insertimage.AZzEbjinsertimage]
图2-1 水平衡图（单位：m3/a）
（3）供电
本项目供电由区域市政电网统一供应。
2.8 平面布局
本项目位于祁阳市灯塔路68号华庆泡棉厂内，根据本项目生产的特点，生产厂房总平面布置确定以下布置原则：合理组织功能分区；合理布置生产设施；合理布置工艺车间，工艺流程顺畅；合理组织交通运输，物料运输方便快捷；满足消防及其他国家规范要求。
生产车间1#布置于厂区东侧，生产车间2#（原料仓库、成品仓库）布置于厂区西侧，办公楼位于厂区中部，厂区南侧为员工餐厅与宿舍。
生产车间1#内由南向北依次布置为切割区、成型区、焊接区、机加工区、抛光区、打磨区、抛丸区、超声波清洗区、废水处理设施、包装区等。危险废物暂存间、一般固体废物暂存间布置在生产车间2#南侧内，DA001抛丸废气排气筒位于厂区东南侧，本项目最近居民点为北侧田塘冲居民点，距本项目直线距离约76m，属主导风向上风向，本项目废气排气筒布设基本合理，对最近居民点影响可接受。
生产设备总体上按工艺顺序进行布置，物料运输距离小，工艺流程顺畅。平面布置在满足工艺流程顺畅的基础上，可最大限度减小项目污染物对外环境的影响。厂内平面布局按照生产流程需求的基础上充分考虑周边环境敏感性，生产厂房内各车间内设备均按照生产工序进行布置，生产工序线路明确分工，场地布置紧凑，满足工艺运转需求，使得生产井然有序。项目具体平面布置详见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	2.9 施工期工艺流程和产排污环节
2.9.1 施工期工艺流程及产污节点图
本项目施工期建设内容如下：


图2-2 项目施工工艺流程及产污节点图
2.9.2 施工期工艺流程简介及产污分析
（1）废气
施工期废气主要有：项目施工期为已建车间内生产设备和环保设备的安装，不进行土建作业，主要废气为运输车辆及其它燃油动力设备运行产生尾气。运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是 NOx、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到规定排放标准。
（2）废水
施工现场不设施工营地和食堂，施工人员均为附近工人，施工期间食宿自理，故施工期排放的废水主要是施工废水。项目施工废水经沉淀池处理后回用于厂内浇洒和洒水抑尘，不外排。
（3）噪声
项目施工过程产生的噪声主要来自设备安装噪声和运输车辆噪声，设备安装噪声和运输车辆噪声的单体声级一般均在80dB(A)以上，将会影响施工场地周围区域声环境质量，在合理安排施工时间，合理组织施工的情况下，项目施工期产生的噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。
（4）固体废物
施工期固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生情况如下：施工建筑垃圾：包括废弃的建筑材料和安装设备的包装物等。项目规模较小，施工建筑垃圾定期清运到环卫部门指定场所，对环境影响很小。生活垃圾：项目施工人员最大按10人计，施工现场不设施工营地和食堂，施工人员全部为附近工人，施工期间食宿自理。每天的垃圾产生量按0.5 kg/人·d计算，项目施工期约为2个月（60天），整个施工期生活垃圾产生量为0.3t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。
2.10 运营期工艺流程和产排污环节
2.10.1 新能源配套设备配件工艺流程及产污节点
[image: ][image: ]
图2-3 新能源配套设备配件工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
（1）切割：项目外购原料不锈钢管，采用激光切割机、切割机进行定长裁切下料，得到管材胚料，该过程会产生下料废气、设备运行噪声、边角料。
（2）成型：将切割后的不锈钢管进行扩口、缩口及缩管等操作，该过程会产生噪声。项目配套有冷水机对加工件进行冷却处理，此工序会产生冷却水，冷水循环使用并适时补充，不外排。
（3）弯管：经成型后的材料采用弯管机将不锈钢管弯压成所需的弯度，弯管过程会伴随噪声的产生。
（4）焊接：对弯管后的不锈钢管进行焊接处理，本项目焊接的方式分为氩弧焊接和激光焊接。
①激光焊机：其工作原理是激光辐射加热待加工表面，表面热量通过热传导向内扩散，通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率，熔化工件，形成特定的熔池。该过程无氧化污染产生，会有一定量的设备运行噪声、焊接烟尘。
②氩弧焊机：本项目采用的为钨极氩弧焊机，其工作原理是采用高压击穿的起弧方式，先在电极针（钨针）与工件间加以高频高压，击穿氩气，使之导电，然后供给持续的电流，保证电弧稳定。该过程会产生噪声和一定量的焊接烟尘。
（5）平口：利用弯头平口机对不锈钢管的毛刺进行平口处理。平口过程会产生少量平口粉尘、边角料、设备运行噪声。
（6）机加工：不锈钢管材经平口后，进行车、铣等机加工，根据建设单位提供的资料，机加工过程中无需添加切削液，为干式机加工，该过程会产生机加工废气、设备运行噪声、边角料等。
（7）打磨：前述工序处理的50%的不锈钢管需用水帘打磨机进行打磨，水帘打磨机用水循环使用，定期进行补水，该过程会产生设备运行噪声、打磨废水、边角料、废打磨片。
经打磨工序后的半成品，其中50%需进行抛丸、压铆工序，剩余50%半成品进行抛光、清洗工序。
（8）抛丸：不锈钢管需通过抛丸机进行打磨表面，抛丸机采用不锈钢丸作为磨料，钢丸循环回用，抛丸过程去除不锈钢管中焊渣、氧化皮等；该过程产生抛丸废气、设备运行噪声、废不锈钢丸、除尘器收集的粉尘。
（9）压铆：抛丸后的半成品，按照订单要求，采用压铆机进行压铆装配，将螺丝、螺母这类紧固件固定在半成品上，该过程会产生设备运行噪声、废边角料。
（10）抛光：剩余50%的不锈钢管半成品需进行抛光以及后续清洗处理，本项目设有1台磁力抛光机，其工作原理是在磁力的作用下，将工件放入抛机内，抛光机添加水和专用的抛光剂，机器内细小的磁针高速跳跃流动，调头等动作，在工件内孔、死角、夹缝表面摩擦，一次性达到抛光、清洗去除毛刺等研磨效果。此过程是一个物理作用的过程，不发生化学反应，该废水不会涉及重金属。此过程会产生抛光废水、设备运行噪声、抛光碎屑。
（11）清洗：对抛光之后的不锈钢半成品采用超声波清洗机进行清洗，由于从磁力抛光机中捞出不锈钢本产品会带入部分抛光废水，故需对其进行处理，该过程会产生超声波清洗废水、设备运行噪声。
（12）检验：经上述清洗后的产品即为成品，需进入检验工序，按批次抽取产品，采用试压机进行加水试压，采用扭力机进行螺纹扭矩检测，该过程会产生试压废水、设备运行噪声，试压过程中产生的试压废水循环使用，不外排，定期补充损耗。
（13）打标：产品批次合格后，使用激光打标机对产品进行logo标记，该过程会产生噪声和打标废气。
（12）包装入库：标记后的产品经包装机进行最终包装入库暂存。
2.10.3 生产工艺中产污环节
本项目生产工艺中具体产污环节情况见下表：
表2-6 本项目生产工艺中主要污染源及产污情况一览表
	污染类别
	污染源名称
	产生工序
	主要污染因子
	备注

	废气
	切割废气
	切割工序
	颗粒物
	经移动式除尘器处理后无组织排放

	
	机加工废气
	机加工工序
	颗粒物
	

	
	焊接废气
	焊接工序
	颗粒物
	经移动式烟尘净化器处理后无组织排放

	
	抛丸废气
	抛丸工序
	颗粒物
	旋风+脉冲滤筒式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放

	
	打标废气
	打标工序
	颗粒物
	经车间通风后无组织排放

	
	平口废气
	平口工序
	颗粒物
	经车间通风后无组织排放

	
	食堂油烟
	食堂
	油烟
	经油烟净化器处理后高于屋顶排放

	废水
	生活污水
	员工
	BOD5、COD、SS、NH3-N、总磷
	依托现有化粪池处理后进入祁阳白竹污处理厂处理

	
	食堂废水
	食堂
	BOD5、COD、SS、NH3-N、总磷、动植物油
	依托现有隔油池+化粪池处理后进入祁阳白竹污处理厂处理

	
	冷水机补充水
	成型工序
	COD、SS
	循环使用，定期补充损耗，不外排

	
	试压用水
	检验工序
	SS
	

	
	打磨用水
	打磨工序
	SS
	

	
	抛光废水
	抛光工序
	CODcr、SS、氨氮、石油类、LAS、总磷、BOD5、总氮
	经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设施处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理

	
	超声波清洗废水
	超声波清洗
	
	

	
	地面清洗废水
	地面清洗
	
	

	噪声
	设备噪声
	生产设备运行噪声
	噪声
	设备隔声、减振等

	固废
	生活垃圾
	员工
	生活垃圾
	日产日清，交环卫部门处理

	
	废包装材料
	原料入场包装
	一般工业固废
	交由物资回收单位处理

	
	边角料
	切割、平口、机加工、打磨、压铆
	
	

	
	金属碎屑
	打磨、抛光、清洗
	
	

	
	废打磨片
	打磨工序
	
	

	
	废不锈钢丸
	抛丸工序
	
	

	
	废滤芯、废布袋
	废气处理
	
	

	
	除尘器收集的粉尘
	废气处理
	
	

	
	废油
	设备检修润滑
	危险废物
	暂存危废暂存间后交有资质单位处理

	
	废油桶
	设备检修润滑
	
	

	
	废含油抹布、手套
	设备检修润滑
	
	

	
	污泥
	废水处理
	
	

	
	废液压油
	设备检修润滑
	
	

	
	废抛光剂桶
	抛光工序
	
	




	与项目有关的原有环境污染问题
	2.11 迁建前项目环保手续履行情况及原有厂区基本情况
湖南迈钦新能源科技有限公司是一家专业从事不锈钢制品制造、销售的企业，企业选址于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋104、301、302、303、304室租赁现有厂房建设了“年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）生产项目”，于2024年1月委托湖南振壹生态环境工程有限公司编制完成了《湖南迈钦新能源科技有限公司年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）生产项目环境影响报告表》；并于2024年01月26日取得了永州市生态环境局祁阳分局出具的批复，文号：祁环评【2024】2号，于2024年4月20日进行固定污染源排污登记填报，回执编号：91431121MAC22NGD29001X，并于2024年6月1日通过了竣工环境保护验收。
根据调查回顾，迁建前项目运行期间为未发生过污染问题，未受到过投诉以及环保处罚。
2.12 迁建前项目主要污染物排放情况及污染措施
2.12.1 废水
迁建前项目废水主要为生活污水、冷水机用水、水帘打磨机用水、水膜除尘装置用水、磁力抛光机废水、超声波清洗机废水和地面清洗废水。
生活污水经祁阳高新技术开发区科创产业园化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准后由污水管网排入白竹污水处理厂进一步处理；冷水机用水、水帘打磨机用水和水膜除尘装置用水定期补充被蒸发的水分，无排放；磁力抛光机废水、超声波清洗机废水和地面清洗废水经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。
2.12.2 废气
迁建前项目营运期主要废气为切割、打磨、焊接、抛丸、喷砂、打标等工序废气和抛光废气。
切割粉尘：采用移动式除尘器处理后无组织排放；
焊接烟尘：采用一体式焊接烟尘净化器处理后无组织排放；
抛丸粉尘：通过抽风管道直接连接旋风+脉冲滤筒式除尘器处理后再经过一套水膜除尘装置处理后通过20m高排气简排放；
喷砂粉尘：通过抽风管道直接连接旋风+脉冲滤简式除尘器处理后再经过一套水膜除尘装置处理后通过20m高排气简排放；
打磨粉尘：经过湿法打磨后再通过集气罩收集经过一套水膜除尘装置处理后通过20m高排气简排放；
抛光废气：通过车间通风装置通风换气，减轻对周边环境的影响。
2.12.3 噪声
迁建前项目噪声源主要为生产设备噪声，噪声源强约为60~85dB（A）。建设单位主要采取车间隔声、基础减震等降噪措施。
2.12.4 固体废物
迁建前项目固体废物主要为生活垃圾、边角料和残次品、废磨片、金属碎屑、废包装材料、废油桶、污泥和废抹布、手套等。
生活垃圾由环卫部门定期统一清运；边角料和残次品、废磨片、金属碎屑收集后交专业公司处理；
废包装材料集中收集后由物资回收单位进行综合利用；
废油桶、废抹布、手套定期交给有危险废物经营许可证的单位处理；
污泥待后期进行危险特性鉴定，若为一般固废，将送往垃圾填埋场，若为危险固废，将交有资质单位处置。
2.12.5 迁建前项目污染物达标排放情况
（1）废气
本次评价引用《湖南迈钦新能源科技有限公司年产30万个新能源配套设备配件(100吨不锈钢制品)生产项目竣工环境保护验收报告》中湖南中额环保科技有限公司于2024年5月6日~2024年5月7日对项目水膜除尘排放口DA001中颗粒物出口进行的监测，其监测结果如下：
表2-13 有组织生产废气检测结果一览表
	采样时间
	点位名称
	检测项目
	排放浓度
mg/m3
	排放速率
Kg/h
	标准限值

	
	
	
	
	
	排放浓度
mg/m3
	排放速率
Kg/h

	2024.
5.6
	水膜除尘排放口(DA001)出口
	颗粒物
	第一次
	9.2
	0.063
	120
	5.9

	
	
	
	第二次
	9.4
	0.065
	
	

	
	
	
	第三次
	9.5
	0.065
	
	

	
	
	标干流量
(m³/h)
	第一次
	6832

	
	
	
	第二次
	6942

	
	
	
	第三次
	6875

	2024.
5.7
	水膜除尘排放口(DA001)出口
	颗粒物
	第一次
	9.2
	0.065
	120
	5.9

	
	
	
	第二次
	9.1
	0.063
	
	

	
	
	
	第三次
	9.5
	0.065
	
	

	
	
	标干流量
(m³/h)
	第一次
	7012

	
	
	
	第二次
	6945

	
	
	
	第三次
	6839


根据监测结果可知，迁建前项目，原厂区水膜除尘排放口DA001中颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值。
表2-14 无组织生产废气检测结果一览表
	采样点位
	采样时间
	检测项目
	检测结果（ug/m3）
	限值

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	最大值
	

	厂界上风向O1
	2024.05.06
	颗粒物
	0.193
	0.187
	0.188
	0.193
	/

	
	
	非甲烷总烃
	0.39
	0.41
	0.40
	0.41
	/

	
	2024.05.07
	颗粒物
	0.192
	0.190
	0.187
	0.192
	/

	
	
	非甲烷总烃
	0.38
	0.37
	0.41
	0.41
	/

	厂界下风向O2
	2024.05.06
	颗粒物
	0.265
	0.254
	0.269
	0.269
	1.0

	
	
	非甲烷总烃
	0.71
	0.72
	0.69
	0.72
	4.0

	
	2024.05.07
	颗粒物
	0.257
	0.254
	0.260
	0.260
	1.0

	
	
	非甲烷总烃
	0.70
	0.66
	0.69
	0.70
	4.0

	厂界下风向O3
	2024.05.06
	颗粒物
	0.312
	0.321
	0.322
	0.322
	1.0

	
	
	非甲烷总烃
	0.80
	0.76
	0.85
	0.85
	4.0

	
	2024.05.07
	颗粒物
	0.318
	0.317
	0.324
	0.324
	1.0

	
	
	非甲烷总烃
	0.83
	0.82
	0.81
	0.83
	4.0

	厂界下风向O4
	2024.05.06
	颗粒物
	0.297
	0.305
	0.310
	0.310
	1.0

	
	
	非甲烷总烃
	0.73
	0.75
	0.78
	0.78
	4.0

	
	2024.05.07
	颗粒物
	0.307
	0.287
	0.294
	0.307
	1.0

	
	
	非甲烷总烃
	0.77
	0.74
	0.76
	0.77
	4.0

	生产车间门窗处O5
	2024.05.06
	非甲烷总烃
	4.15
	4.26
	4.19
	4.26
	10

	
	2024.05.07
	非甲烷总烃
	4.20
	4.25
	4.18
	4.25
	10


根据监测结果可知，迁建前项目，厂界无组织废气监测因子中颗粒物最大浓度为0.324mg/m3、非甲烷总烃最大浓度为0.85mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；厂区内无组织废气监测因子中非甲烷总烃最大浓度为4.26mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A无组织排放限值要求。
（2）废水
本次评价引用《湖南迈钦新能源科技有限公司年产30万个新能源配套设备配件(100吨不锈钢制品)生产项目竣工环境保护验收报告》中湖南中额环保科技有限公司于2024年5月6日~2024年5月7日对迁建前项目厂区生产废水总排口中因子进行的监测，其监测结果如下：
表2-15 生产废水检测结果一览表
	检测项目
	DW002生产废水排放口（mg/L，pH无量纲）
	限值
	达标情况

	
	2024.05.06
	2024.05.07
	
	

	
	第一次
	第二次
	第三次
	均值或范围
	第一次
	第二次
	第三次
	均值或范围
	
	

	pH
	7.38
	7.44
	7.43
	7.38~7.
44
	7.49
	7.45
	7.44
	7.44~7.
49
	6~9
	达标

	化学需氧量
	23
	18
	21
	21
	22
	19
	17
	19
	500
	达标

	五日生化需氧量
	5.75
	4.51
	5.27
	5.18
	5.48
	5.06
	4.73
	5.09
	300
	达标

	氨氮
	0.067
	0.074
	0.069
	0.070
	0.071
	0.063
	0.066
	0.067
	/
	/

	悬浮物
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	400
	达标

	总磷
	0.08
	0.09
	0.09
	0.09
	0.10
	0.11
	0.11
	0.11
	/
	/

	石油类
	0.09
	0.08
	0.10
	0.09
	0.08
	0.09
	0.09
	0.09
	20
	达标

	阴离子表面活性剂
	0.15
	0.17
	0.15
	0.16
	0.18
	0.14
	0.15
	0.16
	20
	达标


根据监测结果可知，迁建前项目，厂区生产废水总排口各因子排放浓度满足合《污水综合排放标准》(GB 8978-96)表4中三级标准。
（3）噪声
本次评价引用用《湖南迈钦新能源科技有限公司年产30万个新能源配套设备配件(100吨不锈钢制品)生产项目竣工环境保护验收报告》中湖南中额环保科技有限公司于2024年5月6日~2024年5月7日对迁建前项目厂界噪声进行的监测，其监测结果如下：
表2-16 厂界噪声检测结果一览表
	监测点位
	监测日期
	检测时段
	检测结果dB(A)
	达标情况
	《工业企业厂界环
境噪声排放标准》
（GB 12348-2008）
标准限值3类

	N1厂界东1m
	2024.05.06
	昼间
	55
	达标
	65

	
	
	夜间
	43
	达标
	55

	
	2024.05.07
	昼间
	54
	达标
	65

	
	
	夜间
	44
	达标
	55

	N2厂界南1m
	2024.05.06
	昼间
	55
	达标
	65

	
	
	夜间
	45
	达标
	55

	
	2024.05.07
	昼间
	56
	达标
	65

	
	
	夜间
	43
	达标
	55

	N3厂界西1m
	2024.05.06
	昼间
	56
	达标
	65

	
	
	夜间
	42
	达标
	55

	
	2024.05.07
	昼间
	55
	达标
	65

	
	
	夜间
	43
	达标
	55

	N4厂界北1m
	2024.05.06
	昼间
	54
	达标
	65

	
	
	夜间
	43
	达标
	55

	
	2024.05.07
	昼间
	54
	达标
	65

	
	
	夜间
	42
	达标
	55


根据监测结果可知，迁建前项目，厂界昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。
2.13 迁建前项目主要污染物排放总量
根据原环评报告及验收报告可知，其迁建前项目主要污染物产生及排放情况如下：
表2-17 迁建前项目主要污染物排放情况
	项目
	污染源
	污染物名称
	排放量
	排放情况

	大气
	切割废气
	颗粒物
	无组织：0.0072t/a
	移动式除尘器处理后无组织排放

	
	焊接废气
	颗粒物
	无组织：1.103*10-5t/a
	经移动式烟尘净化器处理后无组织排放

	
	抛丸、喷砂、打磨废气
	颗粒物
	有组织：0.0011t/a
无组织：0.0022t/a
	脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘处理后通过20m高排气筒排放（DA001）

	
	抛光废气
	非甲烷总烃
	无组织：0.06t/a
	通过车间通风装置通风换气，无组织排放

	废水
	生活污水（DW001）
	COD
	0.0304t/a
	生活污水经园区化粪池预处理后排入祁阳市白竹污水处理厂

	
	
	BOD5
	0.00608t/a
	

	
	
	NH3-N
	0.00304t/a
	

	
	
	SS
	0.00608t/a
	

	
	生产废水（DW002）
	COD
	0.012t/a
	生产废水经经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理

	
	
	BOD5
	0.0024t/a
	

	
	
	NH3-N
	0.0012t/a
	

	
	
	SS
	0.0024t/a
	

	
	
	石油类
	0.00024t/a
	

	
	
	LAS
	0.00012t/a
	

	固废
	生活垃圾
	3t/a
	环卫部门统一收集

	
	边角料、次品
	5.0000t/a
	经分类收集交专业公司处理

	
	废打磨片
	0.0100t/a
	

	
	金属碎屑
	0.323t/a
	

	
	废包装材料
	0.0180t/a
	

	
	废油桶
	0.0488t/a
	暂存于危废暂存间，后交有资质单位处理置

	
	废含油抹布、手套
	0.3000t/a
	

	
	废水处理污泥
	0.032t/a
	交有资质单位处置


2.14 现有工程拆迁过程环境管理要求
本项目为园区内搬迁项目，原生产场地为园区租赁厂房，厂房主体结构不实施拆除，仅拆除车间内生产设备、废气治理设施、废水处理设施、管道等设施。搬迁停产及设施拆除工作严格按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》要求实施，落实“先清料、后拆设备，控泄漏、防污”原则。拆除前编制生产设施拆除污染防治方案；拆除全过程可委托环境监理，留存物料盘点记录、物料转移单据、危废转移联单、现场影像资料等台账备查。
2.14.1 拆除前期管控
搬迁前，对抛光剂、氩气、氮气等各类辅料全面清点、腾空。存有抛光剂等含挥发性有毒有害物质的设备、和带有生产废水的设施，先放空、清理、必要时清洗置换，严禁带料直接拆解设备；设备清理、物料转运区域设置防渗托盘、围挡及应急收集设施，防止物料泄漏污染地面，避免渗入土壤。
2.14.2 设施拆除作业污染防控
废气：设备拆解、管道切割作业采取洒水抑尘；物料清理转移在相对密闭空间操作，减少废气无组织排放。
废水：清洗废水、场地冲洗废水单独收集，不得漫流，收集后经废水处理设施处理后排放。
固废：清理出的废弃原料、危废、一般固废分区分类暂存；危险废物在车间原有防渗危废暂存区域存放，落实防雨防渗、标识张贴，满足 GB18597 规范要求。
环境风险：一旦发生抛光剂、生活参废水泄漏，立即启动应急收集，清除沾染物料，必要时开展风险隐患排查。
2.14.3 台账管理
建立搬迁清料、设施拆除全过程台账，包含原辅材料盘点清单、物料出入库转移记录、固体废物产生、暂存、转运、处置合同、危险废物转移联单、现场照片等资料，全部资料归档留存，供生态环境主管部门核查。
对包装完好、未过期的原料全部转运至新厂区继续用于生产，做好物料出入库登记。
本次搬迁不在租赁老厂房内长期遗留原辅材料；原料均可全部转运新厂区，无废弃原料产生。
2.14.4 拆除及清场产生固体废物分类及去向说明
本次仅拆除生产设施，产生固废主要来自设备清理、设施拆解、物料清库。
①危险废物
废油桶、废含油抹布、手套、废水处理污泥分类收集于防渗区域，张贴危废标签；委托持有对应危废经营许可证单位接收处置，严格执行危险废物转移联单制度，台账、联单完整留存，不就地丢弃、不交由无资质单位处理。
②一般固废
未沾染危险化学品的废编织袋、除尘粉尘、拆除的普通金属机架、风机壳体等金属构件。优先外售物资回收单位综合利用；无回收价值的交由一般固废处置单位处置。
③生活垃圾
搬迁拆除作业人员产生的生活垃圾，由园区环卫部门统一清运处置。本项目不涉及厂房主体拆除，无大量建筑垃圾产生。
2.15 迁建后厂区现有情况
迁建项目选址于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号，租赁湖南华庆泡绵制品有限公司现有厂房，租赁面积为7952.49m2，租赁厂房现状为空厂房，无与项目有关的原有环境污染问题。
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	3.1 大气环境质量现状
3.1.1 达标区判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），判定项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的近3年中相对完整的1个日历年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，评价基准年为2024年。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用永州市生态环境局发布的《2024年全市环境质量状况的通报》中祁阳市环境空气质量统计数据，具体数据分析见下表：
表3-1 2024年祁阳市环境空气质量状况
	监测因子
	年评价指标
	现状浓度/μg/m3
	标准值/μg/m3
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	42
	60
	达标

	PM2.5
	
	30
	30
	达标

	SO2
	
	9
	60
	达标

	NOx
	
	12
	40
	达标

	O3
	90百分位数8h平均
	129
	160
	达标

	CO
	95百分位数日平均
	1000
	4000
	达标


由上表可知，各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）相关要求，祁阳市2024年为环境空气质量达标区。
3.1.2 大气特征因子环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近三年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本项目排放的特征污染物主要有TSP。
为了解本项目特征因子TSP现状，本次评价引用《祁阳高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中湖南中石检测有限公司于2024年2月20日-2月26日对银星村（距离本项目东南侧直线距离1.47km）TSP的现状检测数据，根据引用数据的时间与距离，均符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的对于引用数据的要求，本次环评引用数据可行。
表3-2 现状数据引用监测结果（单位：mg/m3）
	采样点位
	污染物
	平均时间
	评价标准（mg/m3）
	浓度范围（mg/m3）
	超标率（%）
	达标情况

	银星村片区下风向500处
	TSP
	日平均
	0.3
	0.102-0.115
	0
	达标


根据监测结果显示，该区域环境空气中TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求。
3.2 地表水环境质量现状
为了解项目区地表水水质情况，本次地表水环境质量现状引用永州市生态环境局《关于2024年12月份全市环境质量状况的通报》，该通报公布了永州市地表水达标情况的结论，祁阳市祁水入湘江口、白水入湘江口两个省控监测断面水质达标；祁阳观音滩断面(祁阳白竹污水处理厂入河排污口下游断面)、归阳镇断面、普济桥断面等地表水常规断面均达到了相应地表水水质要求。
3.3 声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界50m范围内无声环境敏感目标，无需开展声环境质量现状评价。
3.4 生态环境
本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，用地性质属于工业用地，属于园区范围内，结合现场调查，本项目周边人类活动频繁，动植物种类比较单一，目前评价区域内生态环境正常，现场踏勘未发现需要重点保护的野生动植物种群及栖息地，周边也没有当地特有的野生动物种类，天然分布的珍稀濒危动植物种。用地范围内不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需进行生态环境现状调查。
3.5 地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目位于工业园内，生产工艺主要大气污染物为粉尘，处理后可达标排放且废气污染因子不属于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB15618-2018）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）土壤标准中的管控因子，对地下水、土壤环境基本无影响。同时本项目完善厂区防渗措施后，不存在从地表漫流、垂直下渗、大气沉降等土壤或地下水污染途径。
综上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》项目不存在土壤、地下水环境污染途径的，本次评价不开展地下水、土壤现状调查与评价。
3.6 电磁辐射
本项目不属于电磁辐射类项目，参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需开展电磁辐射环境现状调查。
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	本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，根据对区域的现场踏勘调查，项目50m范围内无声环境保护目标，500m范围内存在大气环境保护目标，项目周边环境保护目标详见下表和附图3。
表3-4 项目周边环境保护目标一览表
	环境要素
	坐标
	环境保护目标
	保护对象及内容
	环境
功能区
	相对厂址方位
	距离/m
	功能区域标准

	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	

	大气环境
	111.857766
	26.558659
	田塘冲居民点
	居民，约8户，28人
	二类区
	北侧
	76-180
	《环境空气质量标准》（GB 3095—2026）2级标准

	
	111.858066
	26.561470
	刘家冲居民点
	居民，约13户，46人
	二类区
	北侧
	260-500
	

	
	111.853624
	26.557629
	五里社区居民点
	居民，约6户，21人
	二类区
	西侧
	452-500
	

	
	111.857916
	26.554775
	湘南旅游学校
	学校师生，约670人
	二类区
	南侧
	78-274
	

	
	111.862614
	26.562837
	瓦屋塘居民
	居民，约2户，7人
	二类区
	东北侧
	480-500
	

	
	111.861915
	26.552619
	祁阳灯塔公租房
	居民，约500人
	二类区
	东南侧
	393-495
	

	
	111.863074
	26.553509
	长流路旁居民
	居民，约11户，39人
	二类区
	西北侧
	420-495
	

	声环境
	厂界外50m范围内无声环境保护目标
	GB 3096-2008中2类标准

	地表水
	湘江
	景观用水
	东侧
	1570m
	GB 3838-2002中的Ⅲ类标准

	地下水环境
	项目周边500m范围内无集中式饮水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
	GB/T 14848-2017中Ⅲ类标准

	生态环境
	厂区位于祁阳高新技术开发区内，项目无新增园区外用地，不涉及生态环境保护目标
	/
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	3.7 废气
3.7.1 有组织废气
本项目抛丸工序废气中主要污染物有颗粒物，经设施自带脉冲滤筒式除尘器处理由15米高排气筒（DA001）高空排放，其有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2的二级排放标准。
食堂产生油烟经油烟净化器处理后高于屋顶排放，其执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值。
表3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
	污染源
	污染物项目
	排放限值
	排放速率（kg/h）
	执行标准

	抛丸废气（DA001）
	颗粒物
	120mg/m3
	1.75
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2的二级排放标准


根据建设单位根据安全设计要求，其排气筒不能过高，本项目周围200m半径范围内最高建筑物高度约24m，本项目厂房高度约为5.5m，本项目排气筒拟设置高度为15m，满足最低排气筒高度要求，但是未满足高于周边200m范围内建筑物5m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，因此，本项目（DA001）排气筒颗粒物排放速率为1.75kg/h。
表3-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
	项目
	小型
	中型
	大型

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


3.7.2 无组织废气
本项目切割废气经移动式除尘器处理后无组织排放；焊接废气经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；机加工废气经移动式除尘器处理后无组织排放；打标废气、平口废气经车间通风后无组织排放，其厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。
表3-7 大气污染物排放标准一览表
	要素分类
	标准名称
	适用类别
	标准限值

	
	
	
	参数名称
	浓度限值
	排放速率

	大气污染物
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
	表2
	颗粒物
	厂界无组织
	周界外浓度最高点：1.0mg/m3
	/


3.8 废水
本项目废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值，具体标准值详见下表：
表3-8 废水污染物排放标准一览表
	执行标准
	pH
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TP
	LAS
	动植物油
	石油类
	总氮

	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）
	6-9
	500
	300
	400
	-
	-
	20
	100
	20
	/

	祁阳白竹污水处理厂设计进水水质要求
	-
	450
	140
	250
	40
	5
	-
	/
	/
	50

	本项目执行标准
	6-9
	450
	140
	250
	40
	5
	20
	100
	20
	50


3.9 噪声
施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中相关标准限值，详见下表：
表3-9 噪声排放标准（单位：dB（A））
	阶段
	昼间
	夜间
	标准来源

	施工期
	70
	55
	《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）

	运营期
	65
	/
	厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准限值


3.10 固体废物
一般固体废物参照《固体废物分类与代码目录》（2024版）进行分类暂存，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量
控制
指标
	依据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》及湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的通知，湘环发〔2024〕3号。
化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施管理的范围为有效实施的国家固定污染源排污许可分类管理名录的工业类排污单位。
（1）大气总量控制指标：
本项目废气主要为颗粒物，不涉及大气总量控制指标。
（2）水污染物控制指标：
本项目建成后，COD排放量为0.1269t/a，NH3-N排放量为0.1269t/a，TP排放量为0.0013t/a。
（3）项目总量控制指标以永州市生态环境局核定的总量指标为准，本次评价建议建设单位申请总量控制指标如下：
表3-10 项目总量控制要求
	类别
	污染物
	总量控制指标（t/a）
	建议购买总量控制指标（t/a）

	废水
	COD
	0.1269
	0.13

	
	NH3-N
	0.1269
	0.13

	
	TP
	0.0013
	0.0013
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四、主要环境影响和保护措施
	施工
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	[bookmark: _Toc7478][bookmark: _Toc6024]本项目利用现有厂房进行建设，本项目施工期主要为五岁处理设施土建工程及生产设备的安装和调试。施工期间主要污染为噪声及生产设备安装后产生的包装垃圾和施工人员生活垃圾，均可依托厂内现有设施妥善安置。项目施工活动均在厂内现有用地范围内开展，不新增占地，无大规模土石方开挖，施工产生的各类污染物均可依托厂区现有设施妥善处置，施工期对周边环境影响较小。因此，本评价仅对施工期环境保护措施进行简要分析。
（1）施工期大气环境保护措施
项目施工期大气污染物主要是施工机械及运输车辆尾气、装修废气等。由于施工期使用燃油机械和运输车辆，在施工场地和运输沿线将有汽车尾气产生，影响范围约下风向20-30m。尾气中含有SO2、NOx、CO等污染物，车辆尾气对局部区域空气质量将产生不良影响。本项目工程量小，且所处区域空气质量好，空气流动性较大，大气自净能力强，同时施工期污染均为短期污染，随着施工结束逐渐消失。另外，施工单位使用机动车辆运送原材料、施工设备以及建筑机械设备在运行的过程中均会排放一定量的CO、NOx等，其特点是排放量小，属间断性排放。本项目装修时，因涂料、板材、石材等的使用会带来极少量的装修废气，本评价要求建设单位外购正规厂家的环保装修材料，严格执行《住宅设计规范》的要求，尽量减少装修废气的产生。
综上，严格落实本报告提出了施工期防治措施的情况下，本项目施工期对周边环境影响极小，不会对环境带来不良影响。
（2）施工期水污染物环境保护措施
施工现场不设施工营地和食堂，施工人员均为附近工人，施工期间食宿自理，故施工期排放的废水主要是施工废水。项目施工废水经沉淀池处理后回用于厂内浇洒和洒水抑尘，不外排。
（3）施工期噪声环境保护措施
项目施工过程产生的噪声主要来自设备安装噪声和运输车辆噪声，设备安装噪声和运输车辆噪声的单体声级一般均在80dB(A)以上，将会影响施工场地周围区域声环境质量，在合理安排施工时间，合理组织施工的情况下，项目施工期产生的噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)。
（4）固体废物
施工期固体废物主要包括施工建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生情况如下：施工建筑垃圾：包括废弃的建筑材料和安装设备的包装物等。项目规模较小，施工建筑垃圾定期清运到环卫部门指定场所，对环境影响很小。生活垃圾：项目施工人员最大按10人计，施工现场不设施工营地和食堂，施工人员全部为附近工人，施工期间食宿自理。每天的垃圾产生量按0.5 kg/人·d计算，项目施工期约为2个月（60天），整个施工期生活垃圾产生量为0.3t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。
（5）小结
综上所述，项目施工期在采取措施的情况下对生态环境影响较小，工程施工期对环境的影响主要表现在建设中施工扬尘、机械噪声等对周边环境的影响产生一定影响，但通过采取适当的环境保护措施后，项目施工期对环境影响较小。
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	4.1 废气环境影响和保护措施
4.1.1 废气源强核算说明
①本项目抛丸工序废气中主要污染物有颗粒物，经设施自带旋风+脉冲滤筒式除尘器处理由15米高排气筒（DA001）高空排放；
②切割废气、机加工废气主要污染物为颗粒物，经移动式除尘器处理后无组织排放；
③焊接废气主要污染物为颗粒物，经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；
④打标废气、平口废气主要污染物为颗粒物，经车间通风后无组织排放；
⑤食堂产生油烟经油烟净化器处理后高于屋顶排放。
（1）切割废气
本项目采用激光切割机、切割机设备进行下料切割，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——机械行业系数手册》中04下料系数表中“原料：钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料、玻璃纤维、其它非金属材料，工艺为锯床的颗粒物产污系数为5.3kg/t-原料，根据建设单位提供资料，本项目不锈钢管需进行下料切割，不锈钢管件重量为105t，则本项目切割工序颗粒物产生量为0.557t/a，切割工序年工作时间约2400h/a，故颗粒物产生速率为0.232kg/h。
切割工序配备移动式除尘器处理切割废气，采用移动式除尘器的万向吸气臂收集废气，根据（参照执行）《中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》（环办综合函[2022]350号）中“表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数”，外部集气罩收集率为30%，本次评价收集效率取30%，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——机械行业系数手册》中04下料系数表中“原料：钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料、玻璃纤维、其它非金属材料，工艺为锯床的，末端治理技术名称为袋式除尘的处理效率为95%，则项目废气处理效率取95%，则颗粒物无组织排放量为0.398t/a，移动式除尘器收集粉尘量为0.159t/a。
（2）焊接废气
本项目焊接工序采用激光焊机、氩弧焊机进行焊接，在焊接过程中会产生焊接烟尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册---机械行业系数手册》中09焊接系数表中“实心焊丝—二氧化碳保护焊、氩弧焊、埋弧焊”颗粒物产污系数9.19kg/t-原料，本项目焊丝使用量为2t/a，则焊接烟尘产生量约为0.0018t/a。焊接工序年生产时间为2400h/a，故产生速率为0.00766kg/h。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中09焊接“实心焊丝—二氧化碳保护焊、氩弧焊、埋弧焊”中相关数据，当焊接废气的末端治理技术为移动式烟尘处理器时，其去除效率可达95%。焊接烟尘经移动式烟尘处理器收集处理，其收集方式为集气罩收集，根据（参照执行）《中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）>的通知》（环办综合函[2022]350号）中“表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数”，外部集气罩收集率为30%，收集效率按30%计，处理效率按95%计，粉尘经处理后无组织排放，则焊接废气未经移动式烟尘处理收集和经移动式烟尘处理后无组织扩散的颗粒物总计为0.00126t/a，排放速率为0.0005kg/h，处理量为0.00054t/a。
（3）机加工废气
不锈钢管材经平口后，进行车、铣等机加工，根据建设单位提供的资料，机加工过程中无需添加切削液，为干式机加工，该过程会产生机加工废气，
机加工《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册——机械行业系数手册》中04下料系数表中“原料：钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料、玻璃纤维、其它非金属材料，工艺为锯床的颗粒物产污系数为5.3kg/t-原料，项目需机加工的不锈钢管件重量为105t，则本项目机加工工序颗粒物产生量为0.557t/a，机加工工序年工作时间约2400h/a，故颗粒物产生速率为0.232kg/h。
机加工工序配备移动式除尘器处理机加工废气，采用移动式除尘器的万向吸气臂收集废气，本次评价收集效率取30%，处理效率取95%，则颗粒物无组织排放量为0.398t/a，移动式除尘器收集粉尘量为0.159t/a。
（4）抛丸废气
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册，06预处理-抛丸、喷砂、打磨、滚筒中颗粒物产污系数为2.19千克/吨－原料，本项目50%不锈钢管需进行抛丸，不锈钢管的处理量为52.5t/a，年抛丸时间按2400h计，则抛丸粉尘产生量为0.115t/a。
本项目抛丸机废气经抽风管道直接连接旋风+脉冲滤筒式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。根据《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ 2020-2012）中6.2.8节，参考吹吸罩捕集效率不低于90%，半密闭集气罩为95%，本项目管道直连取收集效率为95%，废气收集效率为根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册，06预处理-抛丸、喷砂、打磨、滚筒中颗粒物的末端治理技术，单筒旋风为处理效率为60%，管式、袋式除尘效率为95%，综合处理效率取98%，风机风量为2100m3/h，则经处理后有组织的排放量0.0022t/a，排放速率为0.00092kg/h，排放浓度为0.43mg/m3，收集的粉尘量为0.107t/a，无组织排放量为0.0058t/a。
（5）打标废气
本项目在产品采用激光喷码机，使用软件偏转激光束，利用激光直接灼烧需标识的产品表面，形成字体或图案，不需使用油墨，无挥发性有机物产生。由于产品表面灼烧会产生少量的烟尘，考虑喷码面积小、时间短，总体烟尘量很小，不作定量计算。打标废气经车间通风后无组织排放。
（6）平口废气
项目利用弯头平口机对不锈钢管的毛刺进行平口处理，由于该工序处理面积较小，总体烟尘量很小，同时无相关产污系数。因此本次不作定量计算，平口废气经车间通风后无组织排放。
（7）食堂油烟
食物在烹饪、加工过程中将挥发出油烟废气，据类比调查餐饮食用油消耗为30g/人·d，本项目职工20人在厂区用餐，则日消耗食用油为0.6kg，油烟产生量按使用量的3%计算，则油烟产生量为0.018kg/d，年产生油烟量约为0.0054t/a。食堂烹饪时间按4h/d计，油烟产生速率为0.0045kg/h，食堂设1个灶台，灶头风量2000m3/h，油烟产生浓度为2.25mg/m3。
食堂内设置油烟净化器，将油烟经油烟净化器处理后由排气筒引至屋顶排放，处理效率按60%计，风机风量设计为2000m3/h，油烟排放量0.00216t/a，排放速率0.0018kg/h，排放浓度0.9mg/m3。符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求。
4.1.2 废气产排污环节及污染治理设施
表4-4 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施情况一览表
	序号
	产污设施名称
	对应产污环节名称
	污染物种类
	排放形式
	污染防治设施
	有组织排放口编号
	排放口名称
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	

	1
	切割废气
	切割
	颗粒物
	无组织
	TA001
	移动式除尘器
	布袋除尘
	是
	收集效率30%，处理效率95%
	/
	/
	
	/

	2
	焊接废气
	焊接
	颗粒物
	无组织
	TA002
	移动式烟尘净化器
	滤筒除尘
	是
	收集效率30%，处理效率95%
	/
	/
	
	/

	3
	机加工废气
	机加工
	颗粒物
	无组织
	TA003
	移动式除尘器
	布袋除尘
	是
	收集效率30%，处理效率95%
	/
	/
	/
	/

	4
	抛丸废气
	抛丸
	颗粒物
	有组织
	TA004
	旋风+脉冲滤筒式除尘器
	旋风+滤筒除尘
	是
	收集效率95%，处理效率98%
	DA001
	抛丸废气排气筒
	是
	一般排放口

	5
	平口废气
	平口
	颗粒物
	无组织
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	6
	打标废气
	打标
	颗粒物
	无组织
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	7
	食堂油烟
	食堂用餐
	油烟
	有组织
	TA005
	油烟净化器
	油烟净化器
	是
	收集效率100%，处理效率60%
	/
	食堂油烟排气筒
	是
	/


4.1.3废气污染物产排情况
废气污染物的产排情况见下表：
表4-5 本项目废气产、排情况一览表
	工序
	生产装置
	污染源
	污染物
	污染物产生
	污染物排放
	排放时间/h

	
	
	
	
	核算方法
	废气产生量/m3/h
	产生浓度/mg/m3
	产生速率/kg/h
	产生量/t/a
	核算方法
	废气排放量/m3/h
	排放浓度/mg/m3
	排放速率/kg/h
	有组织排放量/t/a
	无组织排放量/t/a
	

	抛丸废气
	抛丸机
	有组织
	颗粒物
	产污系数法
	2100
	22.85
	0.048
	0.115
	排污系数法
	2100
	0.43
	0.00092
	0.0022
	0.0058
	2400

	切割废气
	激光切割机/切割机
	无组织
	颗粒物
	产污系数法
	/
	/
	0.232
	0.557
	排污系数法
	/
	/
	0.156
	/
	0.398
	2400

	焊接废气
	激光焊机、氩弧焊机
	无组织
	颗粒物
	产污系数法
	/
	/
	0.00779
	0.0018
	排污系数法
	/
	/
	0.0005
	/
	0.00126
	2400

	机加工废气
	车床、铣床
	无组织
	颗粒物
	产污系数法
	/
	/
	0.232
	0.557
	排污系数法
	/
	/
	0.156
	/
	0.398
	2400

	打标废气
	打标机
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	平口废气
	平口机
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	食堂油烟
	灶头
	有组织
	油烟
	产污系数法
	2000
	2.25
	0.0045
	0.0054
	排污系数法
	2000
	0.9
	0.0018
	0.00216
	/
	2400


表4-6 大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	0.82506

	2
	油烟
	0.00216


4.1.4 生产废气排放口基本情况
表4-7 本项目生产废气排放口基本情况一览表
	产污名称
	排气筒序号和高度/m
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒出口内径/m
	年排放小时/h
	排放工况
	排放口类型
	风量m3/h
	烟温

	
	
	经度（°）
	纬度（°）
	
	
	
	
	
	

	抛丸废气排气筒
	DA001排气筒/15m高
	111.859512
	26.558064
	0.22
	2400
	正常
	一般排放口
	2100
	25℃


4.1.5 排放标准及达标排放分析
（1）有组织排放达标分析
有组织废气排放和达标情况见下表：
表4-8 有组织排放标准及达标分析
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放源强
	国家或地方污染物排放标准
	排气筒高度
	治理措施
	达标情况

	
	
	
	
	排放浓度/mg/m3
	排放速率kg/h
	名称
	浓度限值mg/m3
	速率限值kg/h
	
	
	

	1
	DA001
	抛丸废气排气筒
	颗粒物
	0.43
	0.00092
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级排放标准
	120
	1.75
	15m
	旋风+滤筒除尘器
	达标


由上表可知：DA001抛丸废气排气筒中颗粒物《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2的二级排放标准。
（2）无组织排放达标分析
项目生产过程中，无组织排放的颗粒物等无组织产生量较少，经周围空气稀释和大气扩散后，在厂界外的浓度较低，不会对区域大气环境造成明显影响。
4.1.6 非正常排放分析
本项目大气污染物非正常排放主要是抛丸废气处理设施出现故障，无法正常运转。根据本项目特点，本环评大气污染物非正常排放源强按照废气处理设施去除效率为0进行核算，核算数值见下表。
表4-9 非正常排放分析一览表
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率kg/h
	单次持续时间/h
	年发生频次/次
	应急措施

	DA001
	抛丸废气处理设施故障
	颗粒物
	21.9
	0.046
	0.5-1
	0-1
	立即停产、关闭排放阀、及时更换除尘器滤筒等


4.1.7 排气筒设置合理性分析
（1）排气筒达标排放可行性分析
根据前文废气源强核算，本项目DA001抛丸废气排气筒中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2的二级排放标准。
（2）排气筒高度可行性分析
根据建设单位根据安全设计要求，其排气筒不能过高，本项目周围200m半径范围内最高建筑物高度约24m，本项目厂房高度约为5.5m，本项目排气筒拟设置高度为15m，满足最低排气筒高度要求，但是未满足高于周边200m范围内建筑物5m，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，因此，本项目（DA001）排气筒颗粒物排放速率为1.75kg/h。
（3）排气筒管径合理性分析
本项目DA001排气筒烟气量为风机风量为2100m3/h，管径为0.22m，管径风速v=4*2100/0.22/0.22/3.14/3600=15.35m/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）中“排气筒出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右”的要求。
4.1.8 废气处理设施设置合理性分析
（1）抛丸废气经采用旋风除尘及滤筒除尘处理可行性分析
旋风除尘工作原理：含尘气体切向进入筒体内形成向下旋转的外涡旋，密度更大的粉尘颗粒在离心力作用下被甩向筒壁并沿壁滑落至底部灰斗，气流到达锥体底部后向内折返形成向上的内涡旋，洁净空气从中心排气管排出，以此实现粉尘与气体的分离，该设备结构简单耐高温，对大颗粒粉尘去除效果较好，对微细粉尘去除效率有限，常作为预处理除尘设备。
滤筒除尘器工作原理：含尘空气通过管道或进风口进入滤芯除尘器。进风口的设计通常会考虑空气的流速和分布，以确保空气能够均匀地通过滤芯，滤芯是滤芯除尘器的核心部件，通常由多孔材料（如滤纸、无纺布、聚酯纤维等）制成。这些材料具有微小的孔隙，能够拦截空气中的粉尘和颗粒物，随着过滤过程的进行，粉尘逐渐在滤芯表面沉积，形成粉尘层。粉尘层本身也会起到一定的过滤作用，进一步提高过滤效率，脱落的粉尘通常会落入除尘器底部的灰斗或灰仓中。这些粉尘可以通过输送设备（如螺旋输送机、气力输送系统等）收集并进行后续处理，例如回收利用或安全处置。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ 1115-2020）中表2排污单位废气产污环节名称、污染物项目、排放形式及污染治理设施表，抛丸废气可行性的污染物治理设施主要为静电除尘器、袋式除尘器、电袋复合除尘器、旋风除尘器、滤筒除尘器、湿式除尘器、其他，本项目抛丸采用旋风+脉冲滤筒式除尘器，属于其中可行的技术措施。
同时参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）可知，抛丸废气可行性处理措施为除尘设施，袋式除尘、湿式除尘，本项目喷砂废气为滤筒除尘器，属于可行性技术，原理同袋式除尘类似，因此本评价认为该处理措施可行。
风量核算说明：
抛丸工序的抛丸机是密闭设施，废气通过抛丸机自带的废气处理设施处理，采用管道直连的方式，根据建设单位提供资料，本项目设有2台抛丸机，每套抛丸机规格为3.5*3*2.5m，所需风量参考车间风量计算：车间所需新风量=换气次数×车间面积×车间高度。
参考《三废处理工程技术手册（废气卷）》（化学工业出版社，刘天齐主编）中表17-1 每小时各场所换气次数，有害气体尘埃发生地要求每小时换气20次以上，本项目密闭车间换气次数取30次/小时。
抛丸机所需新风量：30*（3.5*3*2.5）=787.5m3/h
根据上述核算可知，项目单台抛丸机787.5m3/h，则两台抛丸机合计需要的风量为1575m3/h，考虑风管弯道损失及摩擦损失等，项目设置总风量为2100m3/h合理可行，同时根据前文废气源强核算，经处理后废气排放浓度及速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2的二级排放标准。
（2）焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理可行性分析
①技术可行性：本项目焊接工序产生污染物为金属粉尘，常温、无粘性，粉尘特性适合滤筒式移动式烟尘净化器处理。设备依靠万向柔性吸气臂对准产尘点捕集粉尘，滤筒采用脉冲清灰，依靠滤材拦截金属颗粒物，在机械加工打磨工位应用广泛，技术成熟。
项目焊接工位具有作业点位不固定、工件尺寸多变的特点，固定式集气罩难以全覆盖；移动式烟尘净化器可灵活移动，吸气臂可随工件调整位置，适配焊接工位断作业的工况。
②经济可行性：移动式烟尘净化器设备投资低，单台设备价格不高，无需建设固定风管、土建集气罩，建设成本低。设备动力消耗小，运行能耗低；滤筒更换周期较长，运维简单，仅需定期清理收集的金属粉尘、更换滤筒。相比搭建固定集气+布袋除尘系统，大幅度降低工程投资与运维成本，经济合理。
（3）下料切割、机加工工序经移动式除尘器处理处理可行性分析
①技术可行性：项目下料切割、机加工工序废气主要为粉尘，其移动式除尘器处理后无组织排放，其布袋除尘器工作原理为：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。
袋式除尘器高的除尘效率是与它的除尘机理分不开的。含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时,由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室,由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗。
项目下料切割、加加工工序工位具有工件尺寸多变的特点，固定式集气罩难以全覆盖；移动式除尘器可灵活移动，吸气臂可随工件调整位置，适配下料切割、机加工工位断作业的工况。
4.1.9 项目废气监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“二十八、金属制品业 33-82、铸造及其他金属制品制造 339”以及“二十九、通用设备制造业 34中泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344”，故本项目属登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ 1124—2020）》及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建议本项目运营期大气污染源监测计划如下表：
表4-10 项目废气监测计划一览表
	序号
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	1
	排气筒DA001（出口）
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2的二级排放标准以及无组织排放限值

	2
	厂界
	颗粒物
	1次/年
	


4.2 废水环境影响和保护措施
本项目用水主要为生活用水、食堂用水、冷水机补充水、试压用水、打磨用水、抛光用水、超声波清洗用水、地面清洗用水。
根据前文工程分析及水平衡，本项目用水及排水情况详见下表：
表4-11 项目用、排水情况一览表（单位：m3/a）
	序号
	类别
	用水量
	损耗量
	类别
	排水量

	1
	生活用水
	900
	135
	生活污水
	765

	2
	食堂用水
	1830
	274
	食堂废水
	1556

	2.1
	冷水机补充水
	60
	60
	冷水机补充水
	/

	3
	试压用水
	9.6
	60
	试压用水
	/

	4
	打磨用水
	48
	48
	打磨用水
	/

	5
	抛光用水
	20.4
	1.02
	抛光废水
	19.38

	6
	超声波清洗用水
	190.2
	0
	超声波清洗废水
	190.2

	7
	地面清洗用水
	8.8
	0.88
	地面清洗废水
	7.92


4.2.1 废水源强核算
（1）生活污水及食堂废水
本项目员工生活污水产生量为765m3/a，依托现有化粪池处理后排入市政污水管网后进入祁阳白竹污水处理厂处理，食堂废水的产生量为1556m3/a，依托现有隔油池+化粪池处理后进入祁阳白竹污处理厂处理，其合计产生量为2321m3/a，污水污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 生活源产排污核算方法和系数手册》五区系数进行核算（湖南地区属于五区），其中生活废水中COD：285mg/L、BOD5：129mg/L、氨氮：28.3mg/L、SS：200mg/L，本项目生活污水预处理前后水质情况见下表。
表4-12 生活污水产排情况一览表 单位：（mg/L）
	项  目
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	总磷
	动植物油

	生活污水+食堂废水2321m3/a
	产生浓度
	285
	129
	200
	28.3
	3
	100

	
	产生量t/a
	0.6615 
	0.2994 
	0.4642 
	0.0657 
	0.0070 
	0.2321 

	
	化粪池处理效率（%）
	50
	30
	50
	3
	15
	50

	
	预处理后放浓度
	142.5
	90.3
	100
	27.45
	2.55
	50

	
	排放量t/a
	0.3307 
	0.2096 
	0.2321 
	0.0637 
	0.0059 
	0.1161 


根据上表可知，本项目生活污水经现有化粪池处理和食堂废水经现有隔油池+化粪池后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值。
（2）冷水机补充水
项目设有3台成型机，成型机需配备冷水机用于降温，根据建设单位提供的资料，其冷水机设有冷却水箱，其有效容积为2m3，其循环水量约为0.5m3/h，则年循环水量约为1200m3/a，损耗量按照5%计，则需补充的水量为60m3/a，冷水机用水均循环使用，定期补充损耗，不外排。
（3）试压水
项目产品为输送管道、管件等，其在成品需进行加水试压，根据建设单位提供的资料，项目设计了一座0.5*0.5*0.5m的试压水箱，试压用水循环使用，不外排，其循环水量约为0.2m3/h，则年循环水量约为480m3/a，损耗量按照2%计，则需补充的水量为9.6m3/a，试压用水均循环使用，定期补充损耗，不外排。
（4）打磨用水
项目设有两台水帘打磨机，打磨用水循环使用，在打磨过程中，水会有蒸发损耗，需定期补水。项目两台打磨机配备了1m3的循环水槽，打磨用水循环使用，不外排，其循环水量约为0.4m3/h，则年循环水量约为960m3/a，损耗量按照5%计，则需补充的水量为48m3/a，打磨废水均循环使用，定期补充损耗，不外排。
（5）地面清洗废水
根据建设单位提供的资料，项目每五天需对清洗区（含抛光及超声波清洗）地面进行一次清洗，其区域面积约为74m2，《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），用水量按 2L/m2·次，年工作时间300天，则地面清洁用水量为8.8m3/a，产生系数按照0.9计算，则其产生量为7.92m3/a。
（6）抛光废水
项目设有一台磁力抛光机，抛光工序需使用抛光剂加水配比使用，其抛光剂与水的配比为1:50，本项目抛光剂年用量为0.4t，则抛光用水量为（包含0.4t抛光剂）20.4m3/a，其废水产生量按照0.95计算，则其抛光废水的产生量为19.38m3/a。
（7）超声波清洗废水
项目设有2台超声波清洗机，每台清洗机有2个清洗池，1#超声波清洗机单个清洗池的尺寸大小为长0.6m、宽0.6m、高0.5m，容积为0.18m3，1#超声波清洗机清水池充装量按85%计算，则1#超声波清洗机2个清洗池固定水量约为0.31m3；2#超声波清洗机单个清洗池的尺寸大小为长1.4m、宽1.2m、高1m，容积为1.68m3，2#超声波清洗机清水池充装量按85%计算，则2#超声波清洗机两个水箱固定水量约为2.86m3，则合计清洗用水量约为3.17m3，清洗用水每5天更换1次，则项目清洗用水量为190.2m3/a，产污系数按照1.0计，则排放量为190.2m3/a。
根据迁建前项目竣工环境保护验收报告，其未对废水处置前进口浓度进行监测，因此本项目超声波清洗废水、抛光废水、地面清洁废水中污染物源强类比《温州久进管道有限公司年产200吨不锈钢管件、100吨法兰建设项目环境影响报告表》中的数据，类比可行性详见下表：
表4-13 废水污染物源强类比可行性分析一览表
	序号
	类别
	温州久进管道有限公司情况
	本项目情况
	可行性

	1
	产品
	不锈钢管件、不锈钢法兰
	新能源配套设备配件（主要为不锈钢系列流体输送管道、管件）
	可行

	2
	产能
	不锈钢管件200t、法兰100t
	30万件（100吨不锈钢制品）
	可行

	3
	原辅料
	法兰毛胚、不锈钢管件、清洗剂、切削液
	不锈钢管、抛光剂
	可行

	4
	生产设备
	抛丸机、切割机、钻床、超声波清洗机、抛光机
	超声波清洗机、磁力抛光机等
	可行

	5
	废水处理设施
	絮凝沉淀+Fenton氧化处理
	调节+水解+接触氧化+沉淀
	/

	6
	生产工艺
	下料-倒角（平口）-抛丸-抛光-超声波清洗-成品
	切割-成型-弯管-焊接-平口-机加工-打磨-抛光-清洗-抛丸
	可行

	7
	废水产生量
	73.8m3/a
	217.5m3/a
	可行

	8
	废水处理方式
	生产废水经絮凝沉淀+Fenton氧化处理后排入市政管网
	经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设施处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。
	可行


综上，本次评价类比《温州久进管道有限公司年产200吨不锈钢管件、100吨法兰建设项目环境影响报告表》中污染物源强可行，根据同类型企业调查分析，其中B/C一般0.1～0.2之间，本项目取值0.15，项目COD的浓度为700mg/L，则BOD5的进口浓度为105mg/L。
表4-14 生产废水产、排情况一览表 单位：（mg/L）
	项目
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	总磷
	石油类
	总氮
	LAS

	抛光废水、超声波清洗废水、地面清洗废水（217.5m3/a）
	产生浓度
	700
	105
	200
	35
	6.5
	20
	50
	17

	
	产生量t/a
	0.1523 
	0.0228 
	0.0435 
	0.0076 
	0.0014 
	0.0044 
	0.0109 
	0.0037 

	
	污水处理设施处理效率（%）
	50%
	75%
	80%
	70%
	30%
	45%
	30%
	40%

	
	预处理后放浓度
	350
	26.25
	40
	10.5
	4.55
	11
	35
	10.2

	
	排放量t/a
	0.0761 
	0.0057 
	0.0087 
	0.0023 
	0.0010 
	0.0024 
	0.0076 
	0.0022 

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值
	450
	140
	250
	40
	5
	20
	50
	20


根据上表可知，本项目抛光废水、超声波清洗废水、地面清洗废水经污水处理设施处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值。
4.2.2 废水污染防治措施可行性分析
（1）生活污水、食堂废水经现有化粪池、隔油池处理可行性分析以及依托可行性分析
本项目生活污水经现有化粪池处理和食堂废水经现有隔油池+化粪池后排入市政管网，食堂含油废水先经隔油池预处理，去除大部分动植物油等，可有效降低废水中油脂含量，避免油脂附着堵塞管道、抑制后续化粪池厌氧微生物活性，经隔油池处理后的食堂废水再同生活污水一起进入到化粪池进行处理，化粪池通过沉淀、厌氧发酵、污泥消化作用，去除部分悬浮物、有机物，降低COD、BOD₅、SS等污染物浓度，本项目采用隔油+化粪池作为预处理工艺。该工艺成熟、运维简单、投资低，是厂区生活类污水常规预处理方式。根据前文生活污水源强核算可知，出水的水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值，故生活污水经化粪池预处理可行。
依托可行性分析
本项目租赁赁湖南华庆泡绵制品有限公司现有空厂房、办公楼以及员工食堂进行生产，其已建成有隔油池、化粪池处理设施，其合计容积为18m3，本项目生活污水+食堂废水水量为2321m3/a（7.74m3/d），能够满足本项目生活污水的处理需求，有足够的水力停留时间，因此本项目依托现有隔油池+化粪池处理可行。
（2）自建污水处理设施处理可行性分析
①水量可行性分析
本项目属于迁建项目，迁建后将原厂区污水处理设施搬迁过来使用，其污水处理设施工艺为“调节+水解+接触氧化+沉淀”，污水处理设施处理能力为1.5m3/d，根据前文源强核算，本项目废水量为217.5m3/a（0.725m3/d，每日工作8h），本项目污水处理设施处理能力从水量角度可满足要求。
②水质可行性分析
本项目污水处理设施处理工艺流程为调节+水解+接触氧化+沉淀，处理工艺流程图如下：


图4-1 污水处理设施工艺流程图
自建污水处理设施处理工艺原理介绍：废水首先进入调节池，实现均质均量，缓解间断生产排水带来的水质、水量波动冲击，稳定后续生化单元进水负荷。调节池出水自流进入水解酸化池，水解酸化池采用升流式污泥床形式，池内不设置填料，底部设置布水装置，在兼氧条件下，水解酸化菌对废水中难降解的表面活性剂、乳化油、抛光残留大分子有机物进行断链分解，改善废水可生化性，同时发生微弱反硝化反应，去除少量总氮。水解酸化池出水自流进入生物接触氧化池，池内设曝气装置持续供氧，形成好氧环境；填料上附着成熟生物膜，好氧微生物优先降解BOD₅，同时降解部分COD、LAS、石油类；硝化细菌将废水中氨氮氧化为硝态氮。接触氧化池混合液自流进入沉淀池，依靠重力沉降实现泥水分离，去除悬浮生物膜及悬浮物；沉淀池上清液作为处理后出水，处理后废水暂存于地埋式的清水池（2.5*1*1）内，满足纳管标准后排入市政污水管网；沉淀池底部污泥重力排入污泥池，水解酸化池定期排出的剩余污泥一并排入污泥池。污泥池用于生化剩余污泥的暂存与自然浓缩，污泥池上清液自流回流至调节池重新进入系统处理；浓缩后的污泥定期抽吸外运至污泥收集桶，委托有资质单位处置。
本项目抛光废水、超声波清洗废水、地面清洗废水中污染物成分较为简单，且均为常规污染物，《湖南迈钦新能源科技有限公司年产30万个新能源配套设备配件(100吨不锈钢制品)生产项目竣工环境保护验收报告》中湖南中额环保科技有限公司于2024年5月6日~2024年5月7日对迁建前项目厂区生产废水总排口中因子进行的监测并结合前文废水源强核算，经自建污水处理设施处理后水质均能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值。
（3）废水依托祁阳白竹污水处理厂可行性分析
祁阳白竹污水处理厂位于祁阳县城南区观音滩白竹村1组、8组，总面积为81311m2，其中近期建设用地面积为38092m2，根据《祁阳县白竹污水处理工程环境影响报告表》可知，白竹污水处理厂近期建设规模为2.5×104m3/d；中期(2020 年)新增2.5×104m3/d；远期(2030年)新增3×104m3/d，近期工程污水管道总长度68926m，纳污范围为：白竹污水处理厂服务区域为城南和东江规划区范围，总面积为28.15km2，服务范围内既有生活污水，也有少量工业污水。本项目位于祁阳高新技术产业开发区，属于城南范围，在其服务范围内。
污水处理厂采用“事故调节池+水解酸化池+BDP生物池+高效沉淀池+高效纤维滤池及反冲洗间+二氧化氯消毒”工艺对污水进行处理。污水处理厂排放水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准后排入湘江。目前污水处理厂已正式投入运行，本项目污水进入污水处理厂的配套管网也建设完成，本项目建成后污水可顺利接入白竹污水处理厂。
祁阳市白竹污水处理厂是规划环评中设置的专门处理新区工业废水和生活污水的，采用工艺为常用的成熟工艺，处理效果稳定，实际运行效果可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，确保对受纳水体湘江的影响在可接受范围内。
本项目外排废水总量为2538.5m3/a（8.46m3/d），水质简单，经祁阳市白竹污水处理厂集中处理达标后排放，本项目排放污水排放量占污水处理厂处理规模的比值较小，在污水处理厂可接纳范围内，不会对污水处理厂造成冲击，项目污水纳入祁阳市白竹污水处理厂处理是可行的，对湘江水质影响很小。
4.2.3 污染物排放量核算表
表4-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	员工生活污水+食堂废水
	BOD5、COD、SS、NH3-N、总磷、动植物油
	祁阳市白竹污水处理厂
	间歇排放
	TW001
	隔油池+化粪池
	隔油+厌氧+沉淀
	DW001
	符合
	企业废水总排口

	2
	地面清洗废水、抛光废水、超声波清洗废水
	COD、BOD5、SS、氨氮、TP、LAS、总磷、总氮、石油类
	
	
	TW002
	调节+水解+接触氧化+沉淀
	调节+水解+接触氧化+沉淀
	
	
	


表4-16 废水间接排放口基本情况表
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量/
（万t/a）
	排放
去向
	排放
规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)

	DW001
	111.859794
	26.556595
	0.2538
	祁阳市白竹污水处理厂
	连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放
	无规律
	祁阳市白竹污水处理厂
	pH
	6~9

	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	LAS
	0.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	石油类
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	1


表4-17 废水污染物排放信息表（总量）
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	年排放量（m3/a）

	1
	DW001（2530.52m3/a）
	COD
	50
	0.1269 

	
	
	BOD5
	10
	0.0254 

	
	
	SS
	10
	0.0254 

	
	
	NH3-N
	5
	0.1269 

	
	
	TP
	0.5
	0.0013 

	
	
	TN
	15
	0.0381 

	
	
	LAS
	0.5
	0.0013 

	
	
	石油类
	1
	0.0025 

	
	
	动植物油
	1
	0.0025

	全厂排放口合计
	COD
	0.1269 

	
	BOD5
	0.0254 

	
	SS
	0.0254 

	
	NH3-N
	0.1269 

	
	TP
	0.0013 

	
	TN
	0.0381 

	
	LAS
	0.0013 

	
	石油类
	0.0025 

	
	动植物油
	0.0025

	注：由于项目生产废水和生活污水分别处理后，由祁阳市白竹污水处理厂进行进一步处理，故本次排放量以祁阳市白竹污水处理厂出水标准计算。


4.2.4 项目废水监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“二十八、金属制品业 33-82、铸造及其他金属制品制造 339”以及“二十九、通用设备制造业 34中泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344”，故本项目属登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ 1124—2020）》及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水自行监测计划如下：
表4-18 项目废水监测计划一览表
	序号
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	1
	DW001出口
	pH值、COD、NH3-N、SS、BOD5、氨氮、TP、TN、石油类、动植物油、LAS
	1次/年
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值


4.3 噪声
4.3.1噪声源源强分析
本项目噪声主要来源于新增生产设备运行时产生的噪声，其噪声值在60~85dB(A)之间，项目DA001P排气筒布置于车间内，各噪声源源强见下表：
表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）
	声源名称
	数量
	声源源强（dB（A））
	声源控制措施
	隔音措施损失dB（A）
	空间相对位置/m
	距厂界距离/m
	厂界声级/dB（A）
	运行时段（h）

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	

	食堂风机
	1台
	85
	安装隔音罩，风机底部加垫减振材料
	15
	11
	-94
	1
	39
	31
	61
	219
	38.18 
	40.17 
	34.29 
	23.19 
	10：00-12：00，17:00-18：00


表4-20 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	声源名称
	数量
	声源源强（dB（A））
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距厂界距离/m
	厂界声级/dB（A）
	运行时段（h）

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	

	1
	空压机
	1
	90
	墙体隔声、设备减振等

	27
	109
	1
	23
	234
	77
	16
	62.77 
	42.62 
	52.27 
	65.92 
	8：00-12：00，14：00-18：00

	2
	废水处理设施
	1
	75
	
	28
	107
	1
	22
	232
	78
	18
	48.15 
	27.69 
	37.16 
	49.89 
	

	3
	超声波清洗机1
	1
	85
	
	27
	103
	1
	23
	228
	77
	22
	57.77 
	37.84 
	47.27 
	58.15 
	

	4
	超声波清洗机2
	1
	85
	
	25
	103
	1
	25
	228
	75
	22
	57.04 
	37.84 
	47.50 
	58.15 
	

	5
	抛丸机1
	1
	85
	
	27
	97
	1
	23
	222
	77
	28
	57.77 
	38.07 
	47.27 
	56.06 
	

	6
	抛丸机2
	1
	85
	
	27
	94
	1
	23
	219
	77
	31
	57.77 
	38.19 
	47.27 
	55.17 
	

	7
	DA001风机
	1
	85
	
	28
	95
	1
	22
	220
	78
	30
	58.15 
	38.15 
	47.16 
	55.46 
	

	8
	激光切割机
	1
	75
	
	23
	26
	1
	27
	151
	73
	99
	46.37 
	31.42 
	37.73 
	35.09 
	

	9
	切割机
	1
	85
	
	23
	24
	1
	27
	149
	73
	101
	56.37 
	41.54 
	47.73 
	44.91 
	

	10
	扭力机
	1
	80
	
	24
	2
	1
	26
	127
	74
	123
	51.70 
	37.92 
	42.62 
	38.20 
	

	11
	试压机
	3
	80
	
	27
	2
	1
	23
	127
	77
	123
	52.77 
	37.92 
	42.27 
	38.20 
	

	12
	成型机1
	1
	80
	
	11
	17
	1
	39
	142
	61
	108
	48.18 
	36.95 
	44.29 
	39.33 
	

	13
	成型机2
	1
	80
	
	11
	21
	1
	39
	146
	61
	104
	48.18 
	36.71 
	44.29 
	39.66 
	

	14
	成型机3
	1
	80
	
	11
	24
	1
	39
	149
	61
	101
	48.18 
	36.54 
	44.29 
	39.91 
	

	15
	三通拉扒机1
	1
	80
	
	11
	30
	1
	39
	155
	61
	95
	48.18 
	36.19 
	44.29 
	40.45 
	

	16
	三通拉扒机2
	1
	80
	
	11
	35
	1
	39
	160
	61
	90
	48.18 
	35.92 
	44.29 
	40.92 
	

	17
	弯管机
	1
	85
	
	11
	40
	1
	39
	165
	61
	85
	53.18 
	40.65 
	49.29 
	46.41 
	

	18
	氩弧焊机1
	1
	75
	
	11
	48
	1
	39
	173
	61
	77
	43.18 
	30.24 
	39.29 
	37.27 
	

	19
	激光焊机
	1
	75
	
	11
	53
	1
	39
	178
	61
	72
	43.18 
	29.99 
	39.29 
	37.85 
	

	20
	氩弧焊机2
	1
	75
	
	11
	57
	1
	39
	182
	61
	68
	43.18 
	29.80 
	39.29 
	38.35 
	

	21
	氩弧焊机3
	1
	75
	
	11
	62
	1
	39
	187
	61
	63
	43.18 
	29.56 
	39.29 
	39.01 
	

	22
	弯头平口机
	1
	80
	
	11
	68
	1
	39
	193
	61
	57
	48.18 
	34.29 
	44.29 
	44.88 
	

	23
	手动平口机
	1
	80
	
	11
	71
	1
	39
	196
	61
	54
	48.18 
	34.15 
	44.29 
	45.35 
	

	24
	车床
	1
	80
	
	9
	75
	1
	41
	200
	59
	50
	47.74 
	33.98 
	44.58 
	46.02 
	

	25
	铣床
	1
	80
	
	12
	75
	1
	38
	200
	62
	50
	48.40 
	33.98 
	44.15 
	46.02 
	

	26
	磁力抛光机
	1
	85
	
	11
	82
	1
	39
	207
	61
	43
	53.18 
	38.68 
	49.29 
	52.33 
	

	27
	水帘打磨机1
	1
	85
	
	11
	90
	1
	39
	215
	61
	35
	53.18 
	38.35 
	49.29 
	54.12 
	

	28
	水帘打磨机2
	1
	85
	
	12
	90
	1
	38
	215
	62
	35
	53.40 
	38.35 
	49.15 
	54.12 
	

	29
	激光打标机
	3
	75
	
	10
	101
	1
	40
	226
	60
	24
	42.96 
	27.92 
	39.44 
	47.40 
	

	30
	包装机
	1
	70
	
	13
	101
	1
	37
	226
	63
	24
	38.64 
	22.92 
	34.01 
	42.40 
	

	31
	压铆机1
	1
	70
	
	10
	109
	1
	40
	234
	60
	16
	37.96 
	22.62 
	34.44 
	45.92 
	

	32
	压铆机2
	1
	70
	
	12
	109
	1
	38
	234
	62
	16
	38.40 
	22.62 
	34.15 
	45.92 
	

	33
	制氮机
	1
	80
	
	26
	108
	1
	24
	233
	76
	17
	52.40 
	32.65 
	42.38 
	55.39 
	


备注：原点坐标为厂区中心（111.859272，26.557307）。
表4-21 工业企业噪声源强调查清单
	序号
	声源名称
	建筑物插入损失/dB（A）
	室内边界声级/dB（A）
	备注

	
	
	
	声压级/dB（A）
	厂界外距离
	

	
	
	
	东
	南
	西
	北
	
	

	1
	空压机
	15
	47.77 
	27.62 
	37.27 
	50.92 
	1m
	车间内生产设备

	2
	废水处理设施
	
	33.15 
	12.69 
	22.16 
	34.89 
	
	

	3
	超声波清洗机1
	
	42.77 
	22.84 
	32.27 
	43.15 
	
	

	4
	超声波清洗机2
	
	42.04 
	22.84 
	32.50 
	43.15 
	
	

	5
	抛丸机1
	
	42.77 
	23.07 
	32.27 
	41.06 
	
	

	6
	抛丸机2
	
	42.77 
	23.19 
	32.27 
	40.17 
	
	

	7
	DA001风机
	
	43.15 
	23.15 
	32.16 
	40.46 
	
	

	8
	激光切割机
	
	31.37 
	16.42 
	22.73 
	20.09 
	
	

	9
	切割机
	
	41.37 
	26.54 
	32.73 
	29.91 
	
	

	10
	扭力机
	
	36.70 
	22.92 
	27.62 
	23.20 
	
	

	11
	试压机
	
	37.77 
	22.92 
	27.27 
	23.20 
	
	

	12
	成型机1
	
	33.18 
	21.95 
	29.29 
	24.33 
	
	

	13
	成型机2
	
	33.18 
	21.71 
	29.29 
	24.66 
	
	

	14
	成型机3
	
	33.18 
	21.54 
	29.29 
	24.91 
	
	

	15
	三通拉扒机1
	
	33.18 
	21.19 
	29.29 
	25.45 
	
	

	16
	三通拉扒机2
	
	33.18 
	20.92 
	29.29 
	25.92 
	
	

	17
	弯管机
	
	38.18 
	25.65 
	34.29 
	31.41 
	
	

	18
	氩弧焊机1
	
	28.18 
	15.24 
	24.29 
	22.27 
	
	

	19
	激光焊机
	
	28.18 
	14.99 
	24.29 
	22.85 
	
	

	20
	氩弧焊机2
	
	28.18 
	14.80 
	24.29 
	23.35 
	
	

	21
	氩弧焊机3
	
	28.18 
	14.56 
	24.29 
	24.01 
	
	

	22
	弯头平口机
	
	33.18 
	19.29 
	29.29 
	29.88 
	
	

	23
	手动平口机
	
	33.18 
	19.15 
	29.29 
	30.35 
	
	

	24
	车床
	
	32.74 
	18.98 
	29.58 
	31.02 
	
	

	25
	铣床
	
	33.40 
	18.98 
	29.15 
	31.02 
	
	

	26
	磁力抛光机
	
	38.18 
	23.68 
	34.29 
	37.33 
	
	

	27
	水帘打磨机1
	
	38.18 
	23.35 
	34.29 
	39.12 
	
	

	28
	水帘打磨机2
	
	38.40 
	23.35 
	34.15 
	39.12 
	
	

	29
	激光打标机
	
	27.96 
	12.92 
	24.44 
	32.40 
	
	

	30
	包装机
	
	23.64 
	7.92 
	19.01 
	27.40 
	
	

	31
	压铆机1
	
	22.96 
	7.62 
	19.44 
	30.92 
	
	

	32
	压铆机2
	
	23.40 
	7.62 
	19.15 
	30.92 
	
	

	33
	制氮机
	
	47.77 
	27.62 
	37.27 
	50.92 
	
	


4.3.2噪声影响及厂界和保护目标达标情况分析
（1）噪声预测模式及参数
噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的模式。本次评价具体预测模式如下：
a.多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下：


式中：LA——多个噪声源叠加的综合噪声声压级，dB(A)；
      Li——第i个噪声源的声压级，dB(A)；
      n——噪声源的个数。
b.考虑噪声扩散衰减的情况下，项目厂界四周声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式为距离衰减模式：
L=L0—20lg(r/r0)
式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)；
L0—厂房外声源源强，dB(A)；
       r—厂房外声源与厂界之间的距离，m；
       r0—距噪声源距离，m。
c.室内声源等效室外声源声功率级计算方法：
Lp2=LP1-（TL+6）
式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
LP2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
d.室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算方法：
Lp1=Lw+10lg（Q/4πr2+4/R）
式中：LP1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB(A)；
Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
（2）预测结果
本项目平均日工作8小时，本环评仅对工作时的昼间噪声进行预测。本项目噪声影响预测结果见下表。
表4-22 厂界噪声影响预测结果 单位：dB(A)
	噪声源与厂界
	厂界噪声贡献值
	评价标准值

	
	昼间
	昼间

	厂界东侧
	52.35
	65

	厂界南侧
	41.79
	65

	厂界西侧
	46.80
	65

	厂界北侧
	52.24
	65


由上表可知：项目厂界噪声贡献值昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，在落实本报告提出的降噪措施后，项目运营期产生的噪声均符合标准，对周边声环境影响较小。
4.3.3 降噪措施、厂界噪声达标情况分析
为了进一步降低生产过程中产生的噪声，建议建设单位采取如下治理措施：
①尽量选用低噪声设备，做好设备保养，保持设备运行良好；
②落实高噪声设备的减振、隔声、消声措施；
根据工程分析，项目主要噪声为机械设备运行产生的噪声，采用8小时工作制度，只在白天进行生产，夜间不生产（18:00~8:00）。经落实上述措施后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》相关标准要求。项目运营期间排放噪声对周边声环境影响在可接受范围内。
4.3.4 噪声监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中“二十八、金属制品业 33-82、铸造及其他金属制品制造 339”以及“二十九、通用设备制造业 34中泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344”，故本项目属登记管理。根据《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ 1124—2020）》及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划见下表：
表4-23 项目噪声监测计划一览表
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频率
	执行标准

	噪声监测
	厂界四周外1m处
	昼间等效连续A声级
	1次/季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求


4.4 固废
4.4.1 固体废物产生
项目生产过程中产生的固体废物主要为员工生活垃圾、一般工业固废及危险废物。
（1）员工生活垃圾
本项目员工20人，按1kg/人*d计，产量为6t/a，收集在厂区垃圾桶内，由环卫部门定时清运，日产日清。
（2）一般工业固废
①废包装材料：项目钨针、抛光剂、打磨片等，本项目废原料包装材料产生量为0.5t/a。暂存一般固废暂存间后交物资回收单位处理。
②废边角料：项目在切割、机加工、打磨、压铆过程中会产生边角料，根据建设单位提供的资料，其产生量约为原料用量的2%，本项目不锈钢管年用量为105t/a，则其产生量为2.1t/a，废边角料经收集后外售综合利用。
③废滤芯、布袋：项目机加工、切割、焊接工序设置了移动式除尘器和移动式烟尘净化器，抛丸工序采用滤芯除尘器处理，其会产生废滤芯和废布袋，其产生量约为0.3t/a，废滤芯、布袋经收集后外售综合利用。
④除尘器收集的粉尘：项目项目机加工、切割、焊接工序设置了移动式除尘器和移动式烟尘净化器，抛丸工序采用滤芯除尘器处理，根据废气章节分析，其收集粉尘量为0.42554t/a，除尘器收集的粉尘经收集后外售综合利用。
⑤废不锈钢丸：项目抛丸工序采用不锈钢丸进行抛丸，其会产生废不锈钢丸，其产生量约为0.5t/a，废不锈钢丸经收集后外售综合利用。
⑥废打磨片：项目水帘打磨机采用打磨片打磨，其会产生废打磨片，其产生量约为0.005t/a，废打磨片经收集后外售综合利用。
⑦金属碎屑：项目抛光工序、超声波清洗工序将产生少量的金属碎屑，根据建设单位提供的资料，其碎屑产生量约为0.3t/a，经收集后外售综合利用。
（3）危险废物
①废油（HW08-900-214-08）：厂区生产过程中定期对设备维护保养，需要加注润滑油、拉伸油，因此会产生少量废油，产生量约0.015t/a，废油暂存危险废物暂存间后交有资质单位处理。
②废液压油（HW08-900-218-08）：本项目生产设施中会添加液压油，液压油主要成分为矿物油，本项目废液压油产生量为0.1t/a，废液压油暂存危险废物暂存间后交有资质单位处理。
③废油桶（HW08-900-249-08）：项目润滑油、拉伸油、液压油更换后将产生废油桶，其产生量约为0.01t/a，废油桶暂存危险废物暂存间后交有资质单位处理。
④废含油抹布、手套（HW08-900-249-08）：本项目沾有废润滑油、拉伸油、液压油的抹布、手套等，估算产生量约为0.005t/a，暂存危险废物暂存间后交有资质单位处理。
⑤污泥（HW17 336-064-17）：2011年3月国家建设部和发改委发布的《城镇污水处理污泥处理处置技术指南《试行》中，对污泥产量进行了阐述：“城镇污水处理厂污泥是污水处理的产物，主要来源于初次沉淀池、二次沉淀池等工艺环节。每万m3污水经处理后污泥产生量(按含水率80%计) 一般约为5~10t，具体产量取决于排水体制、进水水质、污水及污泥处理工艺等因素，本次评价取中间值7.5t/万m3。项目污水处理量为209.52m3/a，则污泥产生量为0.157t/a（含水率80%）。根据《国家危险废物管理名录》（2025版）可知，其属于“HW17表面处理废物中的336-064-17，金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）”，其定期清掏后委托有资质单位进行处理。
⑥废抛光剂桶（HW49-900-041-49）：项目抛光工序需加入抛光剂进行抛光，请会产生废抛光剂桶，其产生量约为0.01t/a，暂存危险废物暂存间后交有资质单位处理。
综上，本项目运营期固废产生及处置情况如下表：
表4-24 固体废物产生及处置一览表
	序号
	污染物
	产生量（t/a）
	属性
	废物代码
	采取的处理措施

	1
	生活垃圾
	6
	/
	/
	收集后交环卫部门处理

	2
	废边角料
	2.1
	一般工业固废
	900-001-S17
	收集后外售综合利用

	3
	废滤芯、布袋
	0.3
	
	900-009-S59
	

	4
	除尘器收集的粉尘
	0.42554
	
	900-099-S59
	

	5
	废不锈钢丸
	0.5
	
	900-099-S59
	

	6
	废打磨片
	0.005
	
	900-099-S59
	

	7
	金属碎屑
	0.3
	
	900-001-S17
	

	8
	废油
	0.015
	危险废物
	HW08-900-214-08
	暂存危险废物暂存间后交有资质单位处理

	9
	废液压油
	0.1
	
	HW08-900-218-08
	

	10
	废油桶
	0.01
	
	HW08-900-249-08
	

	11
	废含油抹布、手套
	0.005
	
	HW08-900-249-08
	

	12
	污泥
	0.157
	
	HW17 336-064-17
	

	13
	废抛光剂桶
	0.01
	
	HW49-900-041-49
	


表4-25 全厂危险废物汇总一览表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别及代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废油
	HW08-900-214-08
	0.015
	设备检修润滑
	液态
	废矿物油
	润滑油、拉伸油、液压油
	每年
	T，I
	暂存危废间后交有资质单位处理

	2
	废液压油
	HW08-900-218-08
	0.1
	
	液态
	
	
	
	T，I
	

	3
	废油桶
	HW08-900-249-08
	0.01
	
	固态
	
	
	
	T，I
	

	4
	废含油抹布、手套
	HW08-900-249-08
	0.005
	
	固态
	
	
	
	T，I
	

	5
	污泥
	HW17 336-064-17
	0.157
	废水处理
	半固态
	抛光剂
	抛光剂
	每年
	T，I
	

	6
	废抛光剂桶
	HW49-900-041-49
	0.01
	抛光
	固态
	抛光剂
	抛光剂
	每年
	T，I
	


备注：T：毒性；C：腐蚀性；I：易燃性；R：反应性；In：感染性。
4.4.2 固体废物贮存方式、利用处置方式、环境管理要求
上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。
（1）一般工业固体废物
本项目一般固废暂存间位于生产车间2#内南侧，面积约10m2。本项目产生的一般固体废物分类放入一般固废暂存间暂存，厂区内产生的固废清运及时，在厂内储存不超过一年。
一般固废要求：
①一般固废暂存和处置、利用应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求进行；
②按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，指定专人加强固体废物的内部管理，各固废按照相关要求进行分类收集，并按要求设置标志标牌；
③按要求设置固废管理制度、台账等。
采取上述措施后，本项目一般固体废物可得到妥善地处理，对周围环境造成的影响较小。
（2）危险废物
根据建设单位提供资料，本项目危险废物暂存间位于生产车间2#内南侧，面积约10m2。本项目危废每年清理一次，危废年产生量为0.292t/a，厂内危废暂存间最大危废暂存量为2t，故厂内危废年最大暂存量为0.292t/a，可满足暂存要求。
本次评价要求建设单位对危废暂存间的建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，本项目危废暂存间应满足以下要求：
①危险废物暂存和处置、利用应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及《排污许可证申请与核发技术规范工业 固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）中相关要求进行。
②危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。
③危废暂存间须按照要求进行防风、防雨、防晒、防渗漏等处理，危废暂存间地面与裙脚要用坚固，防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容（耐酸性腐蚀）；必须有泄漏液体收集装置；存放半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐的硬化地面，且表面无裂痕。
④根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，必须将危险废物装入容器内。危险废物贮存容器及设施要求：a.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散；b.装有危险废物的容器必须贴有符合GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》中附录A所示的危废标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；c.装载危险废物的容器必须完好无损；d.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
⑤安全防护要求：危废的贮存场所须按《环境保护图形标志》的规定设置明显警示标志；危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；危废的贮存场所要有安全照明设施和观察窗口，并配有应急防护措施；贮存场所内禁止混放不相容危险废物，分开放置并设置隔断；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；严禁露天堆放，避免风吹日晒和雨淋而造成污危险废物中。
⑥危险废物的转移、处置要求：严格按照环发〔2001〕199号《危险废物污染防治技术政策》要求进行，要点如下：a.对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，交出持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、处理处置；b.危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求；c.各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办发对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中；d.对于该项目危险固废在运输途中，应做到以下几点：危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运；组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。
⑦危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年；该部分内容由建设单位与接收单位共同协作完成。
⑧本环评要求业主方与有处置能力的资质单位签订处置协议。
通过采取不同的处置措施和综合利用措施后，能妥善解决了固体废物的污染问题，不仅实现了固体废物的资源化和无害化处理，减轻了固体废物堆存对环境造成的影响，而且具有较好的社会、环境和经济效益。
4.4.3 结论
总体来看，本项目各固体废物均得到了妥善处理，各项处理措施合理、可行、有效，企业必须加强储存与运输的监督管理，按各项要求逐一落实。
4.5 环境风险分析
4.5.1 评价依据
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中“附录B重点关注的危险物质及临界量”、附录C，计算危险物质数量与临界量比值Q：
q1/Q1+ q2/Q2+…+ qn/Qn≥1
式中：q1、q2、qn每种危险物质最大存在总量，t；
      Q1、Q2、Qn每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③100≤Q。
本项目使用的原辅材料均不属于附录B.1和B.2中的物质，本项目各物质的具体暂存情况如下（所列为实际暂存物质，未计算纯物质）：
表4-26 建设项目Q值确定表
	序号
	危险物质名称
	厂内最大贮存总量qn/t
	临界量*Qn/t
	该种危险物质Q值

	1
	抛光剂
	0.1
	50
	0.002

	2
	润滑油
	0.005
	2500
	0.000002

	3
	拉伸油
	0.01
	2500
	0.000004

	4
	液压油
	0.17
	2500
	0.000068

	5
	危险废物
	0.292
	50
	0.00584

	合计
	0.007914


注：抛光剂、危险废物参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中表B.2其他危险物质临界量推荐值中健康危险急性毒性（类别2，类别3）取Q值为50t。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则。本项目Q＜1环境风险潜势为I级，结合下表可知，本项目的风险评价等级为简单分析。
表4-27 评价工作等级划分
	环境风险潜势
	IV，IV+
	III
	II
	I

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析

	注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性的说明。


4.5.2 环境风险分布情况
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中给出的《物质危险性标准》、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品目录（2022调整）》对本项目运营过程中涉及的物质进行风险识别，本项目环境风险识别见下表：
表4-28 建设项目环境风险识别表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	原料仓库
	抛光剂、润滑油、拉伸油、液压油
	抛光剂、油类物质
	泄漏、火灾
	大气、地表水、土壤
	地表水、土壤

	2
	危废暂存间
	废油、废液压油、废油桶、废含油抹布、手套、污泥、废抛光剂桶
	废油、废液压油、废油桶、废含油抹布、手套、污泥、废抛光剂桶
	泄漏、火灾
	大气、地表水、土壤
	厂房内职工、大气、地表水、土壤


4.5.3 环境风险分析
根据最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。根据本项目物质危险性识别、生产设施危险性识别和重大危险源的识别分析结果，确定本报告可能发生的事故为：
事故一：抛光剂、润滑油、拉伸油、液压油泄漏事故；
事故二：厂房发生火灾引发二次污染；
事故三：抛丸废气事故排放；
事故四：污水处理设施废水超标排放；
事故五：危险废物泄漏事故。
4.5.4 风险管理要求
针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求：
①严格按照防火规范进行平面布置。
②定期检查、维护原料仓库及危险品储存区设施、设备，以确保正常运行。
③易燃物质储存区设置明显的禁火标志。
④安装火灾设备监测仪表、消防自控设施。
⑤在项目正式投产运行前，制定出正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。
⑥设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。
⑦采取相应的火灾事故的预防措施。
⑧加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。
针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施。
原料泄漏的防范措施：
①抛光剂、润滑油、拉伸油、液压油为密封桶装，每桶装量较小，各原料车间地面全面硬化，并设置托盘或围堰等防漏措施；
②建立巡察制度，定期对仓库、设备进行检修，避免风险事故发生。
危险废物泄漏的防范措施：
①按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，库房应封闭，应做好防雨、防风、防渗漏、防扬散措施。
②设置专门容器盛装，暂存库房内分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混贮，危废储存间需设置围堰或托盘。
③危险废物暂存库周边设置危险废物图形标志，注明严禁无关人员进入。
④加强日常监控，组织专人负责危废暂存间的安全，以杜绝安全隐患。
废气事故排放防范措施：
①生产过程风险防范与管理。项目严格落实应急管理和消防部门对生产过程风险防范与管理的相关要求，同时自觉接受应急管理和消防部门的监督管理；
②为了减少污染治理措施事故性排放的概率，建设单位应设立管理专员维护各项环保措施的运行，特别关注废气处理措施的运行情况； 
③对于废气处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，立即停止相关生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，并立即请有关技术人员进行维修。
废水事故排放防范措施：
①污水处理设施每日巡检池体、管道、阀门，重点排查裂缝、渗漏、腐蚀点位，建立巡检记录。
②污水站区域设置防渗围堰、收集沟，池体、泄漏废水、地面冲洗废水通过地沟汇入清水池；雨水和污水管网严格分流，设置截断闸，防止事故废水混入雨水管网外排。
火灾事故防范措施：
①严格控制各生产区域的安全防护距离；
②按规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；
③工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品；
④对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改；
⑤项目区域内禁止吸烟，建立巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。
4.5.5 分析结论
结合项目特点，本项目最大可信事故确定为生产原料的泄漏与明火等点火源引起火灾事故。在采取有效安全措施后，广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。本项目在生产装置及其公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。同时企业加强管理，落实预防措施之后，可以杜绝这类事故的发生，因此，项目的安全性将得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。
表4-28 建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）迁建项目

	建设地点
	湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内

	地理坐标
	（111度51分30.090秒，26度33分25.896秒）

	主要危险物质及分布
	序号
	物料名称
	危险物质分布

	
	1
	抛光剂
	原料仓库

	
	2
	润滑油
	

	
	3
	拉伸油
	

	
	4
	液压油
	

	
	5
	危险废物
	危险废物暂存间

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	①抛光剂、润滑油、拉伸油、液压油泄漏事故。泄漏物料可能溢流至地面，随雨水进入雨水管网或直接进入地表水体，对地表水环境造成污染。
②厂房发生火灾引发二次污染。火灾爆炸产生的CO对空气环境造成污染，消防废水可能进入地表水、土壤造成污染。
③废气非正常排放。因废气处理设施失效或故障导致颗粒物超标排放对大气环境产生影响。
④废水非正常排放。废水未经处理超标排放对下游污水处理厂造成冲击。

	风险防范措施
要求
	（1）严格按照本环评以及企业后续突发环境事件应急的要求，落实相关的环境风险设施及设备；
（2）完成突发环境事件应急预案，并完成备案；
（3）根据应急预案的要求，建立相关的应急组织机构，配置应急人员及应急物资，落实应急演练计划；
（4）生产车间、一般固废暂存间、危废暂存间等区域均进行防渗防漏处理，危废间及原料暂存间等区域设置围堰或托盘。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
危险物质数量与临界量比值（Q）＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。


4.6 电磁辐射
本项目属《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）C3399其他未列明金属制品制造、3443阀门和旋塞制造，本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此不开展项目电磁辐射环境影响评价。
4.7 生态环境影响分析
本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，用地性质属于工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，评价区域内以人工环境为主，区内无重要建构筑物，也无重要的自然保护区、旅游景点或地质遗迹；评价项目周围无特殊文物保护单位等环境敏感点；无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地区指定的重点文物单位和名胜古迹。项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。
4.8 地下水、土壤环境影响分析和保护措施
本项目属《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）C3399其他未列明金属制品制造、3443阀门和旋塞制造，项目建成后厂区地面为全面硬化状态，同时生产车间、一般固废暂存间、危废暂存间、原料暂存间液态物料暂存区等区域均进行防渗防漏处理，故不存在土壤、地下水环境污染途径。建设单位采取的防渗措施可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤，基本不会对周围地下水及土壤环境造成影响。在采取上述措施后，项目运营对地下水环境和土壤环境影响较小。本次评价仅对地下水、土壤环境影响进行简单分析。
4.8.1污染源分布
本项目可能造成土壤、地下水污染的物质分布情况如下：
表4-30 主要污染源分布情况
	序号
	分类
	名称
	有害组分
	年用量/年产生量（t）
	最大储存量（t）
	储存方式及储存位置

	1
	原料
	润滑油
	润滑油
	0.005
	0.005
	原料仓库

	2
	
	拉伸油
	拉伸油
	0.01
	0.01
	

	3
	
	液压油
	液压油
	0.17
	0.17
	

	4
	
	抛光剂
	柠檬酸
	0.4
	0.1
	

	5
	危险废物
	废油
	润滑油、拉伸油
	0.01
	0.01
	危废暂存间

	6
	
	废液压油
	润滑油、拉伸油、废液压油
	0.1
	0.1
	

	7
	
	废油桶
	
	0.01
	0.01
	

	8
	
	废含油抹布、手套
	
	0.005
	0.005
	

	9
	
	污泥
	十二烷基苯磺酸钠
	0.157
	0.157
	

	10
	
	废抛光剂桶
	十二烷基苯磺酸钠
	0.01
	0.01
	


4.8.2 主要污染途径
主要污染途径为原料仓库内抛光剂、润滑油、拉伸油、液压油泄漏、火灾产生的消防废水等流出厂区，渗入土壤、地下水，造成土壤、地下水污染。
4.8.3 分区防控措施
为避免物料泄漏、废水的非正常排放对地下水造成影响，应将项目区内有可能造成地下水污染的区域进行分等级防渗，需重点防渗的区域有：危险废物暂存间、抛光剂、润滑油、拉伸油、液压油、抛光剂物料暂存区、污水处理设施，地面需硬化，使用环氧地坪，环氧树脂嵌缝，防腐防渗。
厂区污水管道均采用耐腐蚀管材，化粪池、隔油池要进行防腐、防渗、防雨处理，其他构筑物可采用硬塑板材。厂区其他区域（除绿化用地之外）全部进行混凝土硬化处理，实现厂区不见黄土。
此外还要加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程。项目采取以上措施后，可最大程度地减少项目污染物的排放对土壤和地下水的影响。
本环评根据各生产单元可能泄露至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将场区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，并采取相应的措施。
表4-31 项目防渗分区及措施
	序号
	防渗分区
	具体范围
	防渗措施

	1
	重点防渗区
	危险废物暂存间、原料仓库、生产车间、污水处理设施
	等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	2
	一般防渗区
	一般固废暂存间
	等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

	3
	简单防渗区
	办公楼、厕所、员工宿舍等
	一般地面硬化


4.8.4 主要防控措施
本项目上述污染源均贮存于容器中，地面均硬化，危险废物暂存间按照危险废物暂存规范建设，在严格按照规章制度落实安全贮存、禁烟禁火等措施后，不会对土壤和地下水造成污染。
4.9 环保投资及“三同时”
4.9.1 环保投资估算
本工程总投资500万元，其中环保投资约为21万元，约占总投资的4.2%，具体环境保护投资估算见下表：
表4-32 环保投资估算表
	类别
	环保措施及设备
	投资(万元)
	备注

	废气
	抛丸废气
	旋风除尘器、脉冲滤筒除尘器、风机等
	3
	利旧现有设施，新建管道

	
	机加工、切割废气
	移动式布袋除尘器4台
	0
	利旧

	
	焊接废气
	烟尘净化器4台
	0
	利旧

	
	食堂油烟
	油烟净化器+排气筒
	0
	利旧

	废水
	生活污水、食堂废水
	隔油池+化粪池
	0
	利旧

	
	生产废水
	利旧污水处理设施（1.5t/d）、新建管网和清水池
	3
	新建

	噪声
	机械减振、隔声、吸声、消声
	2
	新建

	固废
	一般固废暂存间、危险废物暂存间
	3
	依托现有

	环境风险
	编制突发环境事件风险应急预案
	5
	/

	
	完善环境风险管理制度，完善应急物资，完善风险措施
	5
	新建

	合计
	21


4.9.2 “三同时”验收
项目落实竣工环保验收的主要内容见下表。
表4-33 竣工环保验收项目一览表
	序号
	竣工验收项目名称
	治理验收内容
	执行标准

	1
	废气
	切割废气、机加工废气
	经移动式布袋除尘器处理后无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	焊接废气
	经移动式烟尘净化器处理后无组织排放
	

	
	
	打标、平口废气
	经车间沉降后无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	抛丸废气
	旋风+脉冲滤筒式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放
	

	
	
	食堂油烟
	经油烟净化器处理后高于屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	2
	废水
	生活污水、食堂废水
	依托现有化粪池处理，依托现有隔油池+化粪池处理
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值

	
	
	抛光废水、超声波清洗废水、地面清洗废水
	经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设施处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理
	

	
	
	冷水机补充水
	循环使用，定期补充损耗，不外排
	/

	
	
	试压用水
	
	

	
	
	打磨用水
	
	

	3
	一般固废
	废边角料、废滤芯、布袋、除尘器收集的粉尘、废不锈钢丸、废打磨片、金属碎屑经收集后外售综合利用
	满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)

	4
	危险废物
	危险废物废油、废液压油、废油桶、废含油抹布、手套、污泥、废抛光剂桶经收集后暂存于危险废物暂存间后交由有资质单位进行处理。
	危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，设置防渗防漏措施，建立危废台账，并与有资质单位签订危废合同。

	5
	噪声
	选用低噪声设备，合理布局设备，基础减振、厂房隔声等
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准

	6
	风险
	①设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
②建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，并严格遵守、执行。
③定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。
④配备足够的灭火器、消防栓等灭火设备，杜绝火灾发生。
⑤危险废物应严格管理、避免随意丢弃。
⑥建设单位应加强管理，提高操作人员业务素质也是重要的降低风险的措施之一。
⑦定期检查液体物料储存桶是否有破损；
⑧厂房内地面进行水泥硬化，并作防渗处理；
⑨液态物料储存桶底部设置托盘。按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。
	/






[bookmark: _Toc14246][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/抛丸废气
	颗粒物
	经设施自带旋风+脉冲滤筒式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2的二级排放标准

	
	切割废气、机加工废气
	颗粒物
	经移动式布袋除尘器处理后无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值

	
	焊接废气
	颗粒物
	经移动式烟尘净化器处理后无组织排放
	

	
	打标、平口废气
	颗粒物
	经车间沉降后无组织排放
	

	
	食堂油烟
	油烟
	经油烟净化器处理后高于屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值

	地表水环境
	生活污水
	BOD5、COD、SS、NH3-N、总磷
	依托现有化粪池处理后进入祁阳白竹污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及祁阳白竹污水处理厂进水水质要求从严值

	
	食堂废水
	BOD5、COD、SS、NH3-N、总磷、动植物油
	依托现有隔油池+化粪池处理后进入祁阳白竹污处理厂处理
	

	
	抛光废水
	CODcr、SS、氨氮、石油类、LAS、总磷、BOD5、总氮
	经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设施处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理
	

	
	超声波清洗废水
	
	
	

	
	地面清洗废水
	
	
	

	
	试压用水、打磨用水、冷水机用水
	COD、SS
	循环使用，定期补充损耗，不外排
	/

	声环境
	机械设备
	Leq（A）
	采用低噪声设备、建筑隔声、基础减振等
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	①一般固体废物：一般固废暂存间位于生产车间2#内东侧，面积约10m2，一般固体废物暂存一般固废暂存间后外售综合利用；
②危险废物暂存间：危险废物暂存间位于生产车间2#内东侧，面积约10m2，危险废物暂存危废间后交有资质单位处理；
③员工生活垃圾交由环卫部门清运处置。

	土壤及地下水
污染防治措施
	本项目不需开展地下水、土壤环境影响评价，本项目无须对地下水及土壤采取特别的防护措施；本项目将对生产车间地面进行硬化处理、固废间及危废间设置防渗防漏措施。

	生态保护措施
	本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路68号华庆泡棉厂内，用地性质属于工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标，评价区域内以人工环境为主，区内无重要建构筑物，也无重要的自然保护区、旅游景点或地质遗迹；评价项目周围无特殊文物保护单位等环境敏感点；无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地区指定的重点文物单位和名胜古迹。项目建设对周边的生态环境不会产生明显的影响。

	环境风险
防范措施
	①设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
②建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，并严格遵守、执行。
③定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。
④配备足够的灭火器、消防栓等灭火设备，杜绝火灾发生。
⑤危险废物应严格管理、避免随意丢弃。
⑥建设单位应加强管理，提高操作人员业务素质也是重要的降低风险的措施之一。
⑦定期检查液体物料储存桶是否有破损；
⑧厂房内地面进行水泥硬化，并作防渗处理；
⑨液态物料储存桶底部设置托盘。按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 

	其他环境
管理要求
	1、本项目竣工后，需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求，及时办理排污许可手续，同时相应的落实定期检查计划，环境管理制度等；
2、根据国家及省市环境管理部门有关文件精神，项目废气排放口、噪声排放源及固废贮存场所必须实施规范化整治，该项工作是实施污染物总量控制计划的基础工作之一。排污口规范化整治技术要求如下：
①合理设置排污口位置，排污口应按规范设计，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，以便环保部门监督管理；
②按照《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)及(GB15562.2-1995)的规定，规范化整治的排污口应设置相应的环境图形标志；
③按照要求填写由国家环境保护总局（现已更名“中华人民共和国生态环境部”）统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》；
④规范化整治的排污口有关设施属环境保护设施，应将其纳入本单位设备管理，并选派具有专业知识的专职或兼职人员对排污口进行管理。
3、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，编制厂区突发环境事件应急预案，并完成备案；
4、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。
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六、结论
	湖南迈钦新能源科技有限公司年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）迁建项目符合国家、地方产业政策，项目产生的废气、噪声和固体废物采取本报告中提出的防治措施治理后，能够达标排放，不会对项目周围的水、大气、声及生态环境造成明显不良影响。建设单位应严格执行环保“三同时”制度，落实本报告中的各项环保措施，且相应的环保措施必须经自主验收合格后方可投入使用，并确保有关环保治理设施能够正常运行，则从环境保护角度分析，本项目建设对环境影响可接受。
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建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0.01t/a
	/
	/
	0.82506t/a
	0.01t/a
	0.82506t/a
	+0.82506t/a

	
	油烟
	/
	/
	/
	0.00216t/a
	/
	0.00216t/a
	+0.00216t/a

	
	非甲烷总烃
	0.06t/a
	
	/
	
	0.06t/a
	/
	/

	废水
	COD
	0.0424t/a
	/
	/
	0.1269 t/a
	0.0424t/a
	0.1269 t/a
	+0.1269 t/a

	
	BOD5
	0.00848t/a
	/
	/
	0.0254 t/a
	0.00848t/a
	0.0254 t/a
	+0.0254 t/a

	
	SS
	0.00848t/a
	/
	/
	0.0254 t/a
	0.00848t/a
	0.0254 t/a
	+0.0254 t/a

	
	NH3-N
	0.00424t/a
	/
	/
	0.1269 t/a
	0.00424t/a
	0.1269 t/a
	+0.1269 t/a

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0013 t/a
	/
	0.0013 t/a
	+0.0013 t/a

	
	TN
	/
	/
	/
	0.0381 t/a
	/
	0.0381 t/a
	+0.0381 t/a

	
	LAS
	0.00012t/a
	/
	/
	0.0013 t/a
	0.00012t/a
	0.0013 t/a
	+0.0013 t/a

	
	石油类
	0.00024t/a
	/
	/
	0.0025 t/a
	0.00024t/a
	0.0025 t/a
	+0.0025 t/a

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.0025t/a
	/
	0.0025t/a
	+0.0025t/a

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	3t/a
	/
	/
	6t/a
	3t/a
	6t/a
	+6t/a

	
	废边角料
	5t/a
	/
	/
	2.1t/a
	5t/a
	2.1t/a
	+2.1t/a

	
	废滤芯、布袋
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	+0.3t/a

	
	除尘器收集的粉尘
	/
	/
	/
	0.42554t/a
	/
	0.42554t/a
	+0.42554t/a

	
	废不锈钢丸
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废打磨片
	0.01t/a
	/
	/
	0.005t/a
	0.01t/a
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	金属碎屑
	0.323t/a
	/
	/
	0.3t/a
	0.323t/a
	0.3t/a
	+0.3t/a

	
	废包装材料
	0.018t/a
	/
	/
	/
	0.018t/a
	/
	/

	危险废物
	废油
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废液压油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废油桶
	0.0488t/a
	/
	/
	0.01t/a
	0.0488t/a
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废含油抹布、手套
	0.3t/a
	/
	/
	0.005t/a
	0.3t/a
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	污泥
	0.032t/a
	/
	/
	0.157t/a
	0.032t/a
	0.157t/a
	+0.157t/a

	
	废抛光剂桶
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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